Ellhnikì Bridging mini-Howto

Christopher Cole cole@coledd.com v1.11, 7 SeptembrÐou 1998

To èggrafo autì perigrĹfei pwc na stăsete mia ethernet gèfura. Ti eÐnai mia ethernet gèfura; EÐnai mia suskeuă pou elègqei ta pakèta dedomènwn mèsa se èna upodÐktuo prospajÿntac na meiÿsei thn kukloforÐa. H gèfura eÐnai sunăjwc metaxÔ dÔo xeqwristÿn omĹdwn upologistÿn, pou enÿ miloÔn polÔ metaxÔ touc, spanÐwc milĹ h mia omĹda me thn Ĺllh. ’Ena kalì parĹdeigma eÐnai an skeftoÔme mia omĹda me Macintosh kai mia omĹda me Unix mhqanămata. Kai oi dÔo omĹdec èqoun auxhmènh kÐnhsh entìc touc, opìte h kÐnhsh aută dhmiourgeÐ sugkroÔseic me thn kÐnhsh thc Ĺllhc omĹdac. H gèfura topojeteÐte metaxÔ twn dÔo omĹdwn. H douleiĹ thc eÐnai na elègqei ta dedomèna pou antallĹssontai kai na apofasÐsei an qreiĹzetai na perĹsoun sthn Ĺllh pleurĹ thc gèfurac. To apotèlesma eÐnai èna grhgorìtero kai pio isqurì dÐktuo me ligìterec sugkroÔseic. — Gia opoiadăpote sqìlia, diorjÿseic, klp sqetikĹ me thn ellhnikă metĹfrash epikoinwnăste me ton Panagiÿth BoudoÔrh sth dieÔjunsh: panos@veria1.freeserve.co.uk

Contents

1 Setup 1

2 SuqnĹ problămata 2

1 Setup

1. BreÐte to “Bridge Config”:

<ftp://shadow.cabi.net/pub/Linux/BRCFG.tgz>

2. Energopoiăste pollaplèc ethernet suskeuèc bĹzontac to parakĹtw sto /etc/lilo.conf, kai xanĹtrèqontac to lilo:

append = "ether=0,0,eth1"

An èqete treic suskeuèc sth gèfura bĹlte to parakĹtw antÐ twn Ĺnw:

append = "ether=0,0,eth1 ether=0,0,eth2"

Perissìterec suskeuèc mporoÔn na prostejoÔn me perissìterec dhlÿseic ether. ’Enac ètoimoc purănac yĹqnei gia mÐa kĹrta kai mìlic th brei stamatĹ to yĹximo. Me thn parapĹnw entolă suneqÐzei na yĹqnei kai metĹ thn prÿth kĹrta.

AntÐ twn Ĺnw, mporeÐte na qrhsimopoiăsete thn parakĹtw parĹmetro ekkÐnhshc:

linux ether=0,0,eth1

’H me 3 suskeuèc:

linux ether=0,0,eth1 ether=0,0,eth2

3. AnametalwttÐste ton purăna me to BRIDGING energopoihmèno.

2. SuqnĹ problămata 2

4. H gèfura de ja prèpei na èqei IP dieÔjunsh. MPOREI na èqei allĹ mia aplă gèfura den thn qreiĹzetai. Gia na afairèsete thn IP dieÔjunsh apì th gèfurĹ sac, phgaÐnete sto

/etc/sysconfig/network-scripts/ (gia RedHat sÔsthma) kai antigrĹyte to ifcfg-lo0 se
ifcfg-eth0 & ifcfg-eth1. Sta dÔo autĹ arqeÐa allĹxte th grammă pou perièqei to “DEVICE=lo”

se “DEVICE=eth0” kai “DEVICE=eth1”. ’Allec dianomèc mporeÐ na diafèroun, kĹnte ì,ti qreiĹzetai! An èqete pĹnw apì dÔo suskeuèc sth gèfura sigoureuteÐte na diorjÿsete ìlec tic rujmÐseic.

5. EpanekkÐnhsh, ÿste na èqete ton nèo purăna kai xanasigoureuteÐte ìti h gèfura den èqei IP dieujÔnseic.

6. Mìlic to sÔsthma xekinăsei, bĹlte tic ethernet kĹrtec se promiscuous mode, ÿste na elègqoun otidăpote pernĹei apì autèc:

ifconfig eth0 promisc ; ifconfig eth1 promisc

’Olec oi kĹrtec pou eÐnai na sundejoÔn se gèfura prèpei na mpoun se promiscuous mode.

7. Energopoiăste to bridging qrhsimopoiÿntac to prìgramma brcfg:

brcfg -ena

8. BebaiwjeÐte ìti upĹrqei diaforetikă kÐnhsh se kĹje tmăma:

tcpdump -i eth0 (in one window)
tcpdump -i eth1 (in another window)

9. Trèxte èna sniffer ă to tcpdump se Ĺllo mhqĹnhma gia na deÐte ìti h gèfura apokìptei ta tmămata kanonikĹ.

2 SuqnĹ problămata

1. Question

PaÐrnw to mănuma

ioctl(SIOCGIFBR) failed: Package not installed

Ti shmaÐnei; Answer

Den èqete bridging dunatìthtec ston purăna. PĹrte purăna 2.0 ă megalÔtero, kai anametaglwttÐste to me thn epilogă BRIDGING energopoihmènh.

2. Question

Mhqanămata sth mÐa pleurĹ de mporoÔn na kĹnoun ping sthn Ĺllh! Answer

ffl Energopoiăsate to bridging me “brcfg -ena”; (to brcfg ja prèpei na lèei “bridging is

ENABLED”)

ffl BĹlate tic kĹrtec se promiscuous mode? (grĹyte “ifconfig”. To “PROMISC” prèpei na emfanisteÐ kai stic dÔo pleurèc.)

ffl An qrhsimopoieÐte kĹrtec diasÔndeshc pollaplÿn mèswn sigoureuteÐte ìti to swstì èqei energopoihjeÐ. ’Iswc qreiasteÐ na qrhsimopoiăsete to prìgramma rujmÐsewn pou părate me thn kĹrta.

2. SuqnĹ problămata 3

3. Question De mporÿ na kĹnw telnet/ftp apì th gèfura! GiatÐ;

Answer Autì de gÐnetai efìson den upĹrqei IP dieÔjunsh sth gèfura. H gèfura prèpei na eÐnai èna diĹfano mèroc tou diktÔou.

4. Question Ti prèpei na kĹnw gia na rujmÐsw th dromolìghsh;

Answer TÐpota! H dromolìghsh elègqetai apì ton kÿdika tou purăna. Gia na deÐte tic ethernet dieujÔnseic ìpwc majaÐnontai apì th gèfura qrhsimopoiăste to brcfg se debug mode:

brcfg -deb

5. Question H gèfura faÐnetai na douleÔei, allĹ to “traceroute” de deÐqnei th gèfura wc mèroc thc diadromăc.

Answer Lìgw thc fÔshc thc gèfurac, to “traceroute” DEN prèpei na deÐxei th gèfura. H gèfura eÐnai diafanăc sto dÐktuo.

6. Question EÐnai aparaÐthto na metaglwttÐsw ton purăna me IP FORWARD;

Answer ’Oqi. O kÿdikac gia to bridging ston purăna frontÐzei gia th metaforĹ. To IP FORWARD eÐnai gia pÔlh pou èqei IP dieÔjunsh.

7. Question GiatÐ oi dieujÔnseic gia th jÔra 1 kai jÔra 2 eÐnai Ðdiec sÔmfwna me to “brcfg”; De ja èprepe na eÐnai diaforetikèc;

Answer ’Oqi. KĹje jÔra sth gèfura èqei epÐthdec thn Ðdia dieÔjunsh, ìpwc dÐnetai apì ton kÿdika tou bridging.

8. Question To bridging den emfanÐzetai wc epilogă ìtan kĹnw make config gia ton purăna. Pwc to energopoiÿ;

Answer KatĹ thn parametropoÐhsh, apantăste ’Y’ sthn erÿthsh: “Prompt for development and/or incomplete code/drivers (CONFIG EXPERIMENTAL) [Y/n/?]”.

9. Question PolloÐ kìmboi (hubs, 4 ă parapĹnw) sundemèna se seirĹ prokaloÔn problămata sugqronismoÔ se ethernet. Ti epiptÿseic èqei autì se èna upodÐktuo pou eÐnai sthmèno me hubs;

Answer H gèfura anaorÐzei ton kanìna twn 3/4/5 kìmbwn. H gèfura den qeirÐzetai ta pakèta dedomènwn ìpwc èna hub, opìte den dhmiourgeÐ problămata sugqronismoÔ sto dÐktuo.

10. Question MporeÐ mia gèfura na sundèsei dÔo tmămata me 10Mb kai 100Mb; Tètoia diamìrfwsh ja ephreĹsei thn taqÔthta sthn grăgora pleurĹ;

2. SuqnĹ problămata 4

Answer Nai, h gèfura mporeÐ na sundèsei èna tmăma 10Mb me èna tmăma 100Mb. Efìson h kĹrta diktÔou sto grăgoro dÐktuo ftĹnei ta 100Mb, to TCP frontÐzei gia ta upìloipa. FusikĹ, ta dedomèna apì to grăgoro proc to argì tmăma ja metafèrontai me 10Mb/s, allĹ h upìloiph kÐnhsh sto grăgoro dÐktuo den epibradÔnetai.