ELLHNIKO LINUX Sound HOWTO

Jeff Tranter, tranter@pobox.com v1.19, 23 IanouarÐou 1998

To keÐmeno autì perigrĹfei thn upostărixh tou Linux gia ăqo. Sugkekrimèna, parousiĹzei analutikì pÐnaka tou uposthrizìmenou hardware gia ăqo, tou ported hardware ăqou, perigrĹfei pÿc na setĹrei kaneÐc touc drivers tou purăna, kai tèloc, apantĹ stic pio suqnĹ diatupwmènec erwtăseic. O skopìc tou keimènou autoÔ eÐnai na bohjăsei touc nèouc qrăstec kai na meiÿsei to fìrto sta Usenet news groups kai tic lÐstec allhlografÐac (mailing lists).

Contents

1 Eisagwgă 3

1.1 EuqaristÐec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.2 Revision History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.3 Nèec ekdìseic tou keimènou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.4 Feedback . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.5 Politikă Dianomăc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2 TeqnologÐa kartÿn ăqou 6 3 Uposthrizìmeno Hardware 7

3.1 KĹrtec ăqou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3.2 EnallaktikoÐ Drivers ’Hqou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3.3 MegĹfwno upologistă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3.4 ParĹllhlh jÔra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

4 EgkatĹstash 10

4.1 EgkatĹstash thc KĹrtac ’Hqou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 4.2 RujmÐzontac ton Purăna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 4.3 DhmiourgÐa twn Device files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 4.4 EpanekkÐnhsh tou Linux kai ’Elegqoc thc EgkatĹstashc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 4.5 Troubleshooting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 4.5.1 Băma 1: BebaiwjeÐte pwc pragmatikĹ trèqete ton purăna pou kĹnate compile. . . . . . 18 4.5.2 Băma 2: BebaiwjeÐte pwc oi drivers ăqou tou purăna sumperilăfjhsan sto compile. . 18 4.5.3 Băma 3: Anagnÿrise o purănac thn kĹrta ăqou katĹ thn ekkÐnhsh; . . . . . . . . . . . 18 4.5.4 Băma 4: MporeÐte na diabĹsete dedomèna apì to dsp device ; . . . . . . . . . . . . . . 19 4.5.5 Otan ìla èqoun apotÔqei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

CONTENTS 2

5 Apantăseic se SuqnĹ Diatupwmènec Erwtăseic 20

5.1 Ti eÐnai ta sound device files; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 5.2 Pÿc mporÿ na paÐxw ènan ăqo ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 5.3 Pÿc mporÿ na hqografăsw ènan ăqo ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 5.4 Mporÿ na èqw perissìterec apì mÐa kĹrtec ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 5.5 Error: No such file or directory for sound devices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 5.6 Error: No such device for sound devices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 5.7 Error: No space left on device for sound devices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 5.8 Error: Device busy for sound devices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 5.9 Exakoloujÿ na blèpw device busy errors! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 5.10 Merikă ektèlesh tou (Partial playback) yhfiopoihmènou ăqou . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 5.11 UpĹrqoun diakopèc ìtan paÐzw MOD arqeÐa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 5.12 LĹjh compile katĹ to compilation efarmogÿn ăqou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 5.13 SEGV ìtan trèqw ektelèsima arqeÐa ăqou ta opoÐa doÔleuan paliìtera . . . . . . . . . . . . 24 5.14 Poia bugs ă periorismoÐ eÐnai mèqri tÿra gnwstĹ stouc drivers ăqou; . . . . . . . . . . . . . . 24 5.15 PoÔ brÐsketai h tekmhrÐwsh twn sound driver ioctls() klp. ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 5.16 Ti CPU resources apaitoÔntai ÿste na paÐzw ă na hqografÿ ăqouc qwrÐc diakopèc; . . . . . . 25 5.17 Problămata me ton PAS16 kai ton Adaptec 1542 SCSI host adaptor . . . . . . . . . . . . . . 25 5.18 EÐnai dunatì na diabĹzw kai na grĹfw deÐgmata (samples) tautìqrona; . . . . . . . . . . . . . 26 5.19 H SB16 mou èqei IRQ 2, allĹ to configure den epitrèpei aută thn timă . . . . . . . . . . . . . 26 5.20 UposthrÐzetai h ”SoundBlaster AWE32” ă h ”SoundBlaster16 ASP”; . . . . . . . . . . . . . . 26 5.21 An trèxw Linux kai metĹ xekinăsw me DOS, paÐrnw lĹjh kai/ă oi efarmogèc ăqou pou èqw den douleÔoun swstĹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 5.22 Problămata me to DOOM kĹtw apì Linux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 5.23 Pÿc mporÿ na meiÿsw to jìrubo pou kĹnei h kĹrta ăqou mou; . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 5.24 Mporÿ na paÐxw ăqouc, allĹ ìqi na hqografăsw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 5.25 H ”sumbată” kĹrta ăqou mou douleÔei mìno an thn arqikopoiăsw prÿta sto MS-DOS. . . . . 28 5.26 H kĹrta ăqou mou, h opoÐa eÐnai sumbată me thn 16-bit SoundBlaster, douleÔei mìno se 8-bit mode kĹtw apì Linux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 5.27 PoÔ mporÿ na brw efarmogèc ăqou gia Linux ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 5.28 Mporÿ na kĹnw compile to driver thc kĹrtac ăqou ÿste na fortÿnetai sa module; . . . . . . 28 5.29 Mporÿ na qrhsimopoiăsw thn kĹrta ăqou gia na antikatastăsw to mpip thc konsìlac tou sustămatoc; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 5.30 Ti eÐnai to VoxWare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 5.31 UposthrÐzontai Plug and Play kĹrtec ăqou; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 5.32 To Sox/Play/Vplay bgĹzei mănuma ”invalid block size 1024” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 5.33 GiatÐ o driver ăqou èqei to dikì tou prìgramma gia setĹrisma;¿ . . . . . . . . . . . . . . . . 30 5.34 Oi rujmÐseic tou mixer arqikopoioÔntai kĹje forĹ pou fortÿnw to module tou driver ăqou . 30

1. Eisagwgă 3

5.35 Mìno o qrăsthc root mporeÐ na hqografăsei ăqo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

5.36 UposthrÐzetai ăqoc sto IBM ThinkPad; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

6 Parapompèc 31

1 Eisagwgă

Autì to keÐmeno eÐnai to Linux Sound HOWTO. EÐnai èna sÔntomo egqeirÐdio pou kalÔptei otidăpote qreiĹzetai kaneÐc na xèrei gia thn egkatĹstash kai rÔjmish ăqou kĹtw apì Linux. ApantĹme stic pio suqnĹ diatupwmènec erwtăseic sqetikĹ me thn upostărixh ăqou se Linux, kai parapèmpoume se Ĺllec phgèc plhroforÐac pĹnw se diĹfora jèmata sqetikĹ me ton ăqo kai th mousikă pou parĹgetai apì ton upologistă. H estÐash tou keimènou gÐnetai gia kĹrtec ăqou pertaining to Linux. Gia perissìterec plhroforÐec pĹnw stic kĹrtec ăqou kai th dhmiourgÐa mousikăc, diabĹste ta keÐmena pou anafèrontai sto kefĹlaio Parapompèc.

1.1 EuqaristÐec

Oi perissìterec plhroforÐec proăljan apì thn tekmhrÐwsh (documentation) pou upărqe ston kÿdika tou driver ăqou, pou ègraye o Hannu Savolainen (hannu@voxware.pp.fi). EuqaristoÔme ton Hannu kai ìlouc ìsouc anèptuxan touc drivers ăqou kai bohjhtikèc efarmogèc (utilities) gia ton purăna tou Linux. QĹrh sto pakèto SGMLTools, autì to HOWTO diatÐjetai se diĹfora formats ta opoÐa parĹqjhkan ìla apì èna koinì arqeÐo phgaÐou kÿdika (source file).

1.2 Revision History

1h ’Ekdosh

. StĹljhke mìno sth mailing list ”SOUND channel of Linux activists”

’Ekdosh 1.2

mikrèc allagèc. H prÿth èkdosh diajèsimh se archive sites ’Ekdosh 1.3

metatrĹphke se SGML. Diajèsimh pia se diĹfora formats qrhsimopoiÿntac ta ergaleÐa Linuxdoc- SGML tou Matt Welsh’s. ’AĹllaxe polÔ h emfĹnish lìgw tou nèou format, enÿ to perieqìmeno Ĺllaxe elĹqista ’Ekdosh 1.4

minor tweaking of SGML. Prostèjhke h apĹnthsh gia tic asumbatìthtec tou PAS16 kai Adaptec1542A SCSI adaptor

’Ekdosh 1.5

h èkdosh 2.5a tou driver ăqou perilambĹnetai stic dianomèc me purăna 1.1. ShmeÐwsh gia thn upostărixh GUS-MAX. ’AĹllec mikrèc allagèc

’Ekdosh 1.6

prostèjhke h plhroforÐa gia to lĹjoc ”no space on device”. Prosjăkh shmeÐwshc pwc to Hacker’s Guide brÐsketai se ”krummèno” directory. Prosjăkh erÿthshc gia amfÐdromo (bidirectional) mode. PlhroforÐa gia ta lĹjh ”device busy”. ’AĹllec mikrèc allagèc

1. Eisagwgă 4

’Ekdosh 1.7

prostèjhke plhroforÐa gia tic ASP kai AWE32. To VoxWare 2.9 eÐnai diajèsimo. ApĹnthsh sthn erÿthsh gia th qrăsh tou IRQ2. Anaforèc se Sound kai SCSI HOWTOs

’Ekdosh 1.8

prostèjhke h erÿthsh gia lĹjh kĹtw apì to DOS. ’Eginan pollèc mikrèc allagèc ÿste na tairiĹzei me thn èkdosh 2.90 tou driver ăqou. PlhroforÐec gia to DOOM. ApĹnthsh gia th meÐwsh tou jorÔbou

’Ekdosh 1.9

erwtăseic gia thn hqogrĹfhsh kai gia clone cards

’Ekdosh 1.10

anafèretai ìti to HOWTO eÐnai diajèsimo sto WWW, se ektupwmèna antÐgrafa, kai se metĹfrash. PlhroforÐa gia to DMA conflict me ton QIC tape driver. PlhroforÐa gia thn Sound Galaxy NX Pro kai Logitech BusMouse

’Ekdosh 1.11

Mia polÔ kajusterhmènh enhmèrwsh (’Hmoun polÔ apasqolhmènoc). To keÐmeno tèjhke kĹtw apì Ĺdeia GPL kai sugqronÐsthke me thn èkdosh 3.0 gia driver ăqou. PlhroforÐec gia drivers pou uposthrÐzoun pollèc nèec kĹrtec ăqou. Perissìterec plhroforÐec gia configuration kai troubleshooting. Prostèjhkan pollĹ HTML links. Summorfÿjhke sÔmfwna me to format tou CD-ROM HOWTO

’Ekdosh 1.12

Nèoi drivers ăqou ston purăna 1.3.34. Nèa onìmata sound device. H 1542 address eÐnai h 334 kai ìqi h 333. DieukrinÐsthke h katĹstash thc Creative Labs Emu kai ASP. DeÐkthc proc ta Web sites thc Creative Labs kai MediaTrix

’Ekdosh 1.13

ShmeÐwsh gia to ìnoma VoxWare. Enhmèrwsh me ìlec tic uposthrizìmenec kĹrtec ăqou kai tic epilogèc stic rujmÐseic. Erÿthsh gia upostărixh Plug and Play. Erÿthsh gia to prìblhma tou block size. Nèec epilogèc sto xconfig kai menuconfig. To modutils èqei upostărixh gia sound device. ’Efuge h mailing list vger. Dìjhke èmfash sto Web site tou suggrafèa. DiĹforec Ĺllec mikrèc allagèc

’Ekdosh 1.14

H Audio Excell DSP16 den uposthrÐzetai gia thn ÿra (ja prèpei na doulèyei pĹli se merikoÔc mănec). Allagèc sto prìgramma configure. Diajèsimh h èkdosh tou ItalikoÔ HOWTO. Tèqnasma gia na jètoume thn enÐsqush tou mÐkth (mixer) ìtan fortÿnetai to module tou ăqou. O teleutaÐoc stajerìc purănac eÐnai o 2.0. Nèo ìnoma gia to driver ăqou. Erÿthsh gia ta dikaiÿmata tou root sta arqeÐa sound device

’Ekdosh 1.15

afairèjhkan kĹpoiec erwtăseic pou ătan polÔ palièc kai Ĺqrhstec pia. H nèa hlektronikă dieÔjunsh tou suggrafèa. Diorjÿjhkan merikĹ links pou deÐqnoun sta pio prìsfata pakèta logismikoÔ. Perissìterec plhroforÐec gia to biblÐo gia polumèsa. Mikrèc allagèc sthn orjografÐa kai th sÔntaxh

’Ekdosh 1.16

Pollèc allagèc kai diorjÿseic apì ton Hannu Savolainen. Prostèjhke examhniaÐa ”Ôparxh-pio-prìsfathc-èkdoshc-metĹ-apì” hmeromhnÐa. Nèa URL se web selÐda gia to biblÐo. link sthn ispanikă metĹfrash. Mikrèc allagèc sthn orjografÐa kai th sÔntaxh

1. Eisagwgă 5

’Ekdosh 1.17

Diajèsimh h kinèzikh èkdosh. Enallaktikìc GUS driver. Packet radio modem. To Linux Multimedia guide diatÐjetai sta gallikĹ kai giapwnèzika. Anaforèc se duo sqetikĹ mini-HOWTOs. DeÐkthc gia to IBM ThinkPad

’Ekdosh 1.18

Diajèsimh h koreĹtikh metĹfrash. Perissìterec plhroforÐec gia thn katĹstash sqetikĹ me ton ăqo sto MIPS. Enhmerÿjhkan oi plhroforÐec gia upostărixh pollaplÿn kartÿn ăqou. Ja prèpei na eÐste root ìtan trèqete to fuser

’Ekdosh 1.19

Prostèjhkan eggrafèc sto euretărio. Tèjhke kĹtw apì kajestÿc LDP antÐ GPL

1.3 Nèec ekdìseic tou keimènou

Nèec ekdìseic autoÔ tou keimènou ja stèlnontai periodikĹ sto comp.os.linux.answers newsgroup. EpÐshc, ja stèlnontai se diĹfora anÿnuma ftp sites pou sugkentrÿnoun tètoiec plhroforÐec ìpwc kai to <ftp:

//sunsite.unc.edu/pub/Linux/docs/HOWTO/>.

Hypertext ekdìseic autoÔ kai Ĺllwn Linux HOWTOs eÐnai diajèsimec se pollĹ World-Wide-Web sites, sumperilambanomènou kai tou <http://sunsite.unc.edu/LDP/>. Oi perissìterec dianomèc Linux CD- ROM perièqoun ta HOWTOs, sunăjwc kĹtw apì to directory /usr/doc, allĹ mporeÐte na agorĹsete kai tupwmèna antÐgrafa apì diĹforouc pwlhtèc. Merikèc forèc ta HOWTOs pou diatÐjentai apì touc promhjeutèc twn CD-ROM, ftp sites, kai h ektupwmènh morfă eÐnai parwqhmèna. An h hmeromhnÐa autoÔ tou HOWTO eÐnai palaiìterh apì èxi mănec apì sămera, tìte polÔ pijanĹ mia neìterh èkdosh na brÐsketai sto Internet.

Gallikă metĹfrash tou keimènou diatÐjetai sto <ftp://ftp.ibp.fr/pub2/linux/french/docs/HOWTO/>.

Giapwnèzikh metĹfrash tou keimènou diatÐjetai sto <http://yebisu.ics.es.osaka-u.ac.jp/linux/>.

Italikă metĹfrash tou keimènou diatÐjetai sto <http://www.psy.unipd.it/ildp/docs/HOWTO/

Sound-HOWTO.html>.

Ispanikă metĹfrash tou keimènou diatÐjetai sto <http://www.insflug.nova.es/howtos/online/sonido/

sonido-COMO.html>.

Kinèzikh metĹfrash tou keimènou diatÐjetai sto <http://linux.ntcic.edu.tw/~yorkwu/linux/howto/

sound/>.

KoreĹtikh metĹfrash tou keimènou diatÐjetai sto <http://members.iWorld.net/mangchi/HOWTO/

Sound-HOWTO.html>.

Oi perissìterec metafrĹseic autoÔ tou keimènou kai Ĺllwn Linux HOWTOs brÐskontai sto <http:

//sunsite.unc.edu/pub/Linux/docs/HOWTO/translations/> kai sto <ftp://sunsite.unc.edu/pub/
Linux/docs/HOWTO/translations/>.

An metafrĹsete autì to keÐmeno se Ĺllh glÿssa, eidopoiăste me ÿste na kĹnw mia anaforĹ se autì.

1.4 Feedback

Gia sqìlia, parathrăseic, diorjÿseic, enhmerÿseic perÐ thc Ellhnikăc metĹfrashc autoÔ tou HOWTO, steÐlte email sthn BoÔla SanidĹ : voulariba@hellug.gr ă ston EuripÐdh Papakÿsta : evris@hellug.gr kai enallaktikĹ : ep@rocketmail.com

2. TeqnologÐa kartÿn ăqou 6

Autì to HOWTO mporeÐ na beltiwjeÐ kai na eÐnai pragmatikĹ qrăsimo me th boăjeia tou anagnÿsth. An èqete opoiadăpote prìtash, diìrjwsh, ă sqìlia, parakalÿ steÐlte ta sto tranter@pobox.com, kai ja prospajăsw na ta enswmatÿsw sthn epìmenh èkdosh autoÔ tou keimènou.

EÐmai prìjumoc, an mporÿ, na apantăsw se genikèc erwtăseic sqetikĹ me tic kĹrtec ăqou kĹtw apì to Linux. Prin me rwtăsete, diabĹste parakalÿ ìlec tic plhroforÐec pou parèqei autì to HOWTO, kai steÐlte mou leptomereÐc plhroforÐec gia to prìblhmĹ sac. Parakalÿ mh me rwtĹte gia qrăsh kartÿn ăqou se Ĺlla leitourgikĹ sustămata ektìc tou Linux.

EĹn dhmosiopoiăsete autì to keÐmeno se CD-ROM ă se qartÐ, ja ektimoÔsa thn apostolă enìc antigrĹfou. GrĹyte mou gia ton taqudromikì mou kÿdika. EpÐshc analogisjeÐte thn perÐptwsh dwreĹc proc to Linux Documentation Project gia na sthrÐxete thn upostărixh thc dwreĹn tekmhrÐwshc. Epikoinwnăste me ton suntonistă tou Linux HOWTO, Tim Bynum <mailto:linux-howto@sunsite.unc.edu>, gia perissìterec plhroforÐec.

1.5 Politikă Dianomăc

Copyright (c) 1995-1998 apì ton Jeff Tranter. Autì to keÐmeno mporeÐ na diatÐjetai sÔmfwna me touc ìrouc pou perigrĹfontai sthn Ĺdeia qrăshc LDP sto <http://sunsite.unc.edu/LDP/COPYRIGHT.html>.

2 TeqnologÐa kartÿn ăqou

Se autì to tmăma dÐnetai mia basikă perigrafă thc teqnologÐac tou yhfiakoÔ ăqou, me skopì na bohjăsei sthn katanìhsh twn ennoiÿn pou ja qrhsimopoihjoÔn parakĹtw sto keÐmeno. Gia kĹpoion pou jèlei na mĹjei perissìtera, kalì ja ătan na sumbouleuteÐ èna biblÐo gia yhfiakì ăqo ă yhfiakă epexergasÐa sămatoc.

O ăqoc eÐnai analogikìc, mporeÐ dhladă na lĹbei opoiadăpote timă se mÐa suneqă klÐmaka. Oi upologistèc eÐnai yhfiakoÐ, douleÔoun dhladă me diakritèc timèc. Oi kĹrtec ăqou qrhsimopoioÔn mÐa suskeuă gnwstă wc Metatropèac AnalogikoÔ Sămatoc se Yhfiakì Săma (Analog to Digital Converter (A/D ă ADC)) gia na metatrèpei ta plĹth (voltages) thc analogikăc hqhtikăc kumatomorfăc se yhfiakèc ă arijmhtikèc timèc, oi opoÐec mporoÔn na apojhkeutoÔn sth mnămh. Parìmoia, ènac Metatropèac YhfiakoÔ Sămatoc se Analogikì (D/A ă DAC) metatrèpei arijmhtikèc timèc se analogikă tĹsh h opoÐa me th seirĹ thc odhgeÐ èna megĹfwno, parĹgontac ăqo.

H diadikasÐa thc metatropăc tou analogikoÔ sămatoc se yhfiakì, gnwstă wc deigmatolhyÐa, eisĹgei kĹpoio sfĹlma. DÔo parĹgontec kajorÐzoun pìso kalĹ to deigmatolhpthmèno săma antiproswpeÔei to arqikì. O rujmìc deigmatolhyÐac eÐnai o arijmìc twn deigmĹtwn pou părame anĹ monĹda qrìnou (sunăjwc ekfrĹzetai se deÐgmata anĹ deuterìlepto ă Hertz). ’Enac qamhlìc rujmìc deigmatolhyÐac antiproswpeÔei me ligìterh akrÐbeia to analogikì săma. EÔroc deigmatolhyÐac eÐnai to eÔroc twn timÿn pou qrhsimopoieÐtai gia na antiproswpeÔei kĹje deÐgma, suqnĹ ekfrĹzetai se bits. ’Oso megalÔtero eÐnai to eÔroc deigmatolhyÐac, tìso akribèstero ja eÐnai to yhfiakì săma.

Oi kĹrtec ăqou qrhsimopoioÔn sunăjwc eÔroc 8 ă 16 bit deigmĹtwn me rujmoÔc deigmatolhyÐac apì 4000 mèqri 44,000 deÐgmata to deuterìlepto. Ta deÐgmata autĹ mporoÔn na perièqoun èna kanĹli (mono) ă dÔo (stereo). SÔnjesh FM (FM Synthesis) eÐnai mia paliìterh teqnikă gia paragwgă ăqou. BasÐzetai sto sunduasmì diaforetikÿn kumatomorfÿn (p.q hmitonikă, triangle, square). H FM synthesis eÐnai aploÔsterh sthn ulopoÐhsh se hardware apì ton D/A metatropèa, allĹ eÐnai pio dÔskolh ston programmatismì thc kai ligìtero euèlikth. Pollèc kĹrtec ăqou parèqoun FM synthesis gia lìgouc sumbatìthtac me paliìterec kĹrtec kai logismikì. DÐnontai sunăjwc epÐshc kai pollèc anexĹrthtec gennătriec ăqou ă fwnăc.

H sÔnjesh me bĹsh pÐnakec kumatomorfÿn (Wavetable Synthesis) sunduĹzei thn euelixÐa tou metatropèa D/A me thn ikanìthta pollaplÿn kanaliÿn thc FM synthesis. Me autì to sqăma oi yhfiopoihmènec fwnèc mporoÔn na apojhkeÔontai se eidikĹ afierwmènh mnămh, kai na paÐzontai, na sunduĹzontai, kai na metabĹllontai me

3. Uposthrizìmeno Hardware 7

mikră epibĹrunsh thc CPU. Oi kĹrtec ăqou teleutaÐac teqnologÐac uposthrÐzoun ìlec wavetable synthesis. Oi perissìterec kĹrtec ăqou parèqoun th dunatìthta gia mÐxh (mixing), sunduasmì shmĹtwn apì diaforetikèc phgèc eisìdou kajÿc kai èlegqo thc stĹjmhc enÐsqushc twn shmĹtwn (gain levels). MIDI eÐnai ta arqikĹ tou Musical Instrument Digital Interface, to opoÐo eÐnai èna kajierwmèno prwtìkollo tìso hardware ìso kai software gia na epitrèpei thn metaxÔ twn mousikÿn orgĹnwn epikoinwnÐa. Ta sămata pou stèlnontai se èna MIDI kanĹli (bus) mporoÔn na apojhkeutoÔn san MIDI arqeÐa gia th metèpeita epexergasÐa (editing) kai anaparagwgă (playback). Pollèc kĹrtec ăqou parèqoun MIDI interface. Autèc pou de dÐnoun, mporoÔn na paÐzoun MIDI arqeÐa qrhsimopoiÿntac tic on-board dunatìthtec thc kĹrtac ăqou. Ta MOD arqeÐa eÐnai èna koinì format gia tragoÔdia pou sunjètontai se upologistă. Ta arqeÐa autĹ perièqoun plhroforÐec gia tic nìtec pou ja paiqtoÔn kajÿc kai yhfiopoihmèna deÐgmata twn orgĹnwn (ă fwnÿn). Ta MOD arqeÐa proăljan apì ta computers Amiga, allĹ paÐzoun me to katĹllhlo logismikì kai se Ĺlla leitourgikĹ, sumperilambanomènou tou Linux.

3 Uposthrizìmeno Hardware

Se autì to tmăma akoloujeÐ mia lÐsta twn kartÿn ăqoukai interfaces pou uposthrÐzontai mèqri sămera apì to Linux. Oi plhroforÐec basÐzontai ston pio prìsfato purăna Linux, th stigmă thc suggrafăc tou keimènou.

O driver ăqou èqei th dikă tou arÐjmhsh ekdìsewn (versioning). H pio prìsfath èkdosh stajeroÔ purăna Linux eÐnai h èkdosh 2.0.33, kai qrhsimopoieÐ ton driver ăqou me èkdosh 3.5.4-960630.

O Hannu Savolainen ègraye ton driver ăqou kai diajètei tic nèec beta ekdìseic tou driver prin na enswmatwjoÔn se dianomă nèou stajeroÔ purăna Linux. H pio enhmerwmènh lÐsta twn uposthrizìmenwn kartÿn ăqou brÐsketai sto <http://www.4front-tech.com/ossfree/new_cards.html> (USA) ă sto

<http://personal.eunet.fi/pp/voxware/new_cards.html> (Eurÿph). Autèc oi selÐdec deÐqnoun poia

èkdosh tou driver ăqou apaiteÐtai gia to sugkekrimèno tÔpo kĹrtac ă an h upostărixh thc kĹrtac brÐsketai upì kataskeuă - anĹptuxh. To arqeÐo /usr/src/linux/drivers/sound/Readme.cardsto opoÐo dianèmetai me ton sound driver tou antÐstoiqou purăna perièqei plhroforÐec gia tic uposthrizìmenec kĹrtec ăqou allĹ den eÐnai pĹnta h pio prìsfath èkdosh.

Oi plhroforÐec se autì to HOWTO eÐnai ègkurec gia Linux pou trèqei se platfìrma Intel.

O driver ăqou prèpei na douleÔei epÐshc me tic perissìterec kĹrtec ăqou se platfìrma Alpha. Parìla autĹ, merikèc kĹrtec mporeÐ na èqoun sÔgkroush (conflict) me tic jÔrec eisìdou-exìdou (I/O ports) Ĺllwn suskeuÿn sta sustămata Alpha akìmh kai an douleÔoun tèleia se mhqanèc i386, gi’ autì genikĹ den eÐnai dunatì na pei kaneÐc me sigouriĹ an mia sugkekrimènh kĹrta ja doulèyei ă ìqi qwrÐc na to dokimĹsei. Th stigmă pou grĹfetai to keÐmeno, o driver ăqou de douleÔei akìmh gia thn èkdosh tou Linux gia PowerPC, allĹ sto mèllon ja uposthrÐzetai. H upostărixh ăqou parèqetai kai gia sthn metaforĹ (port) tou Linux gia MIPs, kai merikèc mhqanèc MIPs èqoun EISA slots kai/ă enswmatwmèno hardware ăqou. Plhroforăjhka pwc h omĹda anĹptuxhc tou Linux-MIPs endiafèretai na prosjèsei sto mèllon upostărixh gia ăqo.

O purănac tou Linux perilambĹnei èna xeqwristì driver gia Atari kai Amiga pou ulopoieÐ èna sumbatì uposÔnolo tou driver ăqou thc platfìrmac Intel, qrhsimopoiÿntac to enswmatwmèno (built-in) sound hardware autÿn twn mhqanÿn.

H antÐstoiqh metaforĹ (port) tou Linux gia SPARC den uposthrÐzei ăqo. ’Opwc sthn Amiga kai sta Atari, oi mhqanèc SPARC èqoun enswmatwmèno hardware ăqou, kai ètsi h upostărixh ja mporoÔse na gÐnei me thn dhmiourgÐa enìc nèou driver (h eirwneÐa eÐnai pwc sto Linux to /dev/dsp prosomoiÿnei to sound device tou SunOS!).

3.1 KĹrtec ăqou

ffl Oi parakĹtw kĹrtec ăqou uposthrÐzontai apì ton Linux kernel sound driver:

3. Uposthrizìmeno Hardware 8

ffl ATI Stereo F/X (den kataskeuĹzetai pia) ffl AdLib (den kataskeuĹzetai pia) ffl Ensoniq SoundScape (kai oi sumbatèc pou kataskeuĹsthkan apì tic Reveal kai Spea) ffl Gravis Ultrasound ffl Gravis Ultrasound ACE ffl Gravis Ultrasound Max ffl Gravis Ultrasound me thn epilogă deigmatolhyÐac sta 16 bit ffl Logitech Sound Man 16 ffl Logitech SoundMan Games ffl Logitech SoundMan Wave ffl MAD16 Pro (OPTi 82C928, 82C929, 82C930, 82C924 chipsets) ffl Media Vision Jazz16 ffl MediaTriX AudioTriX Pro ffl Microsoft Windows Sound System (MSS/WSS) ffl Mozart (OAK OTI-601) ffl Orchid SW32 ffl Personal Sound System (PSS) ffl Pro Audio Spectrum 16 ffl Pro Audio Studio 16 ffl Pro Sonic 16 ffl Roland MPU-401 MIDI interface ffl Sound Blaster 1.0 ffl Sound Blaster 16 ffl Sound Blaster 16ASP ffl Sound Blaster 2.0 ffl Sound Blaster AWE32 ffl Sound Blaster Pro ffl TI TM4000M notebook ffl ThunderBoard ffl Turtle Beach Tropez (”klassikă” allĹ ìqi Plus) ffl Turtle Beach Maui ffl Yamaha FM synthesizers (OPL2, OPL3 kai OPL4)

3. Uposthrizìmeno Hardware 9

ffl 6850 UART MIDI Interface

Prèpei na shmeiwjeÐ ìti oi Plug and Play (PnP) kĹrtec ăqou den eÐnai plărwc sumbatèc me ta paliìtera montèla (mh PnP) thc Ðdiac suskeuăc. Gia parĹdeigma, h SoundBlaster16 PnP den eÐnai plărwc sumbată me thn SoundBlaster16. To Ðdio isqÔei gia tic kĹrtec Soundscape PnP kai GUS PnP. Perissìterec plhroforÐec sqetikĹ me tic Plug and Play kĹrtec, ja breÐte parakĹtw.

Oi parakĹtw kĹrtec den uposthrÐzontai, eÐte giatÐ eÐnai polÔ palièc eÐte epeidă o kataskeuastăc den ja ekdÿsei tic programmatistikèc leptomèreiec pou apaitoÔntai gia na grafteÐ ènac driver:

ffl Pro Audio Spectrum (original)

ffl Pro Audio Spectrum+

ffl palièc kĹrtec ăqou (Sierra Aria based) thc Diamond

’AĹllec kĹrtec ăqou pou isqurÐzontai ìti eÐnai sumbatèc me kĹpoia apì tic uposthrizìmenec kĹrtec ăqou mporeÐ na doulèyoun an eÐnai sumbatèc se epÐpedo hardware (i.e. register level).

Parìlo pou oi perissìterec kĹrtec ăqou isqurÐzontai ìti eÐnai sumbatèc me th ”SoundBlaster”, polÔ lÐgec ap’ autèc eÐnai eparkÿc sumbatèc ÿste na doulèyoun me ton Linux SoundBlaster driver. Autèc oi kĹrtec sunăjwc douleÔoun kalÔtera qrhsimopoiÿntac ton MSS/WSS ă MAD16 driver. Mìno oi aujentikèc kĹrtec SoundBlaster pou kataskeuĹzontai apì th Creative Labs, kai pou qrhsimopoioÔn ta Creative’s custom chips (p.q. SoundBlaster16 Vibra), oi MV Jazz16 kai oi ESS688/1688 based kĹrtec douleÔoun me ton SoundBlaster driver. To na prospajăsete na stăsete mÐa ”16 bit kĹrta ăqou sumbată me SoundBlaster Pro” me ton SoundBlaster driver eÐnai sunăjwc qĹsimo qrìnou.

O purănac tou Linux uposthrÐzei th jÔra SCSI pou parèqoun merikèc kĹrtec ăqou (p.q. ProAudioSpectrum 16) kai to apokleistikăc teqnologÐac (proprietary) interface gia merikoÔc odhgoÔc CD-ROM (p.q. Soundblaster Pro). Gia perissìterec plhroforÐec deÐte to SCSIHOWTO kai to CDROMHOWTO.

’Ena loadable module tou purăna gia upostărixh jÔrac joystick, sumperilambanomènhc kai autăc pou parèqetai apì merikèc kĹrtec ăqou, eÐnai epÐshc diajèsimo.

Shmeiÿste epÐshc pwc oi drivers gia SCSI, CD-ROM, joystick kai ăqou, eÐnai entelÿc anexĹrthtoi metaxÔ touc. Gia tic pio prìsfatec plhroforÐec sqetikĹ me touc drivers twn kartÿn ăqou deÐte to WWW site tou Hannu Savolainen pou anafèretai sto tmăma twn Parapompÿn.

3.2 EnallaktikoÐ Drivers ’Hqou

UpĹrqoun merikoÐ ”anepÐshmoi” drivers ăqou diajèsimoi, den sumperilambĹnontai se epÐshmec dianomèc Linux, kai qrhsimopoioÔntai antÐ tou kajierwmènou driver ăqou.

Mia emporikă èkdosh tou Linux driver ăqou pwleÐtai apì th 4Front Technologies. Prosfèrei kĹpoia epiplèon qarakthristikĹ apì th dwreĹn èkdosh pou perilambĹnei o purănac tou Linux. Gia perissìterec plhroforÐec episkefteÐte th Web selÐda thc 4Front Technologies sto <http://www.4front-tech.com/>.

O Markus Mummert (mum@mmk.e-technik.tu-muenchen.de) èqei grĹyei èna pakèto (package) gia driver twn kartÿn ăqou Turtle Beach MultiSound (classic), Tahiti, kai Monterey. H tekmhrÐwsh tou anafèrei:

”’Eqei sqediasteÐ gia uyhlăc pistìthtac anaparagwgă kai hqogrĹfhsh se sklhrì dÐsko qwrÐc problămata sugqronismoÔ akìma kai se èna apasqolhmèno sÔsthma. ’Alla qarakthristikĹ ìpwc wave synthesis, MIDI kai epexergastăc yhfiakoÔ sămatoc (digital signal processor - DSP) den mporoÔn na qrhsimopoihjoÔn. EpÐshc, h tautìqronh hqogrĹfhsh kai anaparagwgă den eÐnai dunată. Mèqri tÿra antikajistĹ to VoxWare kai èqei dokimasteÐ me diĹforouc purănec èkdosh s

4. EgkatĹstash 10

pou kumaÐnetai apì 1.0.9 èwc 1.2.1. EpÐshc, eÐnai dunatìn na egkatastajeÐ se sustămata UN*X SysV386R3.2.”

MporeÐte na touc breÐte sto <http://www.cs.colorado.edu/~mccreary/tbeach>.

O Kim Burgaard (burgaard@daimi.aau.dk) èqei grĹyei èna device driver kai bohjhtikĹ progrĹmmata (utilities) gia to MIDI interface Roland MPU-401. H antÐstoiqh eggrafă sto Linux software map anafèrei:

”’Enac device driver gia alhjinĹ sumbatĹ MIDI interfaces me to Roland MPU-401 (sumperilambanomènou tou Roland SCC-1 kai tou RAP-10/ATW-10). DiatÐjetai me mia qrăsimh sullogă apì bohjhtikèc efarmogèc, sumperilambanìmenou enìc klassikoÔ MIDI File player kai recorder.

Pollèc beltiÿseic èqoun gÐnei apì thn èkdosh 0.11a. MetaxÔ twn Ĺllwn, o driver tÿra upìsqetai politikă dunatìthtac diamoirasmoÔ IRQ (IRQ sharing policy) kai akoloujeÐ ta standards tou nèou interface gia ta modules tou purăna. ’Uparxh metronìmou, dunatìthta gia sugqronismì p.q. grafikÿn anĹ qtÔpo (beat) qwrÐc apÿleia akrÐbeiac, proqwrhmèno interface replay/record/overdub kai pollĹ, pollĹ Ĺlla.”

Ja ton breÐte sto <ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux/kernel/sound/mpu401-0.2.tar.gz>.

O Jaroslav Kysela kai merikoÐ Ĺlloi ègrayan ènan enallaktikì driver ăqou gia thn kĹrta Gravis Ultra- Sound. PlhroforÐec ja breÐte sto <http://romeo.pf.jcu.cz/~perex/ultra>, thn home page tou Linux UltraSound Project.

Mia nèa qrăsh gia kĹrta ăqou kĹtw apì Linux eÐnai wc modem gia packet radio. Oi prìsfatoi purănec 2.1.x perièqoun èna driver pou douleÔei me th SoundBlaster kai tic sumbatèc me Windows Sound System, pou ulopoieÐ ta prwtìkolla 1200 bps AFSK kai 9600 bps FSK. DeÐte to Linux AX25 HOWTO gia leptomèreiec (EpÐ ti eukairÐa, eÐmai kai egÿ radioerasitèqnhc – callsign VE3ICH).

3.3 MegĹfwno upologistă

’Enac enallaktikìc driver ăqou eÐnai diajèsimoc, pou den apaiteÐ epiplèon hardware ăqou. QrhsimopoieÐ to eswterikì hqeÐo tou upologistă. EÐnai sumbatìc kurÐwc se epÐpedo software me ton driver thc kĹrtac ăqou, allĹ, ìpwc eÐnai kai anamenìmeno, parèqei èxodo polÔ qeirìterhc poiìthtac kai prokaleÐ polÔ megalÔterh epibĹrunsh sth CPU. Ta apotelèsmata poikÐloun, kai eÐnai anĹloga twn qarakthristikÿn twn uparqìntwn eswterikÿn hqeÐwn. Gia perissìterec plhroforÐec , deÐte thn tekmhrÐwsh pou parèqetai me thn èkdosh tou driver.

H trèqousa èkdosh eÐnai h 1.1, kai ja th breÐte sto <ftp://ftp.informatik.hu-berlin.de/pub/os/

linux/hu-sound/>

3.4 ParĹllhlh jÔra

Mia Ĺllh epilogă eÐnai h dhmiourgÐa enìc yhfioanalogikoÔ metatropèa qrhsimopoiÿntac mia parĹllhlh jÔra ektupwtă kai kĹpoia epiplèon ulikĹ. Autì parèqei auxhmènh poiìthta ăqou apì ìti to eswterikì hqeÐo tou PC, allĹ dhmiourgeÐ epÐshc megĹlh epibĹrunsh sth CPU. O driver ăqou gia PC, pou anafèrjhke parapĹnw, uposthrÐzei aută th dunatìthta kai sumperilambĹnei odhgÐec gia thn kataskeuă tou anagkaÐou hardware.

4 EgkatĹstash

Gia na rujmÐsete to Linux ÿste na uposthrÐzei ăqo akoloujeÐte ta parakĹtw bămata:

4. EgkatĹstash 11

1. Egkatastăste thn kĹrta ăqou.

2. RujmÐste kai qtÐste ton purăna ÿste na uposthrÐzei ăqo.

3. Dhmiourgăste ta device files.

4. EpanekkÐnhsh tou purăna Linux kai èlegqoc thc egkatĹstashc.

Sta epìmena tmămata ja parousiĹsoume kĹje èna apì autĹ ta bămata analutikĹ.

4.1 EgkatĹstash thc KĹrtac ’Hqou

Akoloujăste tic odhgÐec tou kataskeuastă gia thn egkatĹstash tou hardware ă zhtăste apì ton antiprìswpo pou agorĹsate th suskeuă na sac thn egkatastăsei.

Oi paliìterec kĹrtec ăqou èqoun sunăjwc diakìptec ă jumpers gia to IRQ, kanĹli DMA, klp. KatagrĹyte tic timèc pou qrhsimopoiăsate. An den eÐsaste sÐgouroi, qrhsimopoiăste tic prokajorismènec, apì to ergostĹsio, timèc. Prospajăste na apofÔgete ta conflicts me Ĺllec suskeuèc (p.q. kĹrtec diktÔou ethernet , kĹrtec SCSI, parĹllhlec kai seiriakèc jÔrec) ìso eÐnai dunatì.

Sunăjwc ja prèpei na qrhsimopoiăsete tic Ðdiec rujmÐseic gia I/O port, IRQ, kai DMA, pou qrhsimopoieÐte sto DOS. Se merikèc periptÿseic, parìla autĹ, (eidikĹ gia tic PnP kĹrtec) Ðswc qreiasteÐ na qrhsimopoiăsete diaforetikèc rujmÐseic gia na kĹnete ta prĹgmata na doulèyoun kĹtw apì Linux.

4.2 RujmÐzontac ton Purăna

Me kĹje nèa egkatĹstash Linux èqete sunăjwc èna precompiled purăna. AutoÐ oi purănec den uposthrÐzoun ăqo. EÐnai protimìtero na kĹnete compile ton purăna mìnoi sac xanĹ me touc drivers pou jèlete. MporeÐ na jèlete na kĹnete compile xanĹ ton purăna gia na anabajmisteÐte se mia nèa èkdosh ă na eleujerÿsete pìrouc mnămhc mikraÐnontac to mègejoc tou purăna.

Ja prèpei na sumbouleuteÐte to Linux Kernel HOWTO <http://sunsite.unc.edu/LDP/HOWTO/

Kernel-HOWTO.html> gia tic leptomèreiec tou qtisÐmatoc enìc purăna. Ja anafèrw aplĹ merikĹ jèmata

pou Ĺptontai mìno stic kĹrtec ăqou.

An den èqete rujmÐsei potè ton purăna ÿste na uposthrÐzei ăqo, eÐnai kală idèa na diabĹsete ìla ta arqeÐa Readme pou sumperilambĹnontai me touc drivers ăqou tou purăna, eidikĹ tic plhroforÐec sqetikĹ me ton tÔpo thc kĹrtac sac. Ta parakĹtw arqeÐa tekmhrÐwshc brÐskontai sto kernel sound driver directory, sunăjwc sto /usr/src/linux/drivers/sound:

CHANGELOG - \textgreek{perigraf’h} \textgreek{twn} \textgreek{allag’wn} \textgreek{k’aje} \textgreek{’ekdoshc}
COPYING - copying \textgreek{kai} copyright restrictions
Readme - \textgreek{ta} \textgreek{pio} \textgreek{pr’osfata} \textgreek{kai} \textgreek{shmantik’a} \textgreek{n’ea}
Readme.aedsp16 - \textgreek{plhrofor’iec} \textgreek{sqetik’a} \textgreek{me} \textgreek{thn} \textgreek{k’arta} \textgreek{’hqou} Audio Excel DSP 16
Readme.cards - \textgreek{parathr’hseic} \textgreek{gia} \textgreek{th} \textgreek{r’ujmish} \textgreek{sugkekrim’enwn} \textgreek{kart’wn}
Readme.linux - \textgreek{parathr’hseic} \textgreek{gia} \textgreek{thn} \textgreek{egkat’astash} drivers \textgreek{’hqou} \textgreek{diaforetik’wn} \textgreek{ekd’osewn}
Readme.modules - \textgreek{p’wc} \textgreek{na} \textgreek{k’anete} build \textgreek{’ena} driver \textgreek{sa} loadable kernel module
Readme.v30 - \textgreek{n’ea} \textgreek{qarakthristik’a} \textgreek{sthn} \textgreek{’ekdosh} 3.0 \textgreek{tou} driver \textgreek{’hqou}
experimental.txt - \textgreek{parathr’hseic} \textgreek{se} \textgreek{peiramatik’a} \textgreek{qarakthristik’a}

Akoloujăste thn tupikă diadikasÐa gia to qtÐsimo tou purăna. UpĹrqoun wc tÿra 3 diaforetikĹ interfaces gia th diadikasÐa rÔjmishc. GrĹfontac ”make xconfig”, èqete èna grafikì user interface pou trèqei sta X11. Me thn entolă ”make menuconfig” xekinĹte èna menu-based system pou qrhsimopoieÐ mìno apeikìnish menu

4. EgkatĹstash 12

kai keimènou. H klasikă mèjodoc, qrhsimopoiÿntac to ”make config”, prosfèrei èna aplì interface mìno me keÐmeno.

Ja prèpei na prosèxete idiaÐtera ìtan qrhsimopoieÐte to ”make xconfig” ă to ”make menuconfig”. ’Olec oi NAI/OQI erwtăseic prèpei na exetastoÔn prosektikĹ. H proepilegmènh apĹnthsh pou èqoun oi entolèc eÐnai pĹnta OQI, to opoÐo den eÐnai to katĹllhlo gia ìlec tic periptÿseic. Sugkekrimèna h epilogă ”/dev/dsp kai /dev/audio support” (CONFIG AUDIO) prèpei na eÐnai sunăjwc NAI.

Upojètoume ìti qrhsimopoieÐte thn klassikă diadikasÐa gia na kĹnete compile, grĹfontac ”make config”, an kai h diadikasÐa eÐnai parìmoia gia kĹje perÐptwsh.

UpĹrqoun epÐshc dÔo diaforetikoÐ trìpoi gia na rujmÐsete ton ăqo. O prÿtoc eÐnai o ”paliìc” trìpoc (o mìnoc pou upărqe prin touc purănec 2.0.0). QrhsimopoieÐ èna standalone prìgramma to opoÐo eÐnai mèroc tou driver ăqou. Aută h mèjodoc douleÔei me tic perissìterec kĹrtec ăqou ektìc apì elĹqistec pou apaitoÔn epiplèon drivers ”qamhloÔ epipèdou” (miroSOUND, AWE32, kai AEDSP16 cards).

O deÔteroc eÐnai h ”nèa” kai kalÔterh mèjodoc h opoÐa eÐnai enswmatwmènh me to configuration mèso menoÔ pou qrhsimopoieÐtai kai gia ton upìloipo purăna. Autìc o trìpoc de douleÔei me kĹrtec ăqou pou zhtoÔn arqeÐo firmware. Autì perilambĹnei tic kĹrtec PSS, SM Wave, AudioTrix Pro kai TurtleBeach Tropez/Maui. Me autèc tic kĹrtec prèpei na qrhsimopoihjeÐ h paliĹ mèjodoc.

H nèa mèjodoc qrhsimopoieÐtai pĹnta apì to ”make xconfig”. ’Otan qrhsimopoieÐte to ”make menuconfig” mporeÐte na epilèxete metaxÔ tou ”palioÔ” kai ”nèou” trìpou sthn upoojình gia ăqo. ’Otan trèqete ”make config” qrhsimopoieÐtai autìmata h ”paliĹ” mèjodoc. Parìla autĹ, an èqete qrhsimopoiăsei th ”nèa” mèjodo mia forĹ, ja qrhsimopoihjeÐ kai apì to ”make config” epÐshc. MporeÐte na gurÐsete ston paliì trìpo trèqontac to ”make menuconfig” kai epilègontac ton ”paliì” trìpo.

O trìpoc pou proteÐnoume eÐnai h qrăsh tou ”make menuconfig” mazÐ me thn ”paliĹ” mèjodo rÔjmishc ăqou. PollĹ problămata egkatĹstashc ofeÐlontai (toulĹqiston se kĹpoio posostì) se lanjasmènh qrăsh tou nèou trìpou.

EÐnai epÐshc dunatì na fortÿsete to driver ăqou san loadable module tou purăna. Sunistÿ arqikĹ na qtÐsete to driver ston purăna. AfoÔ elègxete ìti douleÔei, mporeÐte na peiramatisteÐte qrhsimopoiÿntac thn epilogă kernel module.

’Otan trèqete make config, energopoiăste thn upostărixh ăqou apantÿntac nai ”y” sthn erÿthsh

Sound card support (CONFIG_SOUND) [M/n/y/?]

Sto tèloc twn erwtăsewn gia th rÔjmish tou purăna, ja gÐnei compile èna prìgramma rÔjmishc ăqou, ja trèxei, kai ja sac rwtăsei tic paramètrouc pou qreiĹzontai gia thn kĹrta sac. Prosoqă stic apantăseic sac mia kai an apantăsete mÐa erÿthsh lĹjoc mporeÐ na sac empodÐsei na apantăsete se merikèc erwtăseic pou akoloujoÔn. Gia parĹdeigma, mhn apantăsete nai ”yes” sthn prÿth erÿthsh (PAS16) an den èqete PAS16. Mhn energopoieÐte perissìterec kĹrtec ăqou apì ìsec qreiĹzeste, mia kai spataloÔn mnămh. EpÐshc merikoÐ drivers (ìpwc o MPU-401) mporeÐ na kĹnoun conflict me ton elegktă SCSI kai na empodÐzoun ton purăna na kĹnei boot.

ParakĹtw parousiĹzw mia sÔntomh perigrafă kĹje epilogăc. Se kĹje erÿthsh mporeÐte na apantăsete ”y” (nai) ă ”n” (ìqi). H prokajorismènh apĹnthsh ”[Y/n/?]” shmaÐnei ”y” kai h ”[N/y/?]” shmaÐnei pwc h prokajorismènh apĹnthsh eÐnai ”n”. Gia na dialèxete thn prokajorismènh timă, aplĹ patăste Enter, allĹ jumhjeÐte ìti h prokajorismènh timă den eÐnai aparaÐthta kai h swstă.

An grĹyete èna erwthmatikì (”?”) ja diabĹsete mia sÔntomh perigrafă gia th sugkekrimènh epilogă.

Shmeiÿste epÐshc ìti mporeÐ na mhn erwthjeÐte ìlec tic erwtăseic. To prìgramma mporeÐ na akurÿsei merikèc erwtăseic oi opoÐec exartÿntai apì nwrÐterh apĹnthsă sac. MporeÐ epÐshc na dialèxei merikèc epilogèc gia sac, autìmata.

4. EgkatĹstash 13

Old configuration exists in /etc/soundconf. Use it [Y/n/? ] An èqete kĹnei compile prohgoumènwc ton purăna me upostărixh ăqou, tìte h prohgoÔmenh sac rÔjmish mporeÐ na swjeÐ. An jèlete na qrhsimopoiăsete thn prohgoÔmenh egkatĹstash, patăste nai ”y”. An jèlete nèa rÔjmish ă èqete anabajmisteÐ se nèo purăna, ja prèpei na apantăsete ìqi ”n” kai na suneqÐsete th diadikasÐa egkatĹstashc.

ProAudioSpectrum 16 support [Y/n/? ]

Apantăste nai ”y” mìno an èqete a Pro Audio Spectrum 16 , ProAudio Studio 16 or Logitech SoundMan 16. Mhn apantĹte ’y’ an èqete kĹpoia Ĺllh kĹrta kataskeuasmènh apì thn Media Vision ă thn Logitech mia pou den eÐnai sumbatèc me PAS16.

SoundBlaster support [Y/n/? ]

Apantăste nai ”y” an èqete mia gnăsia kĹrta SoundBlaster thc Creative Labs ă mia sumbată 100% (ìpwc h Thunderboard ă h SM Games). An h kĹrta sac eÐnai sthn lÐsta twn uposthrizìmenwn kartÿn koitĹxte tic odhgÐec gia autăn sto arqeÐo Readme.cards prin apantăsete se aută thn erÿthsh. Gia mia Ĺgnwsth kĹrta mporeÐte na apantăsete ”y’” an h kĹrta isqurÐzetai pwc eÐnai sumbată me SoundBlaster.

Gravis Ultrasound support [Y/n/? ]

Apantăste ”y” an èqete GUS ă GUS MAX. Apantăste ”n” an den èqete GUS mia pou o driver katanalÿnei polÔ mnămh.

MPU-401 support (NOT for SB16) [Y/n/? ]

Prosoqă se autăn thn erÿthsh. To MPU-401 interface uposthrÐzetai apì ìlec sqedìn tic kĹrtec ăqou. Parìla autĹ, kĹpoiec kĹrtec pou uposthrÐzontai eggenÿc (natively)èqoun touc dikoÔc touc drivers gia to MPU-401. H energopoÐhsh thn epilogă MPU-401 se autèc tic kĹrtec ja dhmiourgăsei conflict. EpÐshc, h energopoÐhsh tou MPU-401 se èna sÔsthma pou den èqei pragmatikĹ MPU-401 ja mporoÔse na dhmiourgăsei kĹpoia problămata. An h kĹrta sac den eÐnai sth lÐsta twn uposthrizìmenwn kartÿn, koitĹxte tic odhgÐec gia thn sugkekrimènh kĹrta sto arqeÐo Readme.cards. EÐnai asfalèc na apantăsete ”y” an èqete mia kĹrta me alhjinì MPU-401 MIDI interface.

6850 UART Midi support [Y/n/? ]

EÐnai asfalèc na apantăsete ”n” se autăn thn erÿthsh, se kĹje perÐptwsh. To 6850 UART interface spĹnia qrhsimopoieÐtai.

PSS (ECHO-ADI2111) support [Y/n/? ]

Apantăste ”y” mìno an èqete Orchid SW32, Cardinal DSP16 ă kĹpoia Ĺllh kĹrta pou basÐzetai sto PSS chipset (AD1848 codec + ADSP-2115 DSP chip + Echo ESC614 ASIC CHIP).

16 bit sampling option of GUS (not GUS MAX) [Y/n/? ] Apantăste ”y” an èqete egkatesthmènh thn 16 bit sampling daughtercard sthn GUS. Apantăste ìqi ”n” an èqete GUS MAX. Energopoiÿntac aută thn epilogă, apenergopoieÐtai h upostărixh gia GUS MAX.

GUS MAX support [Y/n/? ]

Apantăste ”y” mìno an èqete GUS MAX.

Microsoft Sound System support [Y/n/? ]

SkefteÐte prosektikĹ kai edÿ, prin apantăsete ”y” se aută thn erÿthsh. EÐnai asfalèc na apantăsete ”y” an èqete thn gnăsia Windows Sound System card thc Microsoft ă thc Aztech, SG 16 Pro (ă NX16 Pro). EpÐshc mporeÐte na apantăsete ”y” se perÐptwsh pou h kĹrta sac den anafèretai poujenĹ mèqri tÿra se autì to keÐmeno. Gia kĹrtec pou uposthrÐzoun eggenÿc VoxWare, sumbouleuteÐte tic odhgÐec tic sugkekrimènhc kĹrtac sto Readme.cards. MerikoÐ drivers parèqoun dikiĹ touc upostărixh MSS kai energopoiÿntac autăn thn epilogă ja dhmiourgăsei conflict.

4. EgkatĹstash 14

Ensoniq Soundscape support [Y/n/? ]

Apantăste ”y” an èqete kĹrta ăqou basismènh sto chipset Ensoniq SoundScape. Tètoiec kĹrtec kataskeuĹzontai toulĹqiston apì thn Ensoniq, Spea kai thn Reveal (h Reveal kataskeuĹzei epÐshc kai dikèc thc kĹrtec).

MediaTriX AudioTriX Pro support [Y/n/? ]

Apantăste ”y” an èqete thn AudioTriX Pro. Support for MAD16 and/or Mozart based cards?

Apantăste ”y” an h kĹrta sac diajètei Mozart (OAK OTI-601) ă MAD16 (OPTi 82C928 ă 82C929) tsip ăqou. AutĹ ta tsipc eÐnai plèon polÔ koinĹ kai gi’ autì eÐnai dunatìn pollèc anÿnumec kĹrtec na èqoun kĹpoia apì ta parapĹnw tsipc. Epiprìsjeta, to tsip MAD16 qrhsimopoieÐtai kai se merikèc kĹrtec pou kataskeuĹzontai apì gnwstoÔc kataskeuastèc h Turtle Beach (Tropez), h Reveal (merikĹ montèla thc), h Diamond (ta pio prìsfata).

Support for Crystal CS4232 based (PnP) cards [Y/n/? ]

Apantăste ”y” an èqete kĹrta basismènh sto chipset Crystal CS4232. Support for Turtle Beach Wave Front (Maui, Tropez) synthesizers [Y/n/? ] Apantăste ”y” an èqete opoiadăpote apì autèc tic kĹrtec.

SoundBlaster Pro support [Y/n/? ]

Energopoiăste aută thn epilogă an h kĹrta sac eÐnai h SoundBlaster Pro ă h SoundBlaster 16. Energopoiăste thn epÐshc gia opoiadăpote sumbată me SoundBlaster Pro. An apantăsete ”n” exoikonomeÐte mnămh, allĹ h asfalăc apĹnthsh edÿ eÐnai ”y”.

SoundBlaster 16 support [Y/n/? ]

Energopoiăste thn epilogă an èqete thn SoundBlaster 16 (sumperilambĹnetai kai h AWE32). Audio Excel DSP 16 initialization support [Y/n/? ]

Energopoiăste aută thn epilogă an èqete thn kĹrta Audio Excel DSP16. DeÐte to arqeÐo

Readme.aedsp16 gia perissìterec plhroforÐec.

To prìgramma ja sac rwtăsei merikèc erwtăseic sqetikĹ me thn upostărixh kĹpoiwn akìma uphresiÿn. Sac sunistoÔme na apantăsete ”y” se kĹje mia apì autèc tic erwtăseic. Apantăste ”n” mìno an gnwrÐzete ìti de ja qreiasteÐte aută thn epilogă.

/dev/dsp and /dev/audio support (usually required) [Y/n/? ]

An apantăsete ”n”, apenergopoieÐte ta /dev/dsp kai /dev/audio, touc metatropeÐc A/D kai D/A. Apantăste ”y”.

MIDI interface support [Y/n/? ]

An apantăsete ”n”, apenergopoieÐte ta devices /dev/midixx kai thn prìsbash se opoiesdăpote jÔrec MIDI qrhsimopoiÿntac ta /dev/sequencer kai /dev/music. Aută h epilogă ephreĹzei epÐshc opoiadăpote suskeuă MPU-401 kai/ă sumbată me General MIDI.

FM synthesizer (YM3812/OPL-3) support [Y/n/? ]

Edÿ apantăste ”y”.

/dev/sequencer support [Y/n/? ]

An apantăsete ”n”, apenergopoieÐte ta /dev/sequencer kai /dev/music

4. EgkatĹstash 15

Do you want support for the mixer of SG NX Pro ?

Apantăste ”y” an èqete thn kĹrta ăqou Sound Galaxy NX Pro kai jèlete upostărixh gia tic èxtra leitourgÐec tou mÐkth (extended mixer functions).

Do you want support for the MV Jazz16 (ProSonic etc.) ?

Apantăste ”y” an èqete thn kĹrta ăqou MV Jazz16.

Do you have a Logitech SoundMan Games [Y/n/? ]

Apantăste ”y” an èqete thn kĹrta ăqou Logitech SoundMan Games.

MetĹ tic parapĹnw erwtăseic gia kĹrtec ăqou, to prìgramma zhtĹ plhroforÐec gia th rÔjmish thc sugkekrimènhc kĹrtac. Sunăjwc zhteÐtai h dieÔjunsh I/O, oi timèc twn IRQ kai DMA. Gia merikèc kĹrtec, to prìgramma zhtĹ merikĹ arqeÐa pou ja qrhsimopoihjoÔn katĹ thn arqikopoÐhsh thc kĹrtac. AutĹ qrhsimopoioÔntai apì kĹrtec pou diajètoun DSP ă mikroepexergastă pou prèpei na arqikopoihjeÐ ”fortÿnontac” èna arqeÐo (microcode) sthn kĹrta. Se kĹpoiec periptÿseic to arqeÐo autì grĹfetai sto a .h apì to prìgramma rujmÐsewn kai metĹ enswmatÿnetai ston driver katĹ to compile. Kai edÿ, diabĹste tic sugkekrimènec plhroforÐec gia thn kĹrta sac sto arqeÐo Readme.cards.

Sto tèloc ja erwthjeÐte:

The sound driver is now configured.
Save copy of this configuration to /etc/soundconf [Y/n/?]

FusiologikĹ ja apantoÔsate ”y” ètsi ÿste an mellontikĹ qreiasteÐ na kĹnete xanĹ compile ton purăna, na èqete thn epilogă na qrhsimopoiăsete to Ðdio arqeÐo rujmÐsewn gia ton driver ăqou.

EĹn anabajmÐzete ton paliì sac driver ăqou, sigoureuteÐte ìti ta arqeÐa /usr/include/sys/soundcard.h kai /usr/include/sys/ultrasound.h eÐnai sumbolikĹ links sta antÐstoiqa arqeÐa sto

/usr/include/linux, ă aplĹ ìti perièqoun tic grammèc #include ¡linux/soundcard.h¿ kai #include

¡linux/ultrasound.h¿, antÐstoiqa.

EÐste tÿra ètoimoi na kĹnete compile kai na stăsete to nèo purăna.

4.3 DhmiourgÐa twn Device files

Gia swstă leitourgÐa, prèpei na dhmiourghjoÔn device file entries gia ta sound devices. AutĹ kanonikĹ dhmiourgoÔntai gia sac katĹ thn egkatĹstash tou sustămatoc Linux. ’Enac sÔntomoc èlegqoc mporeÐ na gÐnei qrhsimopoiÿntac thn entolă pou faÐnetai parakĹtw. An to apotèlesma eÐnai autì pou faÐnetai parakĹtw (h hmeromhnÐa ja diafèrei), tìte ta device files eÐnai sqedìn sÐgoura entĹxei.

% ls -l /dev/sndstat
crw-rw-rw- 1 root root 14, 6 Apr 25 1995 /dev/sndstat

Shmeiÿste ìti to na èqete ta swstĹ device files den egguĹtai tÐpota apì mìno tou. O driver tou purăna prèpei epÐshc na fortwjeÐ ă na gÐnei compile prin na doulèyoun ta devices (perissìtera gi’ autì parakĹtw).

Se spĹniec periptÿseic, an pisteÔete ìti eÐnai lĹjoc ta device files, mporeÐte na ta xanadhmiourgăsete qrhsimopoiÿntac to mikrì shell script pou brÐsketai sto tèloc tou arqeÐou Readme.linux sto directory

/usr/src/linux/drivers/sound, trèqontĹc to sa qrăsthc root. EnallaktikĹ, oi perissìterec dianomèc

Linux èqoun èna script /dev/MAKEDEV to opoÐo mporeÐ na qrhsimopoihjeÐ gi’ autì to skopì.

An qrhsimopoieÐte to PC speaker sound driver, diabĹste thn tekmhrÐwsh pou èrqetai mazÐ me to pakèto ÿste na apofasÐsete an prèpei na dhmiourghjoÔn tÐpota device files.

4. EgkatĹstash 16

4.4 EpanekkÐnhsh tou Linux kai ’Elegqoc thc EgkatĹstashc

Ja prèpei tÿra na eÐste ètoimoi na xekinăsete to nèo purăna kai na elègxete touc drivers ăqou. Akoloujăste th sunhjismènh diadikasÐa egkatĹstashc kai epanekkÐnhshc tou nèou purăna (kratăste fusikĹ kĹpou ton paliì purăna gia tuqìn problămata).

KatĹ thn ekkÐnhsh, elègxte gia mănuma san to parakĹtw on powerup (an ta munămata emfanÐzontai polÔ grăgora kai den prolabaÐnete na ta diabĹsete, mporeÐte na ta deÐte grĹfontac thn entolă dmesg):

Sound initialization started
<Sound Blaster 16 (4.13)> at 0x220 irq 5 dma 1,5
<Sound Blaster 16> at 0x330 irq 5 dma 0
<Yamaha OPL3 FM> at 0x388
Sound initialization complete

Autì ja prèpei na tairiĹzei me ton tÔpo thc kĹrtac ăqou sac kai ta jumper settings (an upĹrqoun). Shmeiÿste ìti ta parapĹnw mhnÔmata den emfanÐzontai ìtan qrhsimopoieÐte loadable sound driver module (ektìc kai an to energopoiăsete, p.q. qrhsimopoiÿntac to ”insmod sound trace init=1). ’Otan o driver ăqou gÐnetai link ston purăna, prèpei na emfanistoÔn ta mhnÔmata ”Sound initialization started” kai ”Sound initialization complete”. An den tupÿnontai, shmaÐnei ìti den upĹrqei driver ăqou ston purăna. Se aută thn perÐptwsh, ja prèpei na elègxete ìti qrhsimopoieÐte prĹgmati ton purăna pou kĹnate compile ìtan energopoiăsate to driver ăqou.

An den tupÿnetai tÐpota metaxÔ twn grammÿn ”Sound initialization started” kai ”Sound initialization complete”, shmaÐnei ìti den aniqneÔjhkan suskeuèc ăqou. PolÔ pijanĹ, autì shmaÐnei ìti den èqete energopoiăsei to swstì driver, h kĹrta den uposthrÐzetai, to I/O port is bad ă ìti èqete kĹrta PnP h opoÐa den rujmÐsthke swstĹ.

O driver mporeÐ epÐshc na emfanÐsei merikĹ mhnÔmata lĹjouc kai proeidopoiăseic (warnings) katĹ thn ekkÐnhsh (boot). Prosèxte gia tètoia mhnÔmata ìtan xekinĹ to sÔsthma gia prÿth forĹ metĹ th rÔjmish tou driver ăqou.

To epìmeno băma eÐnai na elègxete to device file /dev/sndstat. An diabĹsete to status device file tou driver ăqou ja sac dÿsei epiplèon plhroforÐec gia to an o driver thc kĹrtac ăqou èqei arqikopoihjeÐ swstĹ. ’Ena tupikì apotèlesma ja faÐnetai ìpwc to parakĹtw:

% cat /dev/sndstat
Sound Driver:3.5.4-960630 (Sat Jan 4 23:56:57 EST 1997 root,
Linux fizzbin 2.0.27 #48 Thu Dec 5 18:24:45 EST 1996 i586)
Kernel: Linux fizzbin 2.0.27 #48 Thu Dec 5 18:24:45 EST 1996 i586
Config options: 0

Installed drivers:
Type 1: OPL-2/OPL-3 FM
Type 2: Sound Blaster
Type 7: SB MPU-401

Card config:
Sound Blaster at 0x220 irq 5 drq 1,5
SB MPU-401 at 0x330 irq 5 drq 0
OPL-2/OPL-3 FM at 0x388 drq 0

Audio devices:
0: Sound Blaster 16 (4.13)

4. EgkatĹstash 17

Synth devices:
0: Yamaha OPL-3

Midi devices:
0: Sound Blaster 16

Timers:
0: System clock

Mixers:
0: Sound Blaster

H parapĹnw entolă mporeÐ na anafèrei merikĹ mhnÔmata lĹjouc. To ”No such file or directory” deÐqnei ìti prèpei na dhmiourgăsete ta device files (deÐte to tmăma 4.3). To ”No such device” shmaÐnei ìti o driver ăqou den eÐnai fortwmènoc ă den èqei gÐnei link ston purăna. Epistrèyte sto tmăma 4.2 gia na to diorjÿsete.

An oi grammèc sto ”Card config:” gia to /dev/sndstat brÐskontai entìc parènjeshc (ìpwc: ”(SoundBlaster at 0x220 irq 5 drq 1,5)”), shmaÐnei pwc h suskeuă aută parìlo pou rujmÐsthke, den entopÐsthke apì to sÔsthma.

Tÿra ja prèpei na eÐsaste ètoimoi na paÐxete èna aplì arqeÐo ăqou. BreÐte èna tètoio arqeÐo kai steÐlte to sthn kĹrta, san èna basikì test thc dunatìthtac paragwgăc ăqou, p.q.:

% cat endoftheworld >/dev/dsp
% cat crash.au >/dev/audio

(SigoureuteÐte pwc den paraleÐyate to ”¿” stic parapĹnw entolèc).

Shmeiÿste pwc genikĹ, h qrăsh tou cat den eÐnai o katĹllhloc trìpoc na paÐzete arqeÐa ăqou, allĹ aplĹ èna grăgoro test. Ja qreiasteÐ na breÐte èna pragmatikì prìgramma ăqou (ja perigrafoÔn argìtera) pou ja kĹnei kalÔterh douleiĹ.

Aută h entolă ja doulèyei mìno an upĹrqei toulĹqiston mia suskeuă sto tmăma me ta audio devices tou /dev/sndstat. An to tmăma twn audio devices eÐnai Ĺdeio, prèpei na elègxete giatÐ h suskeuă den entopÐsthke.

An oi parapĹnw entolèc epistrèfoun ”I/O error”, ja prèpei na koitĹxete sto tèloc twn mhnumĹtwn tou purăna pou emfanÐzontai me thn entolă ”dmesg”. EÐnai polÔ pijanì èna mănuma lĹjouc na emfanÐzetai ekeÐ. PolÔ suqnĹ to mănuma eÐnai ”Sound: DMA (output) timed out - IRQ/DRQ config error;”. To parapĹnw mănuma shmaÐnei ìti o driver den èlabe to anamenìmeno interrupt apì thn kĹrta ăqou. Stic perissìterec periptÿseic autì shmaÐnei ìti to IRQ ă to kanĹli DMA pou rujmÐsthke ston driver de douleÔei. O kalÔteroc trìpoc na to kĹnete na doulèyei eÐnai na dokimĹste ìla ta pijanĹ DMAs kai IRQs pou uposthrÐzontai apì th suskeuă.

’Alloc pijanìc lìgoc eÐnai ìti h suskeuă den eÐnai sumbată me th suskeuă gia thn opoÐa rujmÐsthke o driver. Aută eÐnai sqedìn pĹnta h perÐptwsh ìtan mia upotijèmenh ”sumbată me SoundBlaster (Pro/16)” kĹrta ăqou de douleÔei me to driver gia SoundBlaster. Se aută thn perÐptwsh, dokimĹste na breÐte th suskeuă me thn opoÐa h kĹrta ăqou sac eÐnai sumbată (stèlnontac, gia parĹdeigma, mănuma sto newsgroup comp.os.linux.hardware).

MerikĹ deÐgmata arqeÐwn ăqou ja breÐte sto url=”ftp://tsx-11.mit.edu/pub/linux/packages/sound/snddata-0.1.tar.Z”¿

Tÿra mporeÐte na elègxete thn hqogrĹfhsh ăqou. An èqete dunatìthta gia eÐsodo ăqou (sound input), mporeÐte na kĹnete èna grăgoro test qrhsimopoiÿntac tic entolèc:

# \textgreek{hqografe’i} 4 \textgreek{deut}/\textgreek{pta} \textgreek{’hqou} \textgreek{ap’o} \textgreek{to} \textgreek{mikr’ofwno}

4. EgkatĹstash 18

EDT% dd bs=8k count=4 </dev/audio >sample.au
4+0 records in
4+0 records out
# play back sound
% cat sample.au >/dev/audio

FusikĹ gia na doulèyei kĹti tètoio, qreiĹzeste èna mikrìfwno sundedemèno sthn kĹrta ăqou sac kai ja prèpei na milăsete c’ autì. MporeÐ na qreiasteÐte èna prìgramma mixer gia na jèsete to mikrìfwno wc thn phgă eisìdou kai na rujmÐsete thn èntash thc hqogrĹfhshc.

An ta test autĹ oloklhrwjoÔn epituqÿc, mporeÐte na eÐsaste ăsuqoi, se logikĹ plaÐsia bèbaia, pwc ta D/A kai A/D hardware kai software douleÔoun. An antimetwpÐsete problămata, diabĹste to epìmeno tmăma autoÔ tou keimènou.

4.5 Troubleshooting

An akìma antimetwpÐzete problămata parìlo pou akoloujăsate tic odhgÐec tou HOWTO, edÿ upĹrqoun merikĹ prĹgmata pou mporeÐte na elègxete. Oi èlegqoi anagrĹfontai me aÔxousa seirĹ poluplokìthtac. An ènac èlegqoc apotÔqei, lÔste to prìblhma prin proqwrăsete sto epìmeno băma.

4.5.1 Băma 1: BebaiwjeÐte pwc pragmatikĹ trèqete ton purăna pou kĹnate compile.

MporeÐte na elègxete to date stamp tou purăna gia na deÐte ìti qrhsimopoieÐte autìn pou kĹnate compile me upostărixh ăqou. Autì mporeÐte na to kĹnete me thn entolă uname:

% uname -a
Linux fizzbin 2.0.0 #1 Tue Jun 4 16:57:55 EDT 1996 i386

ă koitÿntac to arqeÐo /proc/version:

% cat /proc/version
Linux version 2.0.0 (root@fizzbin) (gcc version 2.7.0) #1 Tue Jun 4 16:57:55 EDT 1996

An to date stamp den tairiĹzei me thn hmeromhnÐa pou kĹnate compile ton purăna, tìte trèqete ènan paliì purăna. KĹnate reboot; An qrhsimopoieÐte LILO to xanaegkatastăsate (tupikĹ trèqontac

/etc/lilo/install); An xekinăsete apì diskèta, dhmiourgăsate nèa boot diskèta kai an nai, thn qrhsi-

mopoiăsate katĹ thn ekkÐnhsh;

4.5.2 Băma 2: BebaiwjeÐte pwc oi drivers ăqou tou purăna sumperilăfjhsan sto compile.

O aploÔsteroc trìpoc gia autì, eÐnai na elègxete thn èxodo tou ”dev/sndstat” ìpwc perigrĹfhke nwrÐtera. An h èxodoc den eÐnai h anamenìmenh tìte kĹti păge lĹjoc me tic rujmÐseic tou purăna ă t o build tou. ArqÐste xanĹ thn diadikasÐa egkatĹstashc, xekinÿntac apì to configuration kai to qtÐsimo tou purăna.

4.5.3 Băma 3: Anagnÿrise o purănac thn kĹrta ăqou katĹ thn ekkÐnhsh;

BebaiwjeÐte pwc h kĹrta ăqou entopÐsthke apì ton purăna katĹ thn ekkÐnhsh. Ja prèpei na eÐdate kĹpoio mănuma katĹ thn ekkÐnhsh. An ta mhnÔmata kĹnane scroll èxw apì thn ojình sac, mporeÐte na ta xanadeÐte me thn entolă dmesg:

% dmesg

4. EgkatĹstash 19

ă

% tail /var/adm/messages

An h kĹrta ăqou sac den brèjhke tìte kĹti pĹei lĹjoc. BebaiwjeÐte pwc èqei alhjinĹ egkatastajeÐ. An h kĹrta ăqou douleÔei se DOS tìte mporeÐte na eÐsaste sqetikĹ sÐgouroi pwc to hardware douleÔei, kai Ĺra prìkeitai gia prìblhma stic rujmÐseic tou purăna. ’H dhlÿsate thn kĹrta sac wc lĹjoc tÔpo, ă me lĹjoc paramètrouc, ă h kĹrta ăqou sac den eÐnai sumbată me kanènan driver kĹrtac ăqou tou purăna tou Linux.

MÐa pijanìthta eÐnai ìti h kĹrta ăqou sac eÐnai mia apì tic ”sumbatoÔ” tÔpou pou qreiĹzetai arqikopoÐhsh apì to DOS driver. DokimĹste na ekkinăsete DOS kai na fortÿsete to driver pou parèqetai apì ton pwlhtă thc kĹrta ăqou. MetĹ epanekkinăste (soft boot) se Linux patÿntac Control-Alt-Delete. SigoureuteÐte ìti h dieÔjunsh I/O thc kĹrtac ăqou, oi rujmÐseic DMA kai IRQ sto Linux eÐnai Ðdiec ìpwc kai sto DOS. DiabĹste to arqeÐo Readme.cards apì th dianomă tou phgaÐou kÿdika tou driver thc kĹrtac ăqou gia tuqìn upodeÐxeic gia th rÔjmish kĹrtac ăqou autoÔ tou tÔpou.

An h kĹrta ăqou sac de sumperilambĹnetai se autì to keÐmeno, eÐnai pijanì ìti oi Linux drivers den thn uposthrÐzoun. MporeÐte na to elègxete me kĹpoiec apì tic parapompèc pou brÐskontai gia boăjeia sto tèloc tou keimènou.

4.5.4 Băma 4: MporeÐte na diabĹsete dedomèna apì to dsp device ;

Prospajăste na diabĹsete apì th suskeuă /dev/audio qrhsimopoiÿntac thn entolă dd pou parousiĹsthke nwrÐtera se autì to keÐmeno. H entolă prèpei na trèqei qwrÐc lĹjh.

An de douleÔei, tìte to pijanìtero eÐnai pwc to prìblhma eÐnai IRQ ă DMA conflict ă kĹpoio eÐdoc asumbatìthtac se epÐpedo hardware (h suskeuă den uposthrÐzetai apì to Linux ă o driver èqei rujmisteÐ gia lĹjoc suskeuă).

Mia mikră pijanìthta eÐnai h Ôparxh elattwmatikoÔ hardware. DokimĹste na elègxete thn kĹrta ăqou sto DOS, an eÐnai dunatì, ÿste na exaleÐyete aută thn pijanìthta.

4.5.5 Otan ìla èqoun apotÔqei . An exakoloujeÐte na èqete problămata, deÐte parakĹtw merikèc telikèc protĹseic gia to ti mporeÐte na dokimĹsete:

ffl xanadiabĹste prosektikĹ autì to HOWTO

ffl diabĹste tic parapompèc pou upĹrqoun sto tèloc tou keimènou, eidikĹ tic web selÐdec tou Hannu Savolainen’s kai ta sqetikĹ Readme arqeÐa tou phgaÐou kÿdika tou purăna

ffl steÐlte mia erÿthsh se èna newsgroup tou comp.os.linux ă kĹpoio Ĺllo Usenet newsgroup (to comp.os.linux.hardware eÐnai mia kală epilogă. ExaitÐac tou megĹlou fìrtou se autĹ ta gkroup bohjĹei na bĹlete th lèxh ”sound” sthn epikefalÐda tou subject tou mhnÔmatoc ètsi ÿste na to doun oi katĹllhloi eidikoÐ)

ffl To na qrhsimopoiăsete mia Web/Usenet search engine me èxupna dialegmèna krităria anazăthshc mporeÐ na sac dÿsei polÔ kalĹ apotelèsmata kai grăgora. Mia tètoia epilogă eÐnai to <http://www.

altavista.digital.com>

ffl DokimĹste na qrhsimopoiăsete ton pio prìsfato purăna Linux (allĹ mìno san Ôstath prospĹjeia, oi pio prìsfatoi upì anĹptuxh purănec mporeÐ na eÐnai astajeÐc)

5. Apantăseic se SuqnĹ Diatupwmènec Erwtăseic 20

ffl steÐlte mail sto suggrafèa tou driver ăqou ffl steÐlte mail sto suggrafèa tou Sound HOWTO ffl shkÿste to emacs kai grĹyte Esc-x doctor :-) ParousiĹzw edÿ èna deÐgma tou tÔpou twn efarmogÿn pou pijanĹ ja jèlete an èqete egkatastăsei kĹrta ăqou se Linux. MporeÐte na elègxete to Linux Software Map, ta Internet archive sites, kai/ă ta arqeÐa sto Linux CD-ROM pou èqete gia pio prìsfatec plhroforÐec . PolÔ pijanĹ ja jèlete na apoktăsete toulĹqiston tic parakĹtw efarmogèc :

ffl bohjhtikă efarmogă gia metatropă format ăqou (p.q. Sox) ffl bohjhtikă efarmogă mÐkth (mixer utility) (p.q. aumix ă xmix) ffl player/recorder yhfiopoihmènwn arqeÐwn (p.q. play ă wavplay) ffl MOD file player (p.q. tracker) ffl MIDI file player (p.q. playmidi) UpĹrqoun text-based allĹ kai GUI-based ekdìseic gia ta perissìtera apì autĹ ta ergaleÐa. UpĹrqoun epÐshc merikèc perissìtero esoteric efarmogèc (p.q. anagnÿrish kai sÔnjesh fwnăc) pou Ðswc jèlete na dokimĹsete.

5 Apantăseic se SuqnĹ Diatupwmènec Erwtăseic

Autì to tmăma apantĹ se erwtăseic pou gÐnontai suqnĹ sta Usenet news groups kai tic mailing lists. Apantăseic se perissìterec erwtăseic ja breÐte sth web selÐda tou OSS driver ăqou.

5.1 Ti eÐnai ta sound device files;

AutĹ eÐnai pio ”stĹntar” onìmata twn device files, merikèc dianomèc Linux mporeÐ na qrhsimopoiăsoun lÐgo diaforetikĹ onìmata. /dev/audio

kanonikĹ èna link sto /dev/audio0 /dev/audio0

audio device sumbatì me Sun workstation (merikă mìno ulopoÐhsh, den uposthrÐzei Sun ioctl interface, mìno kwdikopoÐhsh u-law) /dev/audio1

deÔtero audio device (an uposthrÐzetai apì thn kĹrta ăqou ă an èqoun egkatasthjeÐ perissìterec apì mÐa kĹrtec ăqou) /dev/dsp

kanonikĹ èna link sto /dev/dsp0 /dev/dsp0

prÿth suskeuă yhfiakăc deigmatolhyÐac (digital sampling)

5. Apantăseic se SuqnĹ Diatupwmènec Erwtăseic 21

/dev/dsp1

deÔterh suskeuă yhfiakăc deigmatolhyÐac (digital sampling) /dev/mixer

kanonikĹ èna link sto /dev/mixer0 /dev/mixer0

prÿtoc mÐkthc (mixer) ăqou /dev/mixer1

deÔtero mÐkthc (mixer) ăqou /dev/music

high-level sequencer interface /dev/sequencer low level MIDI, FM, kai GUS access /dev/sequencer2/ kanonikĹ èna link sto /dev/music /dev/midi00

prÿth jÔra raw MIDI /dev/midi01

deÔterh jÔra MIDI /dev/midi02

trÐth jÔra MIDI /dev/midi03

tètarth jÔra MIDI /dev/sndstat

emfanÐzei thn katĹstash tou driver ăqou ìtan diabasteÐ O PC speaker driver parèqei ta parakĹtw devices : /dev/pcaudio

isodÔnamo me to /dev/audio /dev/pcsp

isodÔnamo me to /dev/dsp /dev/pcmixer

isodÔnamo me to /dev/mixer

5. Apantăseic se SuqnĹ Diatupwmènec Erwtăseic 22

5.2 Pÿc mporÿ na paÐxw ènan ăqo ;

Ta Sun workstation (.au) arqeÐa ăqou mporoÔn na paiqtoÔn stèlnontĹc ta sto /dev/audio device. Ta raw samples mporoÔn na staloÔn sto /dev/dsp. ’Omwc, autì ja dÿsei genikĹ ftwqì apotèlesma, kai h qrăsh enìc progrĹmmatoc ìpwc to play eÐnai protimìterh, mia kai ja anagnwrÐsei touc perissìterouc tÔpouc arqeÐwn kai ja jèsei thn kĹrta ăqou sto swstì rujmì deigmatolhyÐac, klp.

ProgrĹmmata ìpwc to wavplay ă to vplay (mèsa sto pakèto snd-util) ja dÿsoun kalÔtera apotelèsmata me ta arqeÐa WAV files. ParìlautĹ, den anagnwrÐzoun ta WAV arqeÐa me sumpÐesh Microsoft ADPCM. EpÐshc, paliìterec ekdìseic tou play (apì to pakèto Lsox) de douleÔoun kalĹ me WAV arqeÐa 16 bit. H entolă splay pou perilambĹnetai sto pakèto snd-util mporeÐ na qrhsimopoihjeÐ gia na paÐxete ta perissìtera arqeÐa ăqou an dojoÔn oi katĹllhloi parĹmetroi me to qèri se command line.

5.3 Pÿc mporÿ na hqografăsw ènan ăqo ;

An diabĹsete to /dev/audio ă to /dev/dsp ja sac epistrèyei sampled data ta opoÐa mporoÔn na staloÔn se èna arqeÐo. ’Ena prìgramma san to vrec kĹnei eukolìtero ton èlegqo tou rujmoÔ deigmatolhyÐac, thc diĹrkeiac, klp. MporeÐ na qreiasteÐte epÐshc èna prìgramma mÐkth (mixer) gia na epilègete thn katĹllhlh suskeuă eisìdou.

5.4 Mporÿ na èqw perissìterec apì mÐa kĹrtec ;

Me ton trèq onta driver ăqou eÐnai dunatì na èqete thn Ðdia stigmă sto sÔsthma diĹforec kĹrtec ìpwc SoundBlaster, SoundBlaster/Pro, SoundBlaster16, MPU-401 ă MSS. H egkatĹstash dÔo kartÿn Sound- Blaster eÐnai dunată allĹ apaiteÐ na orÐsete qeirokÐnhta ta macros SB2 BASE, SB2 IRQ, SB2 DMA kai (se merikèc periptÿseic) SB2 DMA2 anoÐgontac se ènan edito r to local.h. EÐnai epÐshc dunatì na èqete mia SoundBlaster thn Ðdia stigmă me èna PAS16.

Me touc nèouc purănec 2.0.x pou rujmÐzoun ton ăqo me thn entolă make config, antÐ na grĹyete sto arqeÐo

local.h, prèpei na anoÐxete to arqeÐo /usr/include/linux/autoconf.h. MetĹ to tmăma pou èqei tic

parakĹtw grammèc :

#define SBC_BASE 0x220
#define SBC_IRQ (5)
#define SBC_DMA (1)
#define SB_DMA2 (5)
#define SB_MPU_BASE 0x0
#define SB_MPU_IRQ (-1)

prosjèste autèc tic grammèc (me tic katĹllhlec timèc gia to sÔsthmĹ sac):

#define SB2_BASE 0x330
#define SB2_IRQ (7)
#define SB2_DMA (2)
#define SB2_DMA2 (2)

Oi parakĹtw drivers den epitrèpoun pollaplĹ instances:

ffl GUS (periorismìc apì driver)

ffl MAD16 (periorismìc apì hardware)

5. Apantăseic se SuqnĹ Diatupwmènec Erwtăseic 23

ffl AudioTrix Pro (periorismìc apì hardware)

ffl CS4232 (periorismìc apì hardware)

5.5 Error: No such file or directory for sound devices

QreiĹzetai na dhmiourgăsete ta device files tou driver ăqou. DeÐte to tmăma sqetikĹ me th dhmiourgÐa device files. An èqete device files, sigoureuteÐte ìti èqoun to swstì mègisto kai elĹqisto arijmì suskeuăc (device) (merikèc paliìterec dianomèc CD-ROM Linux mporeÐ na mh dhmiourgoÔn ta swstĹ device files katĹ thn egkatĹstash).

5.6 Error: No such device for sound devices

Den èqete xekinăsei me purăna pou perièqei ton driver ăqou ă h rÔjmish thc I/O dieÔjunshc den tairiĹzei me to hardware. Elègxte ìti trèqete ton purăna pou mìlic kĹnate compile kai epibebaiÿste ìti oi rujmÐseic pou dÿsate katĹ th rÔjmish tou driver ăqou sumfwnoÔn me to hardware setup.

5.7 Error: No space left on device for sound devices

Autì mporeÐ na sumbeÐ an prospajăsate na hqografăsete ăqo sto /dev/audio ă /dev/dsp qwrÐc na èqete prÿta dhmiourgăsei ta aparaÐthta device files. H suskeuă ăqou eÐnai tÿra èna kanonikì arqeÐo, kai èqei gemÐsei to partition tou sklhroÔ sac dÐskou. Ja prèpei na trèxete to script pou perigrĹfetai sto tmăma ”DhmiourgÐa twn Device files” autoÔ tou keimènou.

Autì mporeÐ na sumbeÐ epÐshc me to Linux 2.0 kai megalÔtero an den upĹrqei arketă eleÔjerh mnămh (RAM) sto sÔsthma ìtan anoÐgei h device. O driver ăqou apaiteÐ toulĹqiston dÔo selÐdec (8k) fusikăc suneqìmenhc RAM gia kĹje kanĹli DMA. Autì sumbaÐnei merikèc forèc se mhqanèc me ligìterh apì 16M mnămh ă pou trèqoun gia megĹlo qronikì diĹsthma. EÐnai dunatì na eleujerÿsete lÐgh mnămh kĹnontac compile kai trèqontac to parakĹtw C prìgramma prin na prospajăsete na anoÐxete xanĹ to device :

main() {
  int i;
  char mem[500000];
  for (i = 0; i < 500000; i++)
    mem[i] = 0;
  exit(0);
}

5.8 Error: Device busy for sound devices

Mìno mÐa diadikasÐa mporeÐ na anoÐxei mÐa dosmènh suskeuă ăqou thn Ðdia stigmă. PolÔ pijanĹ merikèc Ĺllec diergasÐec qrhsimopoioÔn th suskeuă gia thn opoÐa gÐnetai lìgoc. ’Enac trìpoc na bebaiwjeÐte eÐnai na qrhsimopoiăsete thn entolă fuser :

% fuser -v /dev/dsp
/dev/dsp: USER PID ACCESS COMMAND
                      tranter 265 f.... tracker

Sto parapĹnw parĹdeigma, h entolă fuser èdeixe ìti h diadikasÐa (process) 265 eÐqe th suskeuă anoiktă. An perimènete th diadikasÐa na oloklhrwjeÐ ă th skotÿsete ja mporeÐte metĹ na èqete xanĹ prìsbash sth suskeuă ăqou. Ja prèpei na trèxete thn entolă fuser sa root ètsi ÿste na anafèretai h qrăsh kai apì Ĺllouc qrăstec ektìc apì esĹc.

5. Apantăseic se SuqnĹ Diatupwmènec Erwtăseic 24

5.9 Exakoloujÿ na blèpw device busy errors!

SÔmfwna me ton Brian Gough, gia tic kĹrtec SoundBlaster pou qrhsimopoioÔn to DMA kanĹli 1 upĹrqei mia pijană potential sÔgkroush (conflict) me ton tape driver QIC-02, pou qrhsimopoieÐ epÐshc to DMA 1, prokalÿntac lĹjh ”device busy”. An qrhsimopoieÐte FTAPE, mporeÐ na èqete energopoiăsei autì to driver. SÔmfwna me to FTAPE-HOWTO o driver QIC-02 den eÐnai aparaÐthtoc gia th qrăsh tou FTAPE; mìno o driver QIC-117 apaiteÐtai. An rujmÐsete xanĹ ton purăna ÿste na qrhsimopoieÐ ton QIC-117 kai ìqi ton QIC-02, to FTAPE kai o driver ăqou ja mporoÔn na sunupĹrqoun.

5.10 Merikă ektèlesh tou (Partial playback) yhfiopoihmènou ăqou To sÔmptwma eÐnai sunăjwc ìti èna deÐgma ăqou (sound sample) paÐzei perÐpou gia èna deuterìlepto kai metĹ stamatĹ teleÐwc ă anafèrei kĹp oio mănuma lĹjouc ìpwc ”missing IRQ” ă ”DMA timeout”. PolÔ pijanĹ den èqete swstèc rujmÐseic IRQ ă sto kanĹli DMA. BebaiwjeÐte ìti oi rujmÐseic tou purăna sumfwnoÔn me ta jumper settings thc kĹrtac ăqou kai ìti de dhmiourgeÐtai kĹpoio conflict me Ĺllh kĹrta. ’Allo sÔmptwma eÐnai deÐgmata ăqou (sound samples) pou epanalambĹnontai sunèqeia (”loop”). Autì sunăjwc ofeÐletai se IRQ conflict.

5.11 UpĹrqoun diakopèc ìtan paÐzw MOD arqeÐa Gia na paÐxete arqeÐa MOD files apaiteÐtai shmantikă CPU power. MporeÐ na trèqete pollèc diadikasÐec ă o upologistăc sac na eÐnai polÔ argìc gia na paÐxei se pragmatikì qrìno (real time). Oi epilogèc pou èqte eÐnai :

ffl dokimĹste na paÐxete me mikrìtero rujmì deigmatolhyÐac ă se mono mode ffl ligostèyte tic Ĺllec diadikasÐec ffl agorĹste èna kalÔtero upologistă ffl agorĹste mia isqurìterh kĹrta ăqou (p.q. Gravis UltraSound)

An èqete kĹrta Gravis UltraSound, ja prèpei na qrhsimopoieÐte ènan apì touc mod file players pou èqoun grafteÐ eidikĹ gia kĹrtec GUS (p.q. gmod).

5.12 LĹjh compile katĹ to compilation efarmogÿn ăqou H èkdosh 1.0c kai paliìterec tou driver ăqou qrhsimopoioÔsan èna diaforetikì kai asÔmbato ioctl() sqăma. Apoktăste èna pio prìsfato phgaÐo kÿdika ă kĹnte tic aparaÐthtec allagèc kai prosarmìste tic sto nèo driver ăqou. DeÐte toReadme arqeÐo tou driver ăqou gia perissìterec leptomèreiec. EpÐshc sigoureuteÐte ìti qrhsimopoiăsate thn pio prìsfath èkdosh tou soundcard.h kai ultrasound.h ìtan kĹnate compile thn efarmogă. DeÐte tic odhgÐec egkatĹstashc sthn arqă autoÔ tou keimènou.

5.13 SEGV ìtan trèqw ektelèsima arqeÐa ăqou ta opoÐa doÔleuan paliìtera Autì to prìblhma eÐnai pijanÿc to Ðdio me autì pou perigrĹyame sthn prohgoÔmenh erÿthsh.

5.14 Poia bugs ă periorismoÐ eÐnai mèqri tÿra gnwstĹ stouc drivers ăqou; DeÐte to arqeÐo Readme kai ta arqeÐa CHANGELOG pou perilambĹnontai ston phgaÐo kÿdika tou driver ăqou.

5. Apantăseic se SuqnĹ Diatupwmènec Erwtăseic 25

5.15 PoÔ brÐsketai h tekmhrÐwsh twn sound driver ioctls() klp. ;

AutĹ èqoun tekmhriwjeÐ merikĹ sto Hacker’s Guide to VoxWare, ta opoÐa eÐnai diajèsima se draft morfă. H pio prìsfath èkdosh eÐnai to draft 2, kai mporeÐte na th breÐte sto <ftp://nic.funet.fi/pub/Linux/

ALPHA/sound/>. Shmeiÿste ìti to directory eÐnai ”krufì” kai de ja emfanisteÐ sta perieqìmena tou directory.

An kĹnete ”cd” se autì to directory kai qrhsimopoiăsete thn FTP entolă ”dir”, ta arqeÐa eÐnai ekeÐ. To diĹsthma pou grĹfetai autì to keÐmeno, èna nèo keÐmeno tekmhrÐwshc eÐnai diajèsimo sto Web site thc 4Front Technologies.

’Allh phgă plhroforÐac eÐnai to Linux Multimedia Guide, to opoÐo perigrĹfetai sto tmăma ”Parapompÿn”.

5.16 Ti CPU resources apaitoÔntai ÿste na paÐzw ă na hqografÿ ăqouc qwrÐc

diakopèc;

Den upĹrqei apĹnthsh se aută thn erÿthsh, kajÿc exartĹtai apì to:

ffl an qrhsimopoieÐte PCM sampling ă sÔnjesh FM

ffl rujmì kai eÔroc deigmatolhyÐac

ffl poia efarmogă qrhsimopoieÐtai gia na anaparĹgete ă na hqografeÐte ăqo

ffl to hardware thc kĹrtac ăqou

ffl o rujmìc I/O dÐskou, taqÔthta CPU clock, mègejoc cache, klp.

GenikĹ, opoiadăpote mhqană 386 ja prèpei na mporeÐ na paÐzei me eukolÐa ăqouc ă mousikă FM synthesized me mÐa 8 bit kĹrta ăqou. To na paÐxete, ìmwc, MOD arqeÐa apaiteÐ megĹlh upologistikă isqÔ. Merikèc peiramatikèc metrăseic èdeixan ìti to na paÐzeic sta 44kHz apaiteÐ perissìtero apì 40% thc taqÔthtac enìc 486/50 kai ènac 386/25 mporeÐ na paÐzei me ta bÐac grhgorìtera apì 22 kHz (me kĹrta ăqou 8 bit ìpwc mia SoundBlaster). Mia kĹrta san thn Gravis UltraSound ekteleÐ perissìterec leitourgÐec sto hardware, kai ja apaiteÐ ligìterh upologistikă isqÔ.

Gia ta parapĹnw upojètoume ìti o upologistăc den ekteleÐ Ĺllec upologistikĹ kopiastikèc leitourgÐec. H metatropă arqeÐwn ăqou ă h prosjăkh effè qrhsimopoiÿntac mia bohjhtikă efarmogă ìpwc to sox eÐnai epÐshc polÔ pio grăgorh an èqete majhmatikì sunepexergastă (ă CPU me on board FPU). O driver tou purăna apì mìnoc tou den kĹnei upologismoÔc kinhtăc upodiastolăc.

5.17 Problămata me ton PAS16 kai ton Adaptec 1542 SCSI host adaptor

(h parakĹtw exăghsh dìjhke apì to seeker@indirect.com)

To Linux mìno anagnwrÐzei ton 1542 sth dieÔjunsh 330 (default) ă 334, kai o PAS epitrèpei thn prosomoÐwsh MPU-401 mìno sto 330. Akìmh ki an apenergopoiăsete to MPU-401 apì to software, kĹti exakoloujeÐ na kĹnei conflict me ton 1542 an èqei thn default dieÔjunsh. AllĹxte th dieÔjunsh tou 1542 se 334 kai ja leitourgoÔn ìla mia qarĹ . Epiplèon, kai o 1542 kai o PAS-16 kĹnoun 16-bit DMA, gi’ autì an deimatolhptăsete (sample) sta 16-bit 44 KHz stereo kai apojhkeÔsete to arqeÐo sto SCSI drive pou krèmetai apì ton 1542, ja èqete problămata. Ta DMAs epikalÔptontai kai den upĹrqei arketìc qrìnoc gia RAM refresh, ètsi ja pĹrete to dread mănuma “PARITY ERROR - SYSTEM HALTED”, qwrÐc na èqete idèa ti to prokĹlese. To jèma gÐnetai akìma qeirìtero mia pou merikoÐ deuterogeneÐc promhjeutèc QIC-117 tape drives sunistoÔn na jètete touc qrìnouc

5. Apantăseic se SuqnĹ Diatupwmènec Erwtăseic 26

on/off tou diaÔlou (bus) ÿste o 1542 na mènei se on akìma perissìtero apì to kanonikì. PĹrte to prìgramma SCSISEL.EXE apì th BBS thc Adaptec ă apì kĹpou sto internet, kai meiÿste to qrìno BUS ON ă auxăste to qrìno BUS OFF mèqri ìtou na exafanisteÐ to prìblhma, metĹ auxăste ton katĹ mia klÐmaka ă kai perissìterec. To SCSISEL allĹzei tic rujmÐseic thc EEPROM, gi’ autì eÐnai perissìtero mìnimo ap’ ìti èna patch sth grammă tou DOS driver sto CONFIG.SYS, kai ja doulèyei an xekinăsete swstĹ se Linux (antÐjeta me to DOS patch).

TeleutaÐo prìblhma - ta paliìtera Symphony chipsets meÐwsan dramatikĹ to qronismì twn kÔklwn I/O , ÿste na epitaqÔnoun touc qrìnouc prìsbashc sto dÐaulo. Kanèna apì ta diĹfora boards me ta opoÐa èqw paÐxei den eÐqe prìblhma me to meiwmèno qronismì ektìc apì to PAS-16. H Media Vision’s BBS dÐnei to SYMPFIX.EXE to opoÐo upotÐjetai ìti diorjÿnei to prìblhma antistrèfontac èna bit pou qrhsimopoieÐtai gia diagnwstikoÔc lìgouc ston elegktă diaÔlou tou Symphony, allĹ den eÐnai kai sÐgourh eggÔhsh. MporeÐ na qreiasteÐ na :

ffl zhtăsete apì ton promhjeută thc mhtrikăc na antikatastăsei thn paliìterh èkdosh tou tsip tou diaÔlou,

ffl antikatastăste th mhtrikă, ă

ffl agorĹsete mia diaforetikăc mĹrkac kĹrta ăqou.

H Young Microsystems ja anabajmÐsei ta boards pou eisĹgei gia perÐpou $30 (US). ’Alloi promhjeutèc mporeÐ na kĹnoun paromoÐwc an mporoÔn na entopÐsoun poioc kataskeÔase ă eisăgage tic mhtrikèc (kală tÔqh). Ap’ ìti gnwrÐzw to prìblhma eÐnai sto ProAudio’s bus interface chip. KaneÐc den agorĹzei mia kĹrta ăqou $120 kai thn kollĹei se èna 6MHz AT. Oi perissìteroi paÐzoun me 25-40MHz 386/486, kai ja prèpei logikĹ na mporoÔn na antimetwpÐsoun taqÔthtec diaÔlou twn 12MHz an ta tsipĹkia eÐnai sqediasmèna swstĹ.

To prÿto prìblhma exartĹtai apì to chipset pou qrhsimopoieÐ to motherboard sac, thn taqÔthta diaÔlou kai Ĺllec rujmÐseic tou BIOS, kai thn fĹsh tou feggarioÔ. To deÔtero prìblhma exartĹtai apì thn timă thc epilogăc refresh (hidden ă synchronous), to rujmì tou 1542 DMA kai (pijanÿc) to rujmì tou diaÔlou I/O. To trÐto mporeÐ na kajoristeÐ epikoinwnÿntac me thn Media Vision kai rwtÿntac poia èkdosh tou tsip Symphony den eÐnai sumbatì me ton argă ulopoÐhsă touc. Sac proeidopoiÿ, parìlauta- 3 ă 4 teqnikoÐ me touc opoÐouc mÐlhsa eÐqan egkefalikèc blĹbec. Ja ămoun filÔpoptoc sqetikĹ me o,tidăpote poun gia kĹpoiou Ĺllou to hardware, mia pou den xèroun kalĹ oÔte kan to dikì touc.

5.18 EÐnai dunatì na diabĹzw kai na grĹfw deÐgmata (samples) tautìqrona;

Lìgw periorismÿn hardware, autì den eÐnai dunatì me tic perissìterec kĹrtec ăqou. Merikèc neìterec kĹrtec to uposthrÐzoun. DeÐte to tmăma ”bidirectional mode” sto Hacker’s Guide to Voxware gia perissìterec plhroforÐec.

5.19 H SB16 mou èqei IRQ 2, allĹ to configure den epitrèpei aută thn timă

Stic mhqanèc ’286 kai argìtera, to interrupt IRQ 2 dÐnetai ston deÔtero interrupt controller. IsodunameÐ me to IRQ 9.

5.20 UposthrÐzetai h ”SoundBlaster AWE32” ă h ”SoundBlaster16 ASP”;

Paliìtera, h Creative Labs den ătan prìjumh na dhmosiopoiăsei plhroforÐec gi’ autèc tic kĹrtec. Sămera èqoun allĹxei politikă kai o AWE driver perilambĹnetai stouc Linux purănec 2.1.x.

5. Apantăseic se SuqnĹ Diatupwmènec Erwtăseic 27

5.21 An trèxw Linux kai metĹ xekinăsw me DOS, paÐrnw lĹjh kai/ă oi efar-

mogèc ăqou pou èqw den douleÔoun swstĹ

Autì sumbaÐnei metĹ apì èna soft reboot sto DOS. Merikèc forèc to mănuma lĹjouc paraplanhtikĹ anafèretai se kakì, lanjasmèno arqeÐo CONFIG.SYS.

Oi perissìterec sÔgqronec kĹrtec ăqou èqoun programmatizìmenec apì software rujmÐseic IRQ kai DMA. An qrhsimopoieÐte diaforetikèc rujmÐseic metaxÔ Linux kai MS-DOS/Windows, mporeÐ na sac dhmiourgăsei problămata. Merikèc kĹrtec ăqou de dèqontai nèec paramètrouc qwrÐc plărh epanekkÐnhsh (p.q. kleÐste to reÔma ă qrhsimopoiăste to koumpÐ hardware reset).

Mia grăgorh lÔsh se autì to prìblhma eÐnai na kĹnete mia plărh epanekkÐnhsh qrhsimopoiÿntac to koumpÐ reset ă to diakìpth reÔmatoc antÐ mia malakă epanekkÐnhsh (p.q. Ctrl-Alt-Del).

H swstă lÔsh eÐnai na bebaiwjeÐte ìti qrhsimopoieÐte tic Ðdiec rujmÐseic IRQ kai DMA kai sto MS-DOS kai sto Linux (ă mh qrhsimopoiăsete DOS :-).

5.22 Problămata me to DOOM kĹtw apì Linux

Oi qrăstec thc metaforĹc tou paiqnidioÔ DOOM thc ID gia Linux mporeÐ na endiafèrontai gia tic parakĹtw shmeiÿseic.

Gia swstă èxodo ăqou qreiĹzeste to driver ăqou me èkdosh 2.90 ă neìterh. UposthrÐzei real-time ”DOOM mode”.

Ta deÐgmata ăqou eÐnai 16-bit. An èqete 8-bit kĹrta ăqou mporeÐte na thn kĹnete na paÐxei qrhsimopoiÿntac ta diĹfora progrĹmmata pou eÐnai diajèsima sto <ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux/games/doom>.

An h apìdosh sto DOOM eÐnai mikră sto sÔsthmĹ sac, h apenergopoÐhsh tou ăqou (allĹzontac to ìnoma tou arqeÐou sndserver) mporeÐ na fèrei beltÐwsh.

Apì default to DOOM den uposthrÐzei ăqo (ìpwc sthn èkdosh gia DOS). To prìgramma

musserver ja prosjèsei upostărixh gia ăqo sto DOOM kĹtw apì Linux. Ja to breÐte sto

url=”ftp://pandora.st.hmc.edu/pub/linux/musserver.tgz”¿.

5.23 Pÿc mporÿ na meiÿsw to jìrubo pou kĹnei h kĹrta ăqou mou;

Qrhsimopoiÿntac kalăc poiìthtac monwmèna kalÿdia kai dokimĹzontac thn kĹrta ăqou se diaforetikĹ slots mporeÐ na sac bohjăsei sth meÐwsh tou jorÔbou. An h kĹrta ăqou èqei rujmistă èntashc ăqou, mporeÐte na dokimĹsete diaforetikèc rujmÐseic (to mègisto eÐnai mĹllon to kalÔtero).

Qrhsimopoiÿntac èna prìgramma mÐxhc mporeÐte na sigoureuteÐte ìti oi anepijÔmhtec eÐsodoi (p.q. mikrìfwno) èqoun mhdenikă enÐsqush.

Merikèc kĹrtec ăqou aplĹ den èqoun kataskeuasteÐ me kală mìnwsh kai geÐwsh kai eÐnai epirrepeÐc se jorÔbouc.

Tèloc, brăka ìti sto sÔsthmĹ mou h kernel command line option no-hlt elattÿnei to jìrubo. Aută h entolă lèei ston purăna na mh qrhsimopoiăsei thn entolă halt ìtan trèqei to idle process loop. MporeÐte na to dokimĹsete qeirokÐnhta ìtan xekinĹte to sÔsthma, ă na to jèsete qrhsimopoiÿntac thn entolă

append="no-hlt" sto arqeÐo LILO configuration.

5.24 Mporÿ na paÐxw ăqouc, allĹ ìqi na hqografăsw

An mporeÐte na paÐxete ăqo allĹ ìqi na hqografăsete, dokimĹste ta akìlouja bămata:

5. Apantăseic se SuqnĹ Diatupwmènec Erwtăseic 28

ffl qrhsimopoiăste èna prìgramma mÐkth gia na dialèxete thn katĹllhlh suskeuă (p.q. mikrìfwno) ffl qrhsimopoiăste to mÐkth gia na jèsete thn euaisjhsÐa thc eisìdou sto mègisto ffl An mporeÐte, prospajăste na elègxete an hqografeÐ h kĹrta ăqou sto MS-DOS gia na diapistÿsete an to prìblhma eÐnai mhqanikì. Merikèc forèc qrhsimopoioÔme diaforetikì DMA kanĹli gia hqogrĹfhsh ăqou ap’ ìti gia anaparagwgă. Se aută thn perÐptwsh, o pio pijanìc lìgoc eÐnai ìti to DMA thc eggrafăc den èqei tejeÐ swstĹ.

5.25 H ”sumbată” kĹrta ăqou mou douleÔei mìno an thn arqikopoiăsw prÿta

sto MS-DOS.

Stic perissìterec periptÿseic mia kĹrta ”sumbată me SoundBlaster” ja leitourgeÐ kalÔtera kĹtw apì Linux an rujmisteÐ me èna diaforetikì driver apì thc SoundBlaster. Oi perissìterec kĹrtec ăqou isqurÐzontai ìti eÐnai sumbatèc (p.q. ”16 bit SB Pro compatible” ă ”SB compatible 16 bit”) allĹ sunăjwc to SoundBlaster mode eÐnai aplĹ èna ”hack” pou dÐnetai gia sumbatìthta me DOS paiqnÐdia. Oi perissìterec kĹrtec èqoun 16 bit native mode to opoÐo uposthrÐzetai pijanĹ apì prìsfathc èkdoshc purănec Linux (2.0.1 kai metĹ). Mìno me merikèc kĹrtec (sunăjwc palièc) eÐnai aparaÐthto na dokimĹsete na doulèyoun se SoundBlaster mode. Oi mìnec nèec kĹrtec pou apoteloÔn exaÐresh se autìn ton kanìna eÐnai oi basizìmenec se tsip Mwave.

5.26 H kĹrta ăqou mou, h opoÐa eÐnai sumbată me thn 16-bit SoundBlaster,

douleÔei mìno se 8-bit mode kĹtw apì Linux.

Oi 16-bit kĹrtec ăqou pou perigrĹfontai sa sumbatèc me SoundBlaster eÐnai pragmatikĹ sumbatèc mìno me thn 8-bit SoundBlaster Pro. ’Eqoun tupikĹ èna 16-bit mode pou den eÐnai sumbatì me thn SoundBlaster 16 kai ton driver ăqou tou Linux.

MporeÐ na kĹnete thn kĹrta na doulèyei se 16-bit mode qrhsimopoiÿntac to driver gia MAD16 ă MSS/WSS.

5.27 PoÔ mporÿ na brw efarmogèc ăqou gia Linux ; Edÿ ja breÐte merikĹ kalĹ sites gia na yĹxete efarmogèc gia Linux eidikĹ gia ăqo:

ffl <ftp://sunsite.unc.edu:/pub/Linux/kernel/sound/> ffl <ftp://sunsite.unc.edu:/pub/Linux/apps/sound/> ffl <ftp://tsx-11.mit.edu:/pub/linux/packages/sound/> ffl <ftp://nic.funet.fi:/pub/Linux/util/sound/> ffl <ftp://nic.funet.fi:/pub/Linux/xtra/snd-kit/> ffl <ftp://nic.funet.fi:/pub/Linux/ALPHA/sound/>

5.28 Mporÿ na kĹnw compile to driver thc kĹrtac ăqou ÿste na fortÿnetai

sa module;

Me touc prìsfatouc purănec o driver ăqou uposthrÐzetai san kernel loadable module. DiabĹste ta arqeÐa /usr/src/linux/drivers/sound/Readme.modules kai

/usr/src/linux/Documentation/modules.txt (ă /usr/src/linux/README) gia perissìterec lep-

tomèreiec.

5. Apantăseic se SuqnĹ Diatupwmènec Erwtăseic 29

5.29 Mporÿ na qrhsimopoiăsw thn kĹrta ăqou gia na antikatastăsw to mpip

thc konsìlac tou sustămatoc;

DokimĹste to prìgramma oplbeep , ja to breÐte sto <ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux/apps/sound/

oplbeep-alpha.tar.gz>

’Allh epilogă eÐnai to prìgramma beep, ja to breÐte sto url=”ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux/kernel/patches/misc/modreq beep.tgz”¿

To pakèto modutils èqei èna prìgramma - parĹdeigma kai èna patch gia ton purăna pou uposthrÐzei thn klăsh enìc tuqaÐou exwterikoÔ progrĹmmatoc gia thn paragwgă ăqwn an zhthjeÐ apì ton purăna.

EnallaktikĹ, me merikèc kĹrtec ăqou mporeÐte na sundèsete thn èxodo twn hqeÐwn tou upologistă sthn kĹrta ăqou ètsi ÿste ìloi oi ăqoi na èrqontai apì ta hqeÐa thc kĹrta ăqou.

5.30 Ti eÐnai to VoxWare ; Oi drivers ăqou tou purăna uposthrÐzoun arketĹ diaforetikĹ leitourgikĹ sustămata Unix basismèna se Intel, kai mporeÐte na ta apoktăsete san èna pakèto diaforetikì apì ton purăna tou Linux. Mèqri to FebrouĹrio 1996 o suggrafèac eÐqe apokalèsei to logismikì ”VoxWare”. Dustuqÿc autì to ìnoma èqei ădh qrhsimopoihjeÐ apì th VoxWareIncorporated, kai prèpei na upĹrxei Ĺllh onomasÐa. To nèo ìnoma tou driver eÐnai OSS/Free.

O Open Sound System (OSS) eÐnai ènac emporikĹ diajèsimoc driver ăqou gia ton purăna diafìrwn susthmĹtwn Unix, kai pwleÐtai apì thn 4Front Technologies. H dwreĹn èkdosh, gnwstă wc OSS/Free ja suneqÐsei na diatÐjetai dwreĹn gia sustămata Linux.

’Alla onìmata pou mporeÐ na sunantăsete kai èqoun qrhsimopoihjeÐ sto pareljìn gia na anaferjoÔn ston Ðdio driver ăqou eÐnai to TASD (Temporarily Anonymous Sound Driver) kai USS (Unix Sound System).

Gia perissìterec plhroforÐec deÐte th Web selÐda thc 4Front Technologies sto <http://www.4front-tech.

com/>. ’Eqw grĹyei èna review tou OSS/Linux sto teÔqoc IounÐou 1997 tou LinuxJournal.

5.31 UposthrÐzontai Plug and Play kĹrtec ăqou;

Plărhc upostărixh gia Plug and Play prèpei na upĹrqei sthn Linux èkdosh 2.1. Sto metaxÔ, upĹrqei plhjÿra parakĹmyewn, teqnasmĹtwn gia na kĹnete na doulèyoun oi kĹrtec ăqou Plug and Play. An èqete èna nèo Pentium sÔsthma me Plug and Play BIOS, ja prèpei na analĹbei mìno tou na rujmÐsei thn kĹrta. BebaiwjeÐte ìti èqete rujmÐsei ton Linux driver ăqou ètsi ÿste na qrhsimopoieÐ thn Ðdia I/O dieÔjunsh, tic paramètrouc IRQ, kai tou kanalioÔ DMA ìpwc kai to BIOS.

UpĹrqei èna pakèto me ergaleÐa Plug and Play gia Linux ta opoÐa mporeÐ na qrhsimeÔsoun sthn egkatĹstash thc kĹrtac. MporeÐte na to breÐte sto Web site thc Red Hat sto <http://www.redhat.com/> (mporeÐ epÐshc na sumperilambĹnetai sth dianomă Linux pou èqete).

An qrhsimopoieÐte thn kĹrta se Windows95, mporeÐte na qrhsimopoiăsete to device manager gia na egkatastăsete thn kĹrta, metĹ epanekkinăste me soft boot se Linux qrhsimopoiÿntac to prìgramma LOAD- LIN. SigoureuteÐte ìti ta Windows95 kai to Linux qrhsimopoioÔn tic Ðdiec paramètrouc egkatĹstashc.

An qrhsimopoieÐte thn kĹrta se DOS, mporeÐte na qrhsimopoiăsete to icu utility pou èrqetai me tic kĹrtec SoundBlaster16 PnP ÿste na th rujmÐsete se DOS, metĹ epanekkinăste me soft boot se Linux qrhsimopoiÿntac to prìgramma LOADLIN. PĹli, sigoureuteÐte ìti to DOS kai to Linux qrhsimopoioÔn tic Ðdiec paramètrouc egkatĹstashc.

5. Apantăseic se SuqnĹ Diatupwmènec Erwtăseic 30

O emporikìc OSS driver ăqou uposthrÐzei thn kĹrta ăqou SoundBlaster16 PnP. MporeÐte na agorĹsete ton driver apì thn 4Front Technologies.

5.32 To Sox/Play/Vplay bgĹzei mănuma ”invalid block size 1024”

Mia allagă ston driver ăqou sthn èkdosh 1.3.67 kremĹei merikĹ progrĹmmata ektèleshc ăqwn pou (lanjasmèna) èlegxan pwc to apotèlesma thc SNDCTL DSP GETBLKSIZE ioctl ătan megalÔtero apì 4096. Ta progrĹmmata autĹ pou perilambĹnontai sto prìsfato pakèto snd-util-3.x.tar.gz (sto <ftp://ftp.

4front-tech.com/ossfree>.) tÿra pia to antimetwpÐzoun swstĹ. H pio prìsfath èkdosh driver ăqou èqei

epÐshc diorjwjeÐ ÿste na apofeÔgei na ekqwreÐ kommĹtia mikrìtera apì 4096 bytes prĹgma pou lÔnei to prìblhma me tic palièc ekdìseic autÿn twn programmĹtwn.

5.33 GiatÐ o driver ăqou èqei to dikì tou prìgramma gia setĹrisma;¿

’Etsi. O driver ăqou uposthrÐzei pollèc diaforetikèc paramètrouc rÔjmishc. To prìgramma configure pou perilambĹnetai me ton driver ăqou elègqei gia pollèc exartăseic (dependencies) metaxÔ paramètrwn. Ta ergaleÐa pou qrhsimopoioÔntai gia th rÔjmish tou purăna den uposthrÐzoun autì to epÐpedo leitourgÐac.

TelikĹ: oi prìsfatoi purănec prĹgmati epitrèpoun kat’ epilogă na qrhsimopoioÔntai ta klassikĹ ergaleÐa rÔjmishc tou purăna me ton driver ăqou (deÐte to prohgoÔmeno tmăma sto ”SetĹrisma tou purăna”.

5.34 Oi rujmÐseic tou mixer arqikopoioÔntai kĹje forĹ pou fortÿnw to mod-

ule tou driver ăqou

MporeÐte na fortÿsete ton driver ăqou sa loadable module kai na qrhsimopoiăsete ton kerneld gia na to fortÿnete kai na to xefortÿnete autìmata. Autì mporeÐ na parousiĹsei èna prìblhma - kĹje forĹ pou fortÿnetai to module, oi rujmÐseic tou mixer epistrèfoun stic default timèc touc. Gia merikèc kĹrtec ăqou autì mporeÐ na eÐnai polÔ dunatĹ(p.q. SoundBlaster16) ă polÔ sigĹ. O Markus Gutschke ((gutschk@uni-muenster.de) brăke aută th lÔsh. Qrhsimopoiăste mia grammă sto arqeÐo

/etc/conf.modules ìpwc h parakĹtw:

     options sound dma_buffsize=65536 && /usr/bin/setmixer igain 0 ogain 0 vol 75

Autì prokaleÐ thn ektèlesh tou progrĹmmatoc mÐxhc (se aută thn perÐptwsh to setmixer) amèswc metĹ to fìrtwma tou driver ăqou. H parĹmetroc dma buffsize eÐnai aplĹ mia eikonikă (dummy) timă pou qreiĹzetai epeidă h entolă option apaiteÐ mia timă sth grammă entolăc. AllĹxte th grammă ìpwc apaiteÐ to prìgramma mixer kai oi timèc enÐsqushc/euaisjhsÐac.

An èqete kĹnei compile ton driver ăqou ston purăna kai jèlete na jèsete tic timèc tou mixer katĹ thn ekkÐnhsh mporeÐte na kalèsete to mixer prìgramma se èna arqeÐo pou ekteleÐtai katĹ thn ekkÐnhsh tou sustămatoc ìpwc to /etc/rc.d/rc.local.

5.35 Mìno o qrăsthc root mporeÐ na hqografăsei ăqo

To script pou dhmiourgeÐ ta sound device files kai brÐsketai sto arqeÐo Readme.linux, apì default epitrèpei sta devices na diabĹzontai apì ton root. Autì sumbaÐnei gia na apofeuqjeÐ mia pijană trÔpa asfĹleiac. Se èna diktuakì peribĹllon, exwterikoÐ qrăstec ja mporoÔsan kakìboula na kĹnoun log in apo makriĹ se èna Linux PC me mia kĹrta ăqou kai mikrìfwno kai na krufakoÔsoun. An den anhsuqeÐte gia kĹti tètoio, mporeÐte na allĹxete ta permissions pou qrhsimopoioÔntai sto script.

6. Parapompèc 31

Me th default egkatĹstash, oi qrăstec mpor oÔn na paÐxoun arqeÐa ăqou. Autì den apoteleÐ kÐnduno asfĹleiac allĹ eÐnai pijană phgă anohsiÿn.

5.36 UposthrÐzetai ăqoc sto IBM ThinkPad;

Ja breÐte plhroforÐec gia to pÿc na qrhsimopoiăsete thn kĹrta ăqou mwave se èna IBM ThinkPad laptop computer kĹtw apì Linux sto <http://www.screamin.demon.co.uk/>.

6 Parapompèc

An èqete kĹrta ăqou pou uposthrÐzei CD-ROM ă SCSI interface, to Linux SCSIHOWTO kai to Linux

CD-ROMHOWTO èqoun epiplèon plhroforÐec oi opoÐec mporeÐ na sac fanoÔn qrăsimec.

To SoundPlayingHOWTO perigrĹfei pÿc na paÐzete diĹforouc tÔpouc ăqou kai arqeÐa mousikăc sto Linux. To UltrasoundPlug’n’playMini-HOWTO perigrĹfei pÿc na kĹnete na doulèyei sto Linux mia plug and play kĹrta ăqou Gravis Ultra.

To LinuxSoundBlaster16PnPMini-HOWTO perigrĹfei pÿc na kĹnete na doulèyei sto Linux mia plug and play SoundBlaster 16.

To LinuxSoundBlasterAWE64PnPMini-HOWTO perigrĹfei pÿc na kĹnete na doulèyei sto Linux mia plug and play SoundBlaster AWE64.

UpĹrqei èna paliì keÐmeno pou lègetai the Hacker’s Guide to VoxWare, diajèsimo apì to <ftp:

//nic.funet.fi/pub/Linux/ALPHA/sound/>. Oi perissìterec plhroforÐec c’ autì èqoun antikatastajeÐ

apì ta neìtera keÐmena sto <http://www.4front-tech.com/pguide>, allĹ to tmăma sqetikĹ me to

/dev/sequencer mporeÐ na faneÐ qrăsimo.

Ta akìlouja FAQs stèlnontai taktikĹ sto Usenet newsgroup news.announce kai kratoÔntai epÐshc sto

<ftp://rtfm.mit.edu/pub/usenet/news.answers>:

ffl PCsoundcards/generic-faq (Generic PC Soundcard FAQ) ffl PCsoundcards/soundcard-faq (comp.sys.ibm.pc.soundcard FAQ) ffl PCsoundcards/gravis-ultrasound/faq (Gravis UltraSound FAQ) ffl audio-fmts/part1 (perigrafă tou Audio file format) ffl audio-fmts/part2 (perigrafă tou Audio file format)

Ta FAQs èqoun epÐshc lÐsta mailing lists kai archive sites gia diĹfora sugkekrimèna proðìnta. Ta parakĹtw Usenet news groups suzhtoÔn gia jèmata sqetikĹ me ăqo kai/ă mousikă :

ffl alt.binaries.sounds.* (diĹfora groups gia arqeÐa ăqou) ffl alt.binaries.multimedia (gia Multimedia arqeÐa) ffl alt.sb.programmer (jèmata gia programmatismì thc Soundblaster) ffl comp.multimedia (jèmata gia polumèsa) ffl comp.music (JewrÐa gia Mousikă H/U kai èreuna) ffl comp.sys.ibm.pc.soundcard.* (diĹfora groups qrhstÿn gia kĹrtec ăqou se IBM/PCs)

6. Parapompèc 32

’Ena Web site eidikĹ gia polumèsa ja breÐte sto <http://viswiz.gmd.de/MultimediaInfo/>. H Creative Labs èqei Web site sto <http://www.creaf.com/>. To Web site thc MediaTrix eÐnai to <http://www.

mediatrix.com/>.

H Linux mailing list èqei megĹlo arijmì ”kanaliÿn” afierwmèna se diĹfora jèmata, kai gia ăqo. Gia na breÐte pÿc ja summetĹsqete se èna kanĹli, steÐlte mănuma me th lèxh ”help” san message body sto

majordomo@vger.rutgers.edu. Autèc oi mailing lists de sunistoÔntai gia erwtăseic sqetikĹ me egkatĹstash

se kĹrtec ăqou klp., èqoun san skopì th suzăthsh sqetikĹ me anĹptuxh.

’Opwc èqei ădh anaferjeÐ arketèc forèc, o driver ăqou tou purăna perilambĹnei pollĹ Readme arqeÐa pou perièqoun qrăsimec plhroforÐec sqetikĹ me ton driver ăqou thc kĹrtac. AutĹ ja ta breÐte sto directory

/usr/src/linux/drivers/sound.

MporeÐte na epikoinwnăsete me to suggrafèa tou driver ăqou tou purăna, Hannu Savolainen me email hannu@

voxware.pp.fi. ’Eqei, epÐshc, Web site sto <http://personal.eunet.fi/pp/voxware>. To Web site

eÐnai h kalÔterh phgă gia na breÐte thn pio prìsfath katĹstash uposthrizìmenwn kartÿn ăqou, gnwstĹ problămata, kai diorjÿseic bugs.

PlhroforÐec gia to OSS, ton emporikì driver ăqou gia Linux kai Ĺlla leitourgikĹ sustămata sumbatĹ me Unix, ja breÐte sth Web selÐda thc 4Front Technologies, sto <http://www.4front-tech.com/>.

To Linux Software Map (LSM) eÐnai anektÐmhto boăjhma gia thn eÔresh logismikoÔ gia Linux. Enac kalìc trìpoc gia na breÐte efarmogèc sqetikĹ me hardware ăqou eÐnai na yĹxete to LSM me keywords ìpwc sound. To LSM ja to breÐte se diĹfora anÿnuma FTP sites, sumperilambanomènou tou <ftp://sunsite.unc.edu/

pub/Linux/docs/LSM/>.

To Linux Documentation Project èqei parĹgei diĹfora biblÐa gia Linux, sumperilambanomènou tou Linux Installation kai Getting Started. AutĹ diatÐjentai dwreĹn me anonymous FTP apì megĹla Linux archive sites ă mporeÐte na ta agorĹsete ektupwmèna.

Tèloc, mia xediĹntroph embìlimh dălwsh: An jèlete na mĹjete polÔ perissìtera sqetikĹ me ta polumèsa sto Linux (eidikĹ gia CD-ROM kai efarmogèc kai programmatismì gia kĹrtec ăqou), diabĹste to biblÐo mou Linux Multimedia Guide, ISBN 1-56592-219-0 , pou èqei ekdojeÐ apì touc O’Reilly and Associates. ’Opwc kai h gnăsia agglikă èkdosh, èqei tupwjeÐ h gallikă kai giapwnèzikh metĹfrash. Gia perissìterec leptomèreiec, kalèste to 800-998-9938 sth Nìtia Amerikă ă deÐte th Web selÐda <http://www.ora.com/

catalog/multilinux/noframes.html> ă th dikă mou selÐda <http://www.pobox.com/~tranter>.