Linux PPP HOWTO

Robert Hart, hartr@interweft.com.au, prevedel Borut Mrak borutm@bigfoot.com v3.0, 31. marec 1997, prevod 7. avgust 1998

Ta dokument opisuje, kako se z vaısim osebnim raıcunalnikom, na katerem teıce Linux, povezati s PPP streıznikom, kako uporabiti PPP za povezavo dveh lokalnih omreızij in podaja eno metodo uporabe vaısega raıcunalnika kot PPP streıznik. Poleg tega dokument ponuja tudi pomoıc pri usposabljanju nedelujoıcih PPP povezav.

Kazalo

1 Predstavitev 4 1.1 Odjemalci in stre“zniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.2 Razlike med distribucijami Linuxa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.3 Distribucijam speci^“cna orodja za kon^guracijo PPP-ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2 ıStevilke za IP 6

3 Cilji tega dokumenta 7 3.1 Postavljanje PPP odjemalca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3.2 Povezovanje dveh omre“zij ali omre“zja in Interneta s PPP-jem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3.3 Postavljanje PPP stre“znika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3.4 Uporaba PPP-ja preko neposredne kabelske (,,null modemŞ) povezave . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3.5 Ta dokument NE pokriva... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

4 Pokrite verzije programja 9

5 Ostali uporabni/pomembni viri 9 5.1 Uporabni po“stni seznami o Linuxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

6 Pregled kaj mora biti storjeno za delovanje PPP-ja kot odjemalca 10 6.1 Pridobivanje/name“s“canje programja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 6.2 Vklju“cevanje podpore za PPP v jedro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 6.3 Pridobivanje podatkov od va“sega PIS-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 6.4 Kon^guracija modema in zaporednih vrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 6.5 Kon^guriranje DNS-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 6.6 PPP in administratorske pravice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 6.7 Preverjanje PPP datotek va“se distribucije in prilagajanje PPP opcij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 6.8 “Ce va“s PPP stre“znik uporablja PAP (Password Authentication Protocol) . . . . . . . . . . . . . . . . 12 6.9 Ro“cno povezovanje s PPP stre“znikom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 6.10 Avtomatizacija PPP povezave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

6.11 Prekinitev povezave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 6.12 “Ce imate te“zave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 6.13 Ko se povezava vzpostavi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 6.14 Te“zave s standardnimi IP servisi na PPP povezavi z dinami“cno dodeljenimi IP “stevilkami . . . . . . . 13

7 Kon�guriranje jedra vaısega Linuxa 13 7.1 Namestitev izvorne kode jedra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 7.2 Poznavanje va“se strojne opreme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 7.3 Prevajanje jedra - jedro Linux 1.2.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 7.4 Prevajanje jedra - jedra Linux 1.3.x in 2.0.x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 7.5 Opomba o PPP-2.2 in /proc/net/dev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 7.6 Na kaj moramo paziti pri kon^guraciji PPP v jedru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

8 Pridobivanje podatkov o PPP streızniku 16

9 Kon�guriranje modema in serijskih vrat 17 9.1 Opomba o serijskih vratih in hitrostih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 9.2 Imena serijskih vrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 9.3 Nastavljanje modema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 9.4 Opomba o nadzoru pretoka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 9.5 Preizku“sanje modema za klicanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

10 Vzpostavljanje razreısevanja imen v naslove (DNS) 21 10.1 Datoteka /etc/resolv.conf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 10.2 Datoteka /etc/host.conf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

11 Uporaba PPP-ja in root pravice 22

12 Priprava datotek za PPP povezavo 23 12.1 Datoteka options.tpl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 12.2 Katere mo“znosti naj uporabim? (Brez PAP/CHAP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

13 ıCe vaıs PPP streıznik uporablja PAP (Password Authentication Protocol) 31 13.1 Uporaba MSCHAP-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 13.2 PAP/CHAP secrets datoteka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 13.3 Datoteka PAP secrets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 13.4 Datoteka CHAP secrets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 13.5 Ve“c povezav s PAP avtentikacijo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

14 Roıcna vzpostavitev PPP povezave 34

15 Avtomatizacija povezav - priprava povezovalnih skript 37 15.1 Skripte za uporabni“sko ime/geslo avtentikacijo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 15.2 skripta ppp-on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 15.3 Urejanje priskrbljenih PPP zagonskih skript . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 15.3.1 Skripta ppp-on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 15.3.2 ppp-on-dialer skripta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 15.4 Kaj Chat skripta pomeni... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 15.4.1 Zagon PPP-ja na stre“zniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 15.5 Chat skripta za PAP/CHAP povezave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 15.6 Pppd opciji debug in file option file . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

16 Preizkus vaıse povezovalne skripte 43

17 Prekinitev PPP povezave 44

18 Odpravljanje teızav 45 18.1 V jedro sem vklju“cil PPP podporo vendar... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 18.1.1 Ali ste zagnali ra“cunalnik s pravim jedrom? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 18.1.2 Ali ste vklju“cili ppp podporo kot modul? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 18.1.3 Ali uporabljate pravo verzijo PPP-ja za va“se jedro? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 18.1.4 Ali poganjate pppd kot root? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 18.2 Moj modem se pove“ze, toda ppp se nikoli ne za“zene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 18.3 Sistemski dnevnik pravi: ,,serial line is not 8 bit clean...Ş . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 18.3.1 Na stre“znik se ne prijavljate pravilno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 18.3.2 Na stre“zniku ne zaganjate PPP-ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 18.3.3 Oddaljeni PPP proces se po“casi za“zene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 18.4 Privzeta pot ni nastavljena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 18.5 Ostale te“zave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

19 Kam po pomoıc, ko se popolnoma zatakne 47

20 Pogoste teızave, ko povezava deluje 48 20.1 Ne vidim dlje kot do PPP stre“znika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 20.2 Lahko po“siljam elektronsko po“sto, toda ne morem je sprejemati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 20.3 Zakaj ljudje ne morejo uporabljati ^nger, WWW, gopher, talk ipd. na mojem ra“cunalniku? . . . . . . 48

21 Uporaba storitev Interneta z dinamiıcnimi IP ıstevilkami 49 21.1 Nastavljanje elektronske po“ste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 21.2 Postavljanje lokalnega imenskega stre“znika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

22 Povezava dveh omreızij z uporabo PPP-ja 50 22.1 Nastavljanje IP “stevilk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 22.2 Nastavitev usmerjanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 22.3 Omre“zna varnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

23 Ko se povezava vzpostavi - /etc/ppp/ip-up skripta 51 23.1 Posebno usmerjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 23.2 Ravnanje s po“stnimi vrstami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 23.3 Vzor“cna /etc/ppp/ip-up skripta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 23.4 Ravnanje z elektronsko po“sto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

24 Uporaba /etc/ppp/ip-down 54

25 Usmerjevalne zadeve na lokalnem omreızju 54 25.1 Opomba o varnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

26 Postavitev PPP streıznika 55 26.1 Prevajanje jedra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 26.2 Pregled stre“zni“skega sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 26.3 Zbiranje programja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 26.4 postavitev standardnega (lupinskega) klicnega dostopa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 26.5 Priprava PPP options datotek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 26.6 nastavitev pppd-ja, da ga lahko uporabniki (uspe“sno) za“zenejo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 26.7 Nastavitev drugega imena za pppd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

27 Uporaba PPP-ja preko null modem (direktne serijske) povezave 58

28 Administrativne zadeve 59 28.1 Licenca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 28.2 Raz“sirjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 28.3 Obvestila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

1 Predstavitev

PPP (Point to Point Protocol - protokol od to“cke do to“cke) je protokol za ustvarjanje in poganjanje IP (Internet Protocol) in drugih omre“znih protokolov na serijskih povezavah - naj bo to direktna serijska povezava (z uporabo null-modem kabla), zveza vzpostavljena preko telneta ali povezava z modemi in telefonskimi linijami (in seveda digitalnimi linijami kot je ISDN).

Z uporabo PPP-ja lahko pove“zete va“s Linux PC s PPP stre“znikom in uporabljate vire na omre“zju na katerega je priklju“cen stre“znik skoraj kot da bi bili direktno povezani s tem omre“zjem.

Svoj Linux PC lahko uporabite tudi kot PPP stre“znik, s katerim lahko zvezo vzpostavijo drugi ra“cunalniki in uporabljajo vire na va“sem ra“cunalniku in/ali mre“zi.

Ker je PPP istole“zen sistem (tipa enak-z-enakim), lahko uporabite dva ra“cunalnika z Linuxom za povezavo dveh omre“zij ali lokalnega omre“zja z Internetom. Tako se ustvari WAN (Wide Area Network - omre“zje “sirokega dosega). Najve“cja razlika med PPP in povezavo Ethernet je seveda v hitrosti. Standardni ethernet deluje na 10 Mbps (mega - milijonov bitov na sekundo) maksimalnega teoreti“cnega pretoka, medtem ko analogni modemi dose“zejo hitrosti do 56 kbps (kilo - tiso“c bitov na sekundo).

Glede na tip povezave PPP lahko obstajajo tudi nekatere omejitve v uporabi nekaterih aplikacij in servisov.

1.1 Odjemalci in stre“zniki

PPP je strogo istole“zen protokol (tipa enak-z-enakim). Tehni“cno gledano ni nobene razlike med ra“cunalnikom, ki vzpostavlja zvezo in ra“cunalnikom, s katerim jo vzpostavlja. Zavoljo jasnosti pa je dobro razmi“sljati o streıznikih in odjemalcih.

Kadar vi vzpostavljate povezavo PPP (kli“cete), ste odjemalec. Ra“cunalnik s katerim se povezujete je streıznik. Kadar pripravljate ra“cunalnik z Linuxom za sprejem povezav PPP, pripravljate streıznik za PPP. Vsak ra“cunalnik z Linuxom je lahko tako PPP stre“znik kot odjemalec - celo isto“casno, “ce imate ve“c serijskih vrat (in po potrebi modemov). Ko je povezava sklenjena, ni nobene razlike med odjemalcem in stre“znikom, vsaj kar se PPP-ja ti“ce.

Ta dokument govori o ra“cunalniku, ki zvezo vzpostavlja, kot ODJEMALCU, medtem ko je ra“cunalnik, ki odgovori na klic, preveri identiteto klicatelja (z uporabo uporabni“skih imen, gesel in drugih mehanizmov) STRE ıZNIK. Uporaba PPP-ja za povezavo enega ali ve“c ra“cunalnikov z Internetom verjetno zanima najve“c ljudi - to je uporaba njihovega ra“cunalnika z Linuxom kot odjemalca.

Postopek opisan v tem dokumentu vam bo pomagal vzpostaviti in avtomatizirati vzpostavljanje povezave z Internetom. Ta dokument vas bo tudi vodil pri postavljanju va“sega ra“cunalnika z Linuxom kot streıznika za PPP in pri povezavi dveh lokalnih omre“zij (s popolnim usmerjanjem) z uporabo PPP-ja (tako ustvarimo WAN - omre“zje “sirokega dosega).

1.2 Razlike med distribucijami Linuxa

Med mnogimi distribucijami Linuxa ima vsaka svoje kaprice in na“cine za opravljanje stvari. Natan“cneje, obstajata dva na“cina, kako se ra“cunalnik z Linuxom (ali Unixom) za“zene, kon^gurira itd. To sta inicializacija sistema po BSD in inicializacija sistema po System V. “Ce se poglobite v nekatere Unixovske novi“carske skupine, boste ob“casno naleteli na ,,svete vojneŞ med zagovorniki teh dveh sistemov. “Ce vas tovrstne stvari zabavajo, u“zivajte pri kurjenju omre“znega pretoka in se pridru“zite. Verjetno najpogostej“se distribucije so:

• Slackware

ki uporablja BSD-jevsko inicializacijo sistema • Red Hat (in njegov biv“si dru“zabnik Caldera) ki uporabljata inicializacijo SysV (“ceprav v rahlo spremenjeni obliki) • Debian

ki uporablja inicializacijo sistema po SysV

2. ıStevilke za IP 6

BSD stil inicializacije obi“cajno hrani svoje inicializacijske datoteke v imeniku /etc/... in te so:

/etc/rc
/etc/rc.local
/etc/rc.serial
        (in mogo“ce “se druge datoteke)

Od nedavnega nekatere BSD inicializacijske sheme uporabljajo imenik /etc/rc.d/... za shranjevanje zagonskih datotek raje kot da bi vse postavili v /etc.

System V inicializacija hrani svoje inicializacijske datoteke v imenikih pod /etc/... ali /etc/rc.d/... in v “stevilnih podimenikih:

drwxr-xr-x 2 root root 1024 Jul 6 15:12 init.d
-rwxr-xr-x 1 root root 1776 Feb 9 05:01 rc
-rwxr-xr-x 1 root root 820 Jan 2 1996 rc.local
-rwxr-xr-x 1 root root 2567 Jul 5 20:30 rc.sysinit
drwxr-xr-x 2 root root 1024 Jul 6 15:12 rc0.d
drwxr-xr-x 2 root root 1024 Jul 6 15:12 rc1.d
drwxr-xr-x 2 root root 1024 Jul 6 15:12 rc2.d
drwxr-xr-x 2 root root 1024 Jul 18 18:07 rc3.d
drwxr-xr-x 2 root root 1024 May 27 1995 rc4.d
drwxr-xr-x 2 root root 1024 Jul 6 15:12 rc5.d
drwxr-xr-x 2 root root 1024 Jul 6 15:12 rc6.d

“Ce posku“sate odkriti kje so dejansko kon^gurirani va“s vmesnik Ethernet in pripadajo“ce omre“zne poti, morate pregledati te datoteke in najti ukaze, ki to naredijo.

1.3 Distribucijam speci^“cna orodja za kon^guracijo PPP-ja

Na nekaterih distribucijah (na primer Red Hat in Caldera) obstajajo orodja v X window za kon^guracijo PPP-ja. Ta HOWTO ne pokriva teh orodij, speci^“cnih distribucijam. “Ce imate te“zave z njimi, stopite v stik z distributerji!

Za uporabnike Red Hat 4.x je na voljo Red Hat PPP-TIP <http://www.interweft.com.au> v obmo“cju ,,Linux resourcesŞ in Red Hat Software <http://www.redhat.com> v ,,Support areaŞ.

2 ıStevilke za IP

Vsaka naprava, ki se pove“ze z Internetom, mora imeti svojo lastno “stevilko za IP. Le-te dodeljuje poobla“s“cena organizacija za vsako dr“zavo.

“Ce povezujete lokalno omre“zje (LAN) z Internetom, MORATE uporabiti IP “stevilko iz va“sega dodeljenega obmo“cja naslovnega prostora za vse ra“cunalnike in naprave na va“sem omre“zju. IP “stevilk NE SMETE privle“ci kar za lase in jih uporabiti pri povezavi z drugim omre“zjem (kaj “sele z Internetom). V najslab“sem primeru bo to povzro“cilo popolno opusto“senje, saj se bojo va“se ,,ukradeneŞ IP “stevilke za“cele vme“savati v komunikacijo drugega ra“cunalnika, ki “ze uporablja IP “stevilko, ki ste si jo izmislili.

Zapomnite si, da so “stevilke za IP, uporabljene v tem dokumentu (z redkimi izjemami), iz serije ,,nepovezanih omre“znih “stevilkŞ, ki so rezervirane za uporabo na omre“zjih ki niso (nikoli) povezana z Internetom.

Obstajajo IP “stevilke, ki so namenjene lokalnim omre“zjem, ki se ne povezujejo z Internetom. Nizi teh IP “stevilk so:

• One A Class Network Address 10.0.0.0 (netmask 255.0.0.0)

• 16 B Class Network Addresses 172.16.0.0 - 172.31.0.0 (netmask 255.255.0.0)

• 256 C Class Network Addresses 192.168.0.0 - 192.168.255.0 (netmask 255.255.255.0)

“Ce imate lokalno omre“zje, za katerega vam poobla“s“cena organizacija v va“si de“zeli ni dodelila IP “stevilk, za va“se ra“cunalnike uporabite “stevilke iz zgornjih nizov.

Te “stevilke ne bi smele biti nikoli uporabljene na Internetu.

Kljub temu jih lahko uporabljate za lokalni Ethetnet na ra“cunalniku, ki je povezan z Internetom. To je mo“zno zato, ker se IP “stevilke dodelijo omre“znemu vmesniku, ne ra“cunalniku. Medtem ko va“s Ethernet vmesnik uporablja npr. 10.0.0.1, se lahko pove“zete z Internetom z uporabo PPP-ja in va“semu PPP vmesniku bo stre“znik dodelil drugo (veljavno) IP “stevilko. Va“s PC bo povezan z Internetom, ostale naprave na mre“zi pa ne.

Vseeno pa lahko z uporabo Linuxa, njegove sposobnosti IP Masquerade (znane tudi kot NAT - Network Address Translation) in programja ipfwadm pove“zete va“se omre“zje z Internetom (z omejitvijo uporabe nekaterih storitev), “ceprav nimate veljavnih IP “stevilk za ra“cunalnike na va“si mre“zi.

Za ve“c informacij o tem si oglejte Linux IP Masquerade mini HOWTO <http://sunsite.unc.edu/mdw/HOWTO/

mini/IP-Masquerade>.

Za ve“cino uporabnikov, ki povezujejo en ra“cunalnik z Internetom preko ponudnika dostopa s PPP-jem, pridobivanje IP “stevilke ne bo potrebno.

“Ce “zelite povezati manj“se omre“zje z Internetom, vam bo mnogo ponudnikov Internet storitev oskrbelo namenski ,,subnetŞ (dolo“cen niz IP “stevilk) iz njihovega obstoje“cega omre“znega obsega. Alternativa: IP Masquerading

Za uporabnike, ki povezujejo en ra“cunalnik z Internetom, ve“cina PIS-ov (ponudnikov internetnih storitev) uporablja dinamiıcno dodeljevanje IP “stevilk. Kot del povezovanja vam bo PPP stre“znik posredoval IP “stevilko, ki bo dodeljena PPP vmesniku med trenutno povezavo. Ta “stevilka ne bo ob vsaki povezavi ista.

Z dinami“cnimi IP “stevilkami nimate enake “stevilke vsaki“c, ko se pove“zete. To pomeni zaplete za stre“zni“ske programe, ki jih poganjate na va“sem ra“cunalniku z Linuxom. To so naprimer sendmail, ftpd, httpd itd. Te storitve so zasnovane na predpostavki, da je ra“cunalnik, ki ponuja storitev, ves “cas dosegljiv na isti IP “stevilki (ali vsaj na istem polnem imenu domene - fully quali^ed domain name - in da je prevedba imena z DNS v “stevilko za IP).

Omejitve storitev zaradi dinami“cnega dodeljevanja IP “stevilk (in na“cini za odpravo te“zav, kjer je to mo“zno) so opisane pozneje v tem dokumentu.

3 Cilji tega dokumenta

3.1 Postavljanje PPP odjemalca

Ta dokument ponuja vodstvo ljudem, ki “zelijo uporabljati Linux in PPP za klicanje PPP stre“znika in vzpostavitev IP povezave s PPP-jem. Domneva, da je PPP “ze preveden in name“s“cen na va“sem ra“cunalniku z Linuxom (toda be“zno pokriva tudi kon^guracijo/prevajanje va“sega jedra za vklju“citev PPP podpore).

Medtem ko je DIP (standarden na“cin za vzpostavljanje SLIP povezave) lahko uporabljen za vzpostavitev PPP povezave, so DIP skripte zelo kompleksne. Zaradi tega ta dokument NE pokriva uporabe DIP-a za vzpostavljanje PPP povezave.

Namesto tega ta dokument opisuje standardno Linux programje (chat/pppd).

3.2 Povezovanje dveh omre“zij ali omre“zja in Interneta s PPP-jem

Ta dokument ponuja (osnovne) informacije o povezovanju dveh lokalnih omre“zij ali lokalnega omre“zja in Interneta z uporabo PPP-ja.

3.3 Postavljanje PPP stre“znika

Ta dokument ponuja vodstvo pri kon^guraciji va“sega ra“cunalnika z Linuxom kot PPP stre“znika (da lahko drugi ljudje kli“cejo va“s Linux PC in vzpostavijo PPP povezavo).

Zapomniti si morate, da je (skoraj) ne“steto mo“znosti postavitve Linuxa kot stre“znika za PPP. Ta dokument ponuja eno izmed metod, ki jo uporablja avtor za ve“c majhnih PPP stre“znikov (vsak s po 16 modemi).

Ta metoda deluje dobro. Vseeno pa ni nujno najbolj“sa.

3.4 Uporaba PPP-ja preko neposredne kabelske (,,null modemŞ) povezave

Ta dokument ponuja kratek pregled uporabe PPP-ja za povezavo dveh ra“cunalnikov z Linuxom preko ,,null modemŞ kabla. Na ta na“cin je mogo“ce Linux povezati tudi z drugimi operacijskimi sistemi. Za kaj takega boste morali pregledati navodila sistema, ki vas zanima.

3.5 Ta dokument NE pokriva...

• Prevajanja PPP daemon programja

Poglejte dokumentacijo, ki je prilo“zena verziji pppd-ja, ki ga uporabljate.

• Povezovanja in kon^guriranja modema z Linux-om (natan“cno)

Oglejte si Serial-HOWTO, in Modem Setup Information <http://www.in.net/info/modems/index.html> za informacije, ki vam lahko pomagajo kon^gurirati va“s modem.

• Uporabe DIP-a za vzpostavljanje PPP povezave

Raje uporabite chat.

• Uporabe socks-ov ali IP Masquerade

Ta dva paketa “ze pokrivajo drugi odli“cni dokumenti.

• Uporabe diald-ja za avtomatsko povezovanje

Za to si oglejte diald dokumentacijo.

• Uporabe EQL-ja za zdru“zitev dveh modemov v eno PPP povezavo.

• Distribucijam speci^“cnih metod PPP povezovanja (kot npr. Red Hat 4.x network con^guration tool).

Glejte dokumetnacijo distribucije za uporabljene metode.

• nara“s“cajo“cega “stevila orodij za avtomatizacijo postavljanja PPP-ja

Glejte primerno dokumentacijo.

4. Pokrite verzije programja 9

4 Pokrite verzije programja

Ta HOWTO domneva, da uporabljate Linux z jedrom 1.2.x in programjem PPP 2.1.2 ali Linux 1.3.x/2.0.x in PPP 2.2.

Ob “casu pisanja je bila zadnja uradna verzija PPP za Linux ppp-2.2f. Nova verzija (ppp-2.3) je “se beta (o. p.: v juliju 1998 je “ze na voljo ppp-2.3.5).

PPP 2.2.0 je mo“zno uporabljati z jedrom 1.2.13. Za to potrebujete popravke jedra. Priporo“cljivo je, da uporabniki jedra 1.2.13 nadgradijo PPP na ppp-2.2, saj ta vsebuje veliko popravkov in izbolj“sav.

Vedeti morate tudi, da ne morete uporabljati programja PPP 2.1.2 z jedri verzij 2.0.x.

Zapomnite si, da ta dokument NE pokriva problemov nastalih z uporabo nalagalnih modulov v jedrih 2.0.x. Oglejte si kerneld mini-HOWTO in kernel/module 2.0.x dokumentacijo (v izvorni kodi Linuxa 2.0.x so v imenikih

/usr/src/linux/Documentation/...).

Ta dokument je namenjen za pomoıc novim uporabnikom. Moıcno priporoıcljivo je, da uporabite verzijo Linuxovega jedra in primerno verzijo PPP-ja, ki sta skupaj stabilni.

5 Ostali uporabni/pomembni viri

Uporabnikom svetujem, da preberejo :

• dokumentacijo PPP paketa;

• pppd in chat man strani;

(uporabite man chat in man pppd za ogled)

• Linux Network Administration Guide (NAG);

glejte The Network Administrators’ Guide <http://sunsite.unc.edu/mdw/LDP-books/nag-1.0/nag.

html>

• Net-2/3 HOWTO;

glejte Linux NET-2/3-HOWTO <http://sunsite.unc.edu/mdw/HOWTO/NET-2-HOWTO.html>

• Dokumentacijo Linux-ovega jedra, ki je v /usr/src/linux/Documentation kadar namestite Linux-ovo izvorno kodo;

• Spletno stran o nastavitvi modemov - glejte Modem Setup Information <http://www.in.net/info/modems/

index.html>.

• Odli“cne knjige o Unixu/Linuxu, ki jih izdaja zalo“zba O’Reilly and Associates. Glejte O’Reilly and Associates On-Line Catalogue <http://www.ora.com/>. “Ce nimate izku“senj z Unixom/Linuxom, ne hodite ampak tecite do va“se najbli“zje knjigarne z ra“cunalni“sko literaturo in jih nemudoma nekaj kupite!

• PPP-FAQ, ki ga vzdr“zuje Al Longyear, dostopen na Linux PPP-FAQ <ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux/

docs/faqs>.

Ta vsebuje veliko koristnih informacij v obliki vpra“sanje/odgovor, ki je zelo uporaben kadar ugotavljate zakaj PPP ne deluje (pravilno).

• Nara“s“cajo“ce “stevilo knjig o Linuxu raznih avtorjev in zalo“zb;

Prosim vas, da preverite kvaliteto teh knjig. Linux in distribucije se hitro razvijajo, medtem ko so popravki knjig (navadno) dosti po“casnej“si. Nakup odli“cne knjige (in takih je dosti), ki je zastarela, bo novim uporabnikom povzro“cil veliko zmede in razo“caranja.

Najbolj“sa izhodi“s“cna to“cka za Linuxovo dokumentacijo je The Linux Documentation Project Home Page <http:

//sunsite.unc.edu/mdw/>. HOWTO-ji se precej redno popravljajo.

Medtem ko lahko uporabite ta dokument za vzpostavitev va“se PPP povezave brez branja kateregakoli teh dokumentov, boste z branjem dosegli veliko bolj“se razumevanje dogajanja! Tako boste tudi samo sposobni najti probleme (ali vsaj zastavljati bolj inteligentna vpra“sanja v novi“carskih skupinah comp.os.linux... ali po“stnih seznamih).

Ti dokumenti (kot tudi razni drugi, vklju“cujo“c pomembne RFC-je) ponujajo dodatno in bolj podrobno razlago kot je mo“zna v tem HOWTO-ju.

“Ce povezujete LAN z Internetom z uporabo PPP-ja, boste morali vedeti dosti o TCP/IP omre“zjih. Poleg zgornjih dokumentov vam bosta zelo koristili O’Reilly-jevi knjigi ,,TCP/IP Network AdministrationŞ in ,,Building Internet FirewallsŞ!

5.1 Uporabni po“stni seznami o Linuxu

Obstaja veliko po“stnih seznamov o Linuxu, ki delujejo kot sredstvo komunikacije med uporabniki razli“cnih sposobnosti. Vsekakor se naro“cite na tiste, ki vas zanimajo in prispevajte svoje strokovno znanje in poglede.

Nasvet zaıcetnikom: Nekateri seznami so namenjeni izku“senim uporabnikom ali dolo“cenim predmetom. “Ceprav se ne bo nih“ce prito“zeval “ce boste le ,,pre“zaliŞ (boste naro“ceni na seznam a ne boste po“siljali sporo“cil), je zelo verjetno , da boste prejeli “zol“cne kritike (“ce ne celo izbruhe jeze - ,,~amesŞ), “ce boste po“siljali ,,za“cetni“skaŞ vpra“sanja na neprimerne sezname.

To se ne dogaja zato, ker bi ,,gurujiŞ sovra“zili nove uporabnike, temve“c zato ker so ti seznami namenjeni obravnavi speci^“cnih vpra“sanj na posebnih te“zavnostnih stopnjah.

Vsekakor se prijavite na sezname ki ponujajo prijave, vendar se dr“zite predmeta razprave.

Dobra izhodi“s“cna to“cka za po“stne sezname o Linuxu je Linux Mailing List Directory <http://summer.snu.ac.kr/

Ÿdjshin/linux/mail-list/index.shtml>.

V Sloveniji imamo po“stne sezname Dru“stva uporabnikov Linuxa Slovenije. Kako se naro“cite na njih, zveste, “ce po“sljete na naslov majordomo@lugos.si v telesu sporo“cila help, ali, “ce pogledate na spletno stran <http://www.

lugos.si/delo/mailinglista.html>.

6 Pregled kaj mora biti storjeno za delovanje PPP-ja kot odjemalca

Ta dokument vsebuje veliko informacij - njihovo “stevilo se z vsako izdajo ve“ca!

Ta razdelek podaja jedrnat pregled stvari, ki jih boste morali narediti, da bi svoj Linux povezali s PPP stre“znikom.

6.1 Pridobivanje/name“s“canje programja

“Ce va“sa distribucija ne vsebuje PPP programja, ga boste morali dobiti: the Linux PPP daemon <ftp://sunsite.

unc.edu/pub/Linux/system/Network/serial/ppp/ppp-2.2.0f.tar.gz>.

To je zadnje uradna verzija ob “casu pisanja. Vsekakor pa izberite zadnjo stabilno verzijo s tega mesta (ppp-2.3 je sedaj v beta stanju in bo kmalu dostopen).

PPP paket vsebuje navodila za prevajanje in name“s“canje programja zato jih ta HOWTO ne!

6.2 Vklju“cevanje podpore za PPP v jedro

Linuxov PPP je sestavljen iz dveh delov

• zgoraj omenjenega PPP daemona • podpore za PPP v jedru

Mnogo distibucij ponuja podporo za PPP v privzetem namestitvenem jedru, a nekatere je ne. “Ce ob zaganjanju jedro izpi“se nekaj takega kot

PPP Dynamic channel allocation code copyright 1995 Caldera, Inc.
PPP line discipline registered.

va“se jedro vsebuje PPP podporo.

Kljub temu boste verjetno “zeleli prevesti svoje jedro, katerokoli distribucijo “ze imate, da bi “cimbolje porabili svoje sistemske vire in strojno opremo. Vredno si je zapomniti, da se delujo“cega jedra ne da prenesti na disk in ima majhno jedro prednosti na ra“cunalniku z malo spomina.

Ta dokument ponuja kratka navodila za ponovno prevajanje jedra v razdelku 7 (Kon^guriranje jedra va“sega Linuxa). Za podrobnosti si oglejte prevod spisa Kernel HOWTO <http://www.lugos.si/delo/slo/HOWTO-sl/

Kernel-HOWTO-sl.html>.

6.3 Pridobivanje podatkov od va“sega PIS-a

Obstaja majhno morje mo“znosti kon^guriracije PPP stre“znika. Da bi se povezali z va“sim PIS-om (ali slu“zbenim PPP stre“znikom za dostop do intraneta), boste morali dobiti nekaj informacij o tem, kako ta PPP stre“znik deluje. Ker uporabljate Linux, boste morda imeli te“zave z nekaterimi PIS-i (ali slu“zbenimi PPP stre“zniki), ki poznajo samo odjemalce za MS Windows.

Kljub temu pa vedno ve“c PIS-ov uporablja Linux za njihove storitve. Linux prodira tudi v velika podjetja, zato boste mogo“ce vseeno imeli sre“co, tudi “ce naletite na te“zave.

Razdelek 8 (Pridobivanje podatkov o PPP stre“zniku) vam pove, kaj morate vedeti o PPP stre“zniku s katerim se nameravate povezati in kako najti podatke, ki jih potrebujete.

6.4 Kon^guracija modema in zaporednih vrat

Da bi se povezali s PPP stre“znikom in imeli “cimbolj“so hitrost prenosa podatkov, morate pravilno kon^gurirati va“s modem.

Ravno tako morajo biti pravilno kon^gurirana serijska vrata na modemu in ra“cunalniku. Navodila za to daje razdelek 9 (Kon^guriranje modema in serijskih vrat).

6.5 Kon^guriranje DNS-a

Poleg datotek, ki po“zenejo PPP in skrbijo za samodejno prijavo na PPP stre“znik, je potrebno preveriti “se nekaj datotek, da bi bilo mo“zno prevajanje imen kot www.interveft.com.au v IP naslove, ki jih dejansko uporabljamo za vzpostavitev stika s tem ra“cunalnikom. Ti dve datoteki sta:

• /etc/resolv.conf • /etc/host.conf

Za podrobnosti o tem glejte razdelek 10 (Vzpostavljanje razre“sevanja imen v naslove (DNS)).

Na va“sem Linux ra“cunalniku vam NI treba poganjati DNS stre“znika, da bi se povezali z Internetom (“ceprav bi to mogo“ce “zeleli). Vse kar morate vedeti, je IP “stevilka vsaj enega takega stre“znika (Po no“znosti pri va“sem PIS-u).

6.6 PPP in administratorske pravice

Ker vzpostavljanje PPP povezave med va“sim Linux ra“cunalnikom in PPP stre“znikom zahteva upravljanje z mre“znimi sredstvi (PPP vmesnik je mre“zno sredstvo) in usmerjevalno tabelo, PPP potrebuje administratorske (root) pravice.

Za podrobnosti o temu glejte razdelek 11 (Uporaba PPP-ja in root pravice).

6.7 Preverjanje PPP datotek va“se distribucije in prilagajanje PPP opcij

Da bi usposobili PPP, je treba preveriti nekaj kon^guracijskih datotek. V PPP paketu so primeri le-teh. Imeti bi morali te datoteke:

/etc/ppp/options
/etc/ppp/scripts/ppp-on
/etc/ppp/scripts/ppp-on-dialer
/etc/ppp/options.tpl

Glede na va“se “zelje, kaj to“cno “zelite dose“ci s PPP-jem, boste morda morali ustvariti dodatne datoteke:

/etc/ppp/options.ttyXX
/etc/ppp/ip-up
/etc/ppp/pap-secrets
/etc/ppp/chap-secrets

Poleg tega lahko PPP daemon uporabi veliko opcij iz ukazne vrstice. Pomembno je, da uporabite prave. Ta razdelek vam pojasni pomen standardnih PPP opcij in vam pomaga pri odlo“citvi, katere uporabiti.

Oglejte si razdelek 12 (Priprava datotek za PPP povezavo).

6.8 “Ce va“s PPP stre“znik uporablja PAP (Password Authentication Protocol)

Dosti PIS-ov uporablja PAP. “Ce va“s stre“znik ne zahteva njegove uporabe (“ce vas stre“znik tekstovno vpra“sa za uporabni“sko ime in geslo), lahko ta razdelek mirno presko“cite.

PPP stre“znik, ki uporablja PAP, ne zahteva tekstovne prijave.

Namesto tega se informacije o istovetnosti uporabnika izmenjajo kot del LCP-ja (link control protocol - protokol za kontrolo povezave), ki je prvi del vzpostavitve PPP povezave.

Razdelek 13 ( “Ce va“s PPP stre“znik uporablja PAP (Password Authentication Protocol)) podaja informacije o datotekah ki jih morate nastaviti za vzpostavitev PPP povezave s PAP-om.

6.9 Ro“cno povezovanje s PPP stre“znikom

Ko ste uredili osnovne datoteke, bi bilo dobro, da bi jih preverili s povezavo (z uporabo minicom-a ali seyon-a) in ro“cno pognali PPP na va“sem Linux ra“cunalniku.

Oglejte si razdelek 14 (Ro“cna vzpostavitev PPP povezave) za podrobnosti o tem.

6.10 Avtomatizacija PPP povezave

Ko ste se sposobni ro“cno povezati, lahko nastavite nekaj skript, ki bodo avtomatizirale vzpostavitev PPP povezave.

Razdelek 15 (Avtomatizacija povezav - priprava povezovalnih skript) pokriva pripravo potrebnih skript. Posebno pozornost posve“ca chat-u in avtomatizaciji prijave na PPP stre“znik.

Ta razdelek razpravlja tako o skriptah za ime/geslo avtentikacijo, kot tudi o skriptah za PAP/CHAP avtentikacijo.

6.11 Prekinitev povezave

Ko povezava deluje, jo morate biti sposobni prekiniti.

Za to skrbi razdelek 17 (Prekinitev PPP povezave).

6.12 “Ce imate te“zave

Mnogo ljudi ima na za“cetku te“zave pri vzpostavljanju PPP povezave. Razlike med PPP stre“zniki in na“cini avtentikacije so ogromne. Ravno tako ima PPP ogromno opcij. Nekatere od kombinacij pa“c ne delujejo skupaj. Nikoli.

Ne samo s prijavljanjem in za“cetkom storitev PPP, tudi z modemi in resni“cnimi telefonskimi linijami so te“zave!

Razdelek 18 (Odpravljanje te“zav) podaja nekaj osnovnih informacij o pogostih napakah, navodila za odkritje in popravljanje.

Razdelek NI namenjen ve“c kot osnovam. Al Longyear skrbi za PPP-FAQ, ki vsebuje dosti ve“c informacij o tej temi.

6.13 Ko se povezava vzpostavi

Ko je PPP povezava uporabna (natan“cneje, ko je uporaben IP sloj), lahko pppd samodejno (kot uporabnik root) za“zene skripto, ki opravi katerokoli funkcijo, ki jo skripta zmore.

Razdelek 23 (Ko se povezava vzpostavi) pove ve“c o /etc/ppp/ip-up skripti, parametrih ki jih sprejme od pppd-ja in kako jo uporabiti za stvari kot pobiranje po“ste iz va“sega ra“cuna pri PIS-u, po“siljanje po“ste, ki “caka na prenos na va“sem ra“cunalniku itd.

6.14 Te“zave s standardnimi IP servisi na PPP povezavi z dinami“cno dodeljenimi IP “stevilkami

Kot je “ze bilo omenjeno v uvodu, dinami“cne IP “stevilke omejujejo sposobnost va“sega PC-ja z Linuxom, da deluje kot stre“znik na Internetu.

Razdelek 21 (Uporaba servisov Interneta z dinami“cnimi IP “stevilkami) ponuja informacije o (glavnih) prizadetih servisih in kaj lahko storite (“ce sploh kaj) za premaganje te“zav.

7 Kon�guriranje jedra vaısega Linuxa

Da bi uporabljali PPP, mora va“se jedro vsebovati podporo za PPP. “Ce je “se nimate, morate dobiti izvorno kodo jedra. Na standardnem Linux sistemu je v /usr/src/linux.

Preverite ta imenik. Mnogo distribucij Linuxa namesti izvorno drevo (datoteke in poddirektorije) kot del namestitvenega procesa.

Ob zagonu va“se jedro izpi“se veliko podatkov. Med temi so tudi podatki o PPP podpori, “ce je vklju“cena v jedro. Da bi jih pregledali, si oglejte syslog datoteko ali uporabite dmesg | more. “Ce je PPP podpora v jedru, boste videli nekaj takega:

PPP Dynamic channel allocation code copyright 1995 Caldera, Inc.
PPP line discipline registered.

(Za jedra Linuxa serije 2.0.x).

Izvorno kodo jedra Linuxa lahko dobite s ftp-jem na sunsite.unc.edu ali njegovih zrcalnih mestih.

7.1 Namestitev izvorne kode jedra

to so kratka navodila za pridobitev in namestitev izvorne kode jedra Linuxa. Popolna navodila lahko dobite v prevodu spisa Kernel HOWTO <http://www.lugos.si/delo/slo/HOWTO-sl/Kernel-HOWTO-sl.html> ali angleıskem izvirniku <http://sunsite.unc.edu/mdw/HOWTO/Kernel-HOWTO.html>

Da bi namestili in prevedli jedro, morate biti prijavljeni kot root.

1. Premaknite se v imenik /usr/src

cd /usr/src

2. Preverite /usr/src/linux “ce imate izvorno kodo “ze name“s“ceno.

3. “Ce je nimate, jo dobite na imeniku izvorne kode jedra za Linux <ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux/

kernel/v2.0> ali na najbli“zjem zrcalnem stre“zniku.

“Ce potrebujete starej“so izdajo jedra (kot npr. 1.2.x), jo najdete na imeniku izvorne kode starih jeder <ftp:

//sunsite.unc.edu/pub/Linux/kernel/old>.

4. Izberite primerno jedro - navadno i“s“cete najnovej“se. Snemite ga in premaknite tar datoteko z izvorno kodo v

/usr/src.

Opomba: datoteka tar je arhiv - po mo“znosti skr“cen (kot so datoteke tar z izvorno kodo Linuxa), ki vsebuje mnogo datotek in imenikov. Je Linuxov ekvivalent DOS-ove datoteke zip z ve“c imeniki.

5. “Ce imate jedro “ze name“s“ceno in ga nadgrajujete, morate najprej odstraniti staro izvorno kodo. Uporabite ukaz

rm -rf /usr/src/linux

6. Sedaj raz“sirite in izvlecite izvorno kodo z ukazom

tar xzf linux-2.0.XX.tar.gz

7. Sedaj cd /usr/src/linux in preberite datoteko README, ki vsebuje odli“cno razlago o kon^guriranju in prevajanju jedra. Dobro bi bilo tudi, da si jo natisnete in jo imate pri roki, dokler se pri prevajanju ne znajdete brez nje.

7.2 Poznavanje va“se strojne opreme

“Ce nameravate prevajati va“se jedro, MORATE vedeti katere kartice/naprave imate v va“sem ra“cunalniku!!! Za nekatere naprave (npr. zvo“cne kartice) boste morali vedeti tudi razne nastavitve (kot so IRQ-ji, I/O naslovi in podobno).

7.3 Prevajanje jedra - jedro Linux 1.2.13

Da bi za“celi kon^guriranje, sledite navodilom v datoteki README, da boste pravilno namestili izvorno kodo. Kon- ^guracijo za“cnete z

make config

Za uporabo PPP-ja morate v jedro vklju“citi podporo za PPP (PPP potrebuje OBOJE - pppd IN podporo za PPP v jedru).

PPP (point-to-point) support (CONFIG_PPP) [n] y

Na druga vpra“sanja odgovorite glede na ,,“zelezninoŞ, ki jo imate v ra“cunalniku, in lastnosti operacijskega sistema Linux, ki jih potrebujete. Potem nadaljujte z branjem datoteke README za prevajanje in namestitev novega jedra. Jedro 1.2.13 ustvari le 4 naprave za PPP. Za ve“cvratne serijske kartice (ki potrebujejo ve“c vrat) boste morali popraviti izvorno kodo jedra. (Oglejte si datoteko README.linux, ki je prilo“zena distribuciji PPP 2.1.2 za navodila o enostavnih popravkih, ki jih morate narediti).

Opomba: kon^guracijska skripta za jedro 1.2.13 NE dovoli popravljanja - “ce naredite napako pri odgovarjanju na eno od vpra“sanj v make config, pritisnite CTRL C in za“cnite znova.

7.4 Prevajanje jedra - jedra Linux 1.3.x in 2.0.x

Za Linux 1.3.x in 2.0.x lahko uporabite podobno pot kot za Linux 1.2.13. Sledite navodilom v datoteki README za pravilno namestitev izvorne kode. Kon^guracijo po“zenite z

make config

Poleg tega imate na izbiro tudi

make menuconfig

Ta ukaz ponuja kon^guracijski sistem z menuji in sprotno pomo“cjo, poleg tega pa vam dovoli popravljanje napak. Obstaja tudi zelo priporo“can kon^guracijski vmesnik baziran na sistemu X window:

make xconfig

PPP podporo lahko vklju“cite naravnost v jedro ali kot nalagalni modul.

“Ce uporabljate PPP le ob“casno, je priporo“cena uporaba podpore za PPP kot nalagalni modul. Z uporabo ,kerneld‘ bo va“se jedro samodejno nalo“zilo module, potrebne za PPP podporo, ko boste za“celi povezovanje. To bo prihranili dragoceni pomnilni“ski prostor. Noben del jedra ne more biti prene“cen na disk, nalagalni moduli pa so samodejno odstranjeni, “ce jih ne potrebujemo.

Za to morate omogo“citi podporo za nalagalne module:

Enable loadable module support (CONFIG_MODULES) [Y/n/?] y

Za PPP podporo odgovorite na naslednje vpra“sanje:

PPP (point-to-point) support (CONFIG_PPP) [M/n/y/?]

Za uporabo nalagalnih modulov za PPP odgovorite M, sicer pa Y.

Za razliko od jedra 1.2.13, ustvarja jedro PPP naprave po potrebi. Za pove“canje “stevila PPP naprav ni potrebno popravljati jedra.

8. Pridobivanje podatkov o PPP streızniku 16

7.5 Opomba o PPP-2.2 in /proc/net/dev

“Ce uporabljate PPP-2.2, boste ugotovili, da je stranski u“cinek ustvarjanja PPP naprav ,,po potrebiŞ ta, da v /proc/net ni videti nobenih PPP naprav, dokler jih ne ustvarimo z zagonom pppd-ja:

[hartr@archenland hartr]$ cat /proc/net/dev
Inter-| Receive | Transmit
 face |packets errs drop fifo frame|packets errs drop fifo colls carrier
    lo: 92792 0 0 0 0 92792 0 0 0 0 0
  eth0: 621737 13 13 0 23 501621 0 0 0 1309 0

Ko imate pognan en (ali ve“c) ppp servis, boste videli vnose kot je ta (na ppp stre“zniku):

[root@kepler /root]# cat /proc/net/dev
Inter-| Receive | Transmit
 face |packets errs drop fifo frame|packets errs drop fifo colls carrier
    lo: 428021 0 0 0 0 428021 0 0 0 0 0
  eth0:4788257 648 648 319 650 1423836 0 0 0 4623 5
  ppp0: 2103 3 3 0 0 2017 0 0 0 0 0
  ppp1: 10008 0 0 0 0 8782 0 0 0 0 0
  ppp2: 305 0 0 0 0 297 0 0 0 0 0
  ppp3: 6720 7 7 0 0 7498 0 0 0 0 0
  ppp4: 118231 725 725 0 0 117791 0 0 0 0 0
  ppp5: 38915 5 5 0 0 28309 0 0 0 0 0

7.6 Na kaj moramo paziti pri kon^guraciji PPP v jedru

“Ce postavljate va“s ra“cunalnik kot PPP stre“znik, morate vklju“citi podporo za IP forwarding. To je potrebno tudi, “ce ga boste uporabili za povezavo dveh omre“zij ali omre“zja in Interneta.

“Ce povezujete omre“zje z Internetom (ali dve omre“zji), morate paziti na varnost. Vklju“citev podpore za po“zarni zid (IP ^rewalls) je skoraj NUJNA!

To boste potrebovali tudi za uporabo IP masquerade za povezavo omre“zja, ki uporablja katero od zgoraj navedenih ,,nepovezanihŞ IP “stevilk.

Za IP Masquerade in IP ^rewalling MORATE odgovoriti yes na prvo vpra“sanje v make config :

Prompt for development and/or incomplete code/drivers (CONFIG_EXPERIMENTAL)?

Medtem, ko se zdi to novim uporabnikom nekoliko zaskrbljujo“ce, mnogo uporabnikov brez te“zav uporablja lastnosti IP Masquerade in IP ^rewalling jedra Linux 2.0.XX.

Ko ste namestili novo jedro in znova pognali ra“cunalnik, lahko za“cnete kon^gurirati in preizku“sati PPP povezavo(e).

8 Pridobivanje podatkov o PPP streızniku

Preden lahko vzpostavite PPP povezavo s stre“znikom, morate dobiti nekaj podatkov (ima jih administrator ali slu“zba za podporo pri PPP stre“zniku):

• Telefonsko “stevilko(e), na kateri je stre“znik

“Ce imate avtomatsko hi“sno centralo, potrebujete tudi “stevilko, ki vam da dostop do zunanjega telefonskega omre“zja. To sta pogosto “stevilki 0 ali 9.

• Ali stre“znik uporablja DINAMI “CNE ali STATI “CNE IP “stevilke?

“Ce stre“znik uporablja stati“cne IP “stevilke, morate mogo“ce vedeti, katero “stevilko uporabiti za va“s konec PPP povezave. “Ce vas PIS oskrbi s ,,subnetomŞ veljavnih IP “stevilk, boste morali vedeti IP “stevilke, ki jih lahko uporabite in omre“zno masko (netmask).

Ve“cina PIS-ov uporablja DINAMI “CNE IP “stevilke. Kot je omenjeno zgoraj, ima to nekatere posledice na servise, ki jih lahko uporabljate.

“Ceprav uporabljate STATI “CNE IP “stevilke, vam ve“cina PPP stre“znikov kot odjemalcu nikoli ne bo pustila dolo“citi IP “stevilko, ker to predstavlja varnostno tveganje. Vseeno pa morate vedeti ta podatek!

• Katere so IP “stevilke PIS-ovih DNS stre“znikov?

Morali bi biti vsaj dve, “ceprav je ena dovolj.

To bi znal biti problem. MS Windows 95 dovoljujejo, da so DNS naslovi posredovani odjemalcu kot del povezovalnega procesa. Torej vam bo PIS mogo“ce povedal, da tega podatka ne potrebujete.

Za Linux POTREBUJETE naslov vsaj enega DNS stre“znika. Linux izvedba PPP-ja ne dovoli nastavitve IP “stevilk DNS stre“znikov dinami“cno ob povezavi - in verjetno tudi nikoli ne bo.

Opomba: medtem ko Linux (kot PPP odjemalec) ne more sprejeti DNS naslova od stre“znika, zna (kot stre“znik) poslati ta podatek odjemalcem z uporabo dns-addr pppd opcije.

• Ali stre“znik zahteva uporabo PAP/CHAP?

V tem primeru morate vedeti ,,idŞ in ,,secretŞ, ki ju potrebujete za povezavo. (To sta verjetno va“se uporabni“sko ime in geslo).

• Ali stre“znik avtomatsko za“zene PPP ali morate uporabiti kak“sen ukaz za zagon PPP-ja na stre“zniku, ko se prijavite?

Kateri je ta ukaz?

• Ali na stre“zniku te“cejo Microsoft Windows NT? “Ce je tako, ali stre“znik uporablja MS PAP/CHAP?

Mnogo slu“zbenih omre“zij uporablja MS Windows NT na tak na“cin za pove“cano varnost.

Zapi“site si te podatke, ker jih boste potrebovali!

9 Kon�guriranje modema in serijskih vrat

Prepri“cajte se, da je modem pravilno name“s“cen in da veste na katerih serijskih vratih je name“s“cen.

Pomnite:

• DOS com1: = Linux /dev/cua0 (in /dev/ttyS0)

• DOS com2: = Linux /dev/cua1 (in /dev/ttyS1)

in tako dalje

Dobro si je tudi zapomniti, da “ce imate 4 serijska vrata, je navadno PC nastavljen tako, da si com1 in com3 delita IRQ4, com2 in com4 pa IRQ3.

“Ce imate na standardnih serijskih vratih naprave, ki si delijo IRQ z va“sim modemom, boste imeli probleme. Modem mora imeti svoj nedeljen IRQ. Mnogo modernih serijskih kartic (in kvalitetnej“sih osnovnih plo“s“c) vam omogo“ca spreminjanje IRQ-jev.

“Ce uporabljate jedro Linux 2.0.x, lahko preverite IRQ-je v uporabi z cat /proc/interrupts, ki bo pokazal nekaj takega:

 0: 6766283 timer
 1: 91545 keyboard
 2: 0 cascade
 4: 156944 + serial
 7: 101764 WD8013
10: 134365 + BusLogic BT-958
13: 1 math error
15: 3671702 + serial

Tukaj so serijska vrata na IRQ4 (mi“ska) in serijska vrata na IRQ15 (trajne modemska povezava z Internetom). Na ra“cunalniku so tudi serijska vrata com2 na IRQ3 in com4 na IRQ14, vendar nista v uporabi, zato nista prikazana.

Pozor - vedeti morate kaj po“cnete, “ce se boste igrali z IRQ-ji! Ne samo da morate odpreti ra“cunalnik, izvle“ci kartice in premikati mosti“cke, vedeti morate tudi kaj je na katerem IRQ-ju. V mojem primeru imam v ra“cunalniku samo SCSI diske, zato lahko onemogo“cim IDE vmesnik na osnovni plo“s“ci, ki navadno uporablja IRQ14 in 15!

Zapomnite si tudi, da “ce imate na ra“cunalniku druge operacijske sisteme, se ti mogo“ce ne bodo pravilno zagnali - “ce sploh!

“Ce premaknete zaporedna vrata na nestandardne IRQ-je, morate Linuxu povedati, katere IRQ-je uporabljajo. To naredite s setserial, najraje kot del zagona sistema v rc.local ali rc.serial, ki je klican iz rc.local ali kot del SysV inicializacije. Za zgornji ra“cunalnik so uporabljeni ukazi

/bin/setserial -b /dev/ttyS2 IRQ 14
/bin/setserial -b /dev/ttyS3 IRQ 15

“Ce uporabljate zaporedno podporo kot nalagalne module in jih dinami“cno nalagate z uporabo kerneld-ja, IRQ-jev ne morete nastaviti ob zagonu in pozabiti nanje. To se zgodi zaradi tega, ker Linux ob izklju“citvi modula iz jedra pozabi posebne nastavitve.

Tako boste morali ob uporabi nalagalnih modulov popraviti IRQ-je vsaki“c, ko bo modul nalo“zen.

9.1 Opomba o serijskih vratih in hitrostih

“Ce uporabljate hiter (zunanji) modem (14.400 bps ali hitrej“si), morajo va“sa zaporedna vrata biti sposobna spustiti skozi promet, ki ga naredi tak modem, “se posebej ko modem stiska podatke.

Za to morajo va“sa serijska vrata uporabljati moderen UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter - univerzalni asinhroni sprejemnik/oddajnik) kot je 16550(A). “Ce uporabljate star ra“cunalnik /ali staro serijsko kartico), je va“s UART mogo“ce 8250 UART, ki vam bo povzro“cil precej“snje te“zave pri uporabi hitrih modemov.

Uporabite ukaz

setserial -a /dev/ttySx da vam Linux sporo“ci, kak“sen UART imate. “Ce va“s UART ni tipa 16550A, si preskrbite novo serijsko kartico (stane le kak“snega tiso“caka). Pred nakupom se prepri“cajte, da na njej lahko nastavljate IRQ-je! Opomba: prve verzije “cipov UART 16550 so imele napake. To je bilo hitro odkrito in na trg je pri“sla nove razli“cica - UART 16550A. Sorazmerno majhno “stevilo pokvarjenih “cipov pa je vseeno pri“slo v obtok. Verjetnost, da bi naleteli na tak “cip, je zelo majhna, kljub temu pa bi vam zgornji ukaz moral vrniti 16550A, “se posebej na karticah z ,,rodovnikomŞ.

9.2 Imena serijskih vrat

Linux je uporabljal naprave cuaX za klicanje in naprave ttySx za sprejemanje klicev.

Koda v jedru, ki je to zahtevala, se je v jedrih 2.0.x spremenila in zdaj bi morali uporabljati ttySx za oboje. Sli“sati je, da bodo naprave cuaX v bodo“cih izdajah jedra izginile.

9.3 Nastavljanje modema

Va“s modem boste morali pravilno nastaviti za PPP - PREBERITE NAVODILA VAıSEGA MODEMA! Ve“cina modemov ima normalno tovarniısko nastavitev, ki izbere opcije, potrebne za PPP. Minimalna nastavitev je:

• Strojni nadzor pretoka (Hardware ~ow control - RTS/CTS) (&K3 na mnogo modemih Hayes)

Ostale nastavitve (v standardnih ukazih Hayes), ki jih morate preveriti:

• E1 Command Echo ON (potrebna za delovanje chat-a) • Q0 Report result codes (potrebna za delovanje chat-a) • S0=0 Auto Answer OFF (razen “ce ho“cete, da modem ob klicu odgovori) • &C1 Carrier Detect ON samo po povezavi • &S0 Data Set Ready (DSR) vedno ON • (razli“cno) Data Terminal Ready

Podatke za vedno ve“c razli“cnih modemov in izdelovalcev najdete na Modem setup information <http://www.in.

net/info/modems/index.html>.

Vredno je tudi raziskati, kako deluje zaporedni vmesnik med modemom in va“sim ra“cunalnikom. Ve“cina sodobnih modemov vam dovoli poganjati zaporedni vmesnik pri FIKSNI hitrosti, medtem ko se hitrost telefonske linije spreminja glede na to kaj zmoreta modema.

To je znano kot delovanje pri razli“cnih hitrostih (split speed operation). “Ce ga va“s modem podpira, nastavite serijski vmesnik na najvi“sjo mo“zno hitrost (navadno 115.200 bps, toda mogo“ce 38.400 bps za 14.400 bps modeme). Uporabite va“se komunikacijsko programje (npr. minicom ali seyon), da ugotovite nastavitve va“sega modema in ga nastavite za PPP. Mnogo modemov sporo“ci svoje trenutne nastavitve v odgovor na AT&V, toda poglejte v va“sa navodila. “Ce popolnoma zame“sate nastavitve, jih (navadno) lahko povrnete z AT&F - vrnitev na tovarni“ske nastavitve. (Za ve“cino modemov tovarni“ske nastavitve vsebujejo vse potrebno za PPP, vendar vseeno preverite). Ko enkrat odkrijete potreben nastavitveni ukaz, ga zapi“site. Sedaj imate na izbiro: te nastavitve lahko shranite v modemov obstojni pomnilnik, tako da jih naslednji“c prikli“cete s primernim ukazom AT. Lahko pa jih posredujete modemu kot del klicnega procesa.

“Ce modem uporabljate samo za klicanje va“sega PIS-a ali slu“zbenega PPP stre“znika, bi bilo najbolje shraniti nastavitve v modemov obstojni pomnilnik.

Po drugi strani pa modem uporabljajo drugi programi in operacijski sistemi, zato je najbolje posredovati nastavitve modemu ob vsakem klicu, tako da bo modem gotovo v dobrem stanju. (Druga dobra stran tega je, da imamo nekje zapisan nastavitveni ukaz, “ce modem zgubi vsebino svojega NVRAM-a, kar se lahko res zgodi).

9.4 Opomba o nadzoru pretoka

Ko podatki potujejo po zaporednih linijah, se lahko zgodi, da podatki prihajajo hitreje, kot jih ra“cunalnik lahko sprejema (ra“cunalnik lahko dela kaj drugega - Linux je ve“cuporabni“ski in ve“copravilni operacijski sistem). Da se podatki ne bi izgubili (podatki se ne zapi“sejo v vmesni pomnilnik in se tako izgubijo), je potrebna neka vrsta kontrole pretoka. Na zaporednih linijah sta dve vrsti kontrole pretoka:

• Uporaba strojnih signalov (Clear To Send/Request to Send - CTS/RTS) • Uporaba programskih signalov (control-S in control-Q, znana tudi kot XON/XOFF).

Medtem ko je zadnja uporabna za terminalsko (tekstovno) povezavo, potrebujejo podatki na PPP liniji 8 bitov - in kaj verjetno je, da bo med podatki nekaj, kar se bo prevedlo kot control S in control Q. “Ce torej modem uporablja programsko kontrolo pretoka, lahko stvari hitro ponorijo!

Za hitre povezave z uporabo PPP-ja (ki uporablja vseh 8 bitov podatkov), je strojni nadzor pretoka “zivljenjskega pomena in ga je zato treba uporabljati.

9.5 Preizku“sanje modema za klicanje

Sedaj ko ste uredili nastavitve zaporednih vrat in modema bi se bilo s klicanjem va“sega PIS-a dobro prepri“cati, da te nastavitve zares delujejo in videti, “ce se lahko pove“zete.

Z uporabo va“sega komunikacijskega paketa (npr. minicoma), nastavite inicializacijo modema, potrebno za PPP, in pokli“cite PPP stre“znik, s katerim se “zelite povezati.

(Opomba: na tej stopnji NE posku“samo vzpostaviti PPP povezave - prepri“cujemo se, “ce imamo pravo telefonsko “stevilko in kaj to“cno nam stre“znik po“silja, da bi se povezali in pognali PPP).

Med tem procesom ulovite (shranite v datoteko) celoten proces prijave ali si pazljivo (zelo pazljivo) zapi“site toıcno kak“sen poziv vam da stre“znik za vpis uporabni“skega imena in gesla (in drugih ukazov za zagom PPP-ja). “Ce va“s stre“znik uporablja PAP, ne bi smeli videti poziva za prijavo, ampak (tekstovno predstavitev) protokola za nadzor povezave (link control protocol) (ki izgleda kot smeti) na va“sem zaslonu. Nekaj opozoril:

• nekateri stre“zniki so dokaj inteligentni: lahko se prijavite z uporabni“skim imenom in geslom, ALI s PAP-om.

“Ce torej va“s PIS ali slu“zbeni PPP stre“znik uporablja PAP in smeti ne vidite takoj, niste nujno naredili napake.

• nekateri stre“zniki zahtevajo, da najprej nekaj vpi“sete in “sele nato za“cnejo PAP zaporedje. • Nekateri PPP stre“zniki so pasivni - preprosto “cakajo in ni“c ne po“sljejo, dokler jim odjemalec ne po“slje lcp paketa.

“Ce PPP stre“znik, s katerim se povezujete, deluje tako, ne boste nikoli videli smeti!

• Nekateri PPP stre“zniki ne za“zenejo PPP-ja, dokler ne pritisnete ENTER - vredno je poskusiti, “ce se pravilno prijavite in ne vidite smeti!

Spla“ca se klicati vsaj dvakrat. Nekateri stre“zniki spreminjajo njihove pozive (naprimer glede na “cas!) vsaki“c ko se prijavite. Dva pomembna poziva, ki jih Linux potrebuje sta:

10. Vzpostavljanje razreısevanja imen v naslove (DNS) 21

• poziv za vpis va“sega uporabni“skega imena; • poziv za vpis va“sega gesla;

“Ce morate vnesti ukaz za zagon PPP-ja na stre“zniku, boste morali ugotoviti tudi obliko poziva za vnos tega ukaza. “Ce va“s stre“znik samodejno za“zene PPP, ko ste enkrat prijavljeni, boste zagledali na zaslonu smeti. To je PPP stre“znik, ki po“silja va“semu ra“cunalniku podatke za zagon in kon^guracijo PPP povezave. To bi moralo izgledati nekako takole:

Ÿy}#.!}!}!} }8}!}$}%U}"}&} } } } }%}& ...}’}"}(}"} .ŸŸy}

(in “se kar prihaja!!!)

Na nekaterih sistemih mora biti PPP ro“cno zagnan na stre“zniku. To je ponavadi zaradi tega, ker je stre“znik nastavljen za PPP in tekstovne prijave z uporabo istega uporabni“skega imena/gesla. “Ce je tako, po prijavi vnesite ta ukaz. Znova boste videli smeti, ko se na stre“zniku za“zene PPP.

“Ce tega ne vidite takoj po povezavi (in prijavi in po potrebi zagonu PPP-ja), pritisnite Enter, da bi videli, “ce to za“zene PPP stre“znik...

Sedaj lahko prekinete povezavo (navadno hitro vtipkate +++ in nato, ko modem odvrne OK, vtipkate “se ukaz ATH0). “Ce va“sega modema ne morete pripraviti do dela, preberite modemov uporabni“ski priro“cnik, man strani komunikacijskega programa in Serial HOWTO! Ko razre“site to, nadaljujte kot zgoraj.

10 Vzpostavljanje razreısevanja imen v naslove (DNS)

Medtem ko ljudje radi dajemo stvarem imena, imajo ra“cunalniki raje “stevilke. Na TCP/IP mre“zi (kar Internet je), imenujemo ra“cunalnike po dolo“cenih imenih in vsak ra“cunalnik “zivi v dolo“ceni ,,domeniŞ. Moja delovna postaja z Linuxom se imenuje archenland in prebiva v domeni interweft.com.au. Njegov ,,“clove“skiŞ naslov je torej archenland.interweft.com.au (kar je znano kot FQDN - fully quali^ed domain name - polno ime domene). Da pa bi ga na“sli drugi ra“cunalniki na Internetu, je znan tudi po svoji IP “stevilki, ki jo uporablja za komunikacijo z drugimi ra“cunalniki na Internetu.

Prevajanje (tolma“cenje) imen ra“cunalnikov (in domen) v “stevilke, ki so v uporabi na Internetu je delo ra“cunalnikov, ki ponujajo Domain Name Service (DNS). Zgodi se to:

• va“s ra“cunalnik rabi IP “stevilko dolo“cenega ra“cunalnika. Program, ki potrebuje ta podatek, zanj povpra“sa ,tolma“ca‘ (resolver) na va“sem ra“cunalniku z Linuxom;

• tolma“c pregleda lokalno host datoteko /etc/hosts in/ali DNS stre“znike, katere pozna (to“cno vedenje tolma“ca je dolo“ceno v datoteki /etc/host.conf);

• “ce je odgovor v datoteki host, ga tolma“c vrne programu; • “ce je dolo“cen stre“znik DNS, ga va“s PC povpra“sa:

• “Ce stre“znik DNS “ze pozna IP “stevilko, jo vrne. “Ce je ne, povpra“sa druge stre“znike DNS na Internetu. Stre“znik nato vrne ta podatek tolma“cu, ki ga posreduje programu.

11. Uporaba PPP-ja in root pravice 22

Ko ustvarite PPP povezavo, morate va“semu ra“cunalniku z Linuxom povedati, kje lahko najde podatke o imenih ra“cunalnikov in IP “stevilkah (prevajanje naslovov), da lahko vi uporabljate imena ra“cunalnikov, va“s raıcunalnik pa jih lahko pretvori v IP “stevilke, ki jih potrebuje za delovanje.

En na“cin je, da vpi“sete vse gostitelje s katerimi “zelite govoriti v datoteko /etc/hosts (kar je povsem nemogo“ce, “ce se povezujete z Internetom); drugi je, da uporabljate namesto imen IP “stevilke (nemogo“ca spominska naloga za vse mre“ze, razen najmanj“sih).

Najbolj“si na“cin je, da poveste Linuxu, kam naj gre iskat te podatke - avtomatsko. To storitev ponuja sistem imenskih stre“znikov (DNS). Vse, kar je potrebno je, da vpi“sete IP “stevilko imenskih stre“znikov v datoteko /etc/resolv.conf.

10.1 Datoteka /etc/resolv.conf

Administrator va“sega PPP stre“znika (oz. slu“zba za podporo uporabnikov) bi vam morali dati dve IP “stevilki DNS stre“znikov (potrebna je samo ena, vendar sta navadno dve zaradi mo“znosti okvar).

Kot re“ceno, Linux ne more nastaviti IP “stevilk DNS stre“znikov kot MS Windows 95. Torej morate (vljudno) vztrajati, da vam PIS da ti “stevilki!

Va“sa datoteka /etc/resolv.conf bi morala izgledati nekako takole:

domain domena.va“sega.pis-a.si
nameserver 10.25.0.1
nameserver 10.25.1.2

Uredite to datoteko (po potrebi jo ustvarite) da bo odra“zala podatke, ki vam jih je posredoval va“s PIS. Morala bi imeti slede“ce lastni“stvo in dovoljenja:

-rw-r--r-- 1 root root 73 Feb 19 01:46 /etc/resolv.conf

“Ce ste “ze uredili /etc/resolv.conf, ker ste na mre“zi, enostavno dodajte IP “stevilke DNS stre“znikov za PPP.

10.2 Datoteka /etc/host.conf

Preveriti bi morali tudi datoteko /etc/host.conf. Izgledati bi morala nekako takole

order hosts,bind
multi on

To pove tolma“cu, naj uporabi podatke iz datoteke hosts preden po“slje poizvedbo DNS stre“zniku,

11 Uporaba PPP-ja in root pravice

Ker mora PPP postaviti mre“zne naprave, spremeniti usmerjevalno tabelo v jedru in tako naprej, potrebuje pravice administratorja (root).

“Ce bodo PPP povezavo vzpostavljali tudi drugi uporabniki, bi moral biti program pppd ,,setuid rootŞ:

-rwsr-xr-x 1 root root 95225 Jul 11 00:27 /usr/sbin/pppd

“Ce /usr/sbin/pppd ni tako nastavljen, potem kot root vnesite ukaz:

chmod u+s /usr/sbin/pppd

To povzro“ci, da bo pppd imel administratorske pravice, ıcetudi ga bo pognal navaden uporabnik. To dovoljuje navadnemu uporabniku, da za“zene pppd s potrebnimi pravicami za nastavitev omre“znih vmesnikov in usmerjevalne tabele v jedru.

Programi, ki so pognani ,set uid root‘ so potencialne varnostne luknje in morali bi biti zelo previdni pri nastavljanju programov ,suid root‘. Nekaj programov (med njimi pppd) je bilo skrbno napisanih, da bi zmanj“sali nevarnost takega poganjanja, zato bi morali biti s tem varni (toda brez kakr“snegakoli jamstva).

Glede na to kako ho“cete, da sistem deluje - natan“cneje “ce ho“cete, da bo lahko KATERIKOLI uporabnik vzpostavil PPP povezavo, bi morali nastaviti skripti ppp-on/off na javno branje/izvr“sevanje. (To je verjetno v redu, “ce va“s PC uporabljate SAMO vi).

“Ce pa tega NO “CETE (“ce imajo naprimer va“si otroci dostop do ra“cunalnika in no“cete, da bi se povezali z Internetom brez va“se vednosti), boste morali narediti skupino PPP (kot root uredite datoteko /etc/group) in:

• Naredite pppd ,suid root‘, last uporabnika root in skupine PPP, z ,ostalimi‘ pravicami praznimi. Datoteka bi morala izgledati takole:

-rwsr-x--- 1 root PPP 95225 Jul 11 00:27 /usr/sbin/pppd

• Naredite skripti ppp-on/off last uporabnika root in skupine PPP • Naredite skripti ppp-on/off berljivi/izvr“sljivi za skupino PPP

-rwxr-x--- 1 root PPP 587 Mar 14 1995 /usr/sbin/ppp-on
-rwxr-x--- 1 root PPP 631 Mar 14 1995 /usr/sbin/ppp-off

• Naredite ostale pravice za ppp-on/off ,prazne‘.

• dodajte uporabnike, ki bodo uporabljali PPP, v skupino PPP v datoteki /etc/group

“Cetudi to naredite, navadni uporabniki “se vedno ne bodo mogli programsko prekiniti povezave! Poganjanje ppp-off skripte zahteva pravice root-a. Kljub temu lahko enostavno izklju“cijo modem ali telefonski kabel. Alternativna (in bolj“sa) metoda je uporaba programa sudo. Ta ponuja odli“cno varnost in vam omogo“ca urediti stvari tako, da lahko vsak (poobla“s“cen) uporabnik vzpostavi/prekine ppp povezavo z uporabo skript. Uporaba programa sudo bo dovolila poobla“s“cenemu uporabniku vzpostavitev/prekinitev PPP povezave “cisto in varno.

12 Priprava datotek za PPP povezavo

Sedaj morate biti prijavljeni kot root, da bi ustvarili imenike in uredili datoteke potrebne za postavitev PPP-ja, “cetudi ho“cete, da bo PPP dostopen vsem uporabnikom.

PPP uporablja veliko datotek za povezavo in vzpostavitev PPP povezave. Te se med PPP 2.1.2 in PPP 2.2 razlikujejo po imenih in polo“zaju. Za PPP 2.1.2 so to datoteke:

/usr/sbin/pppd # PPP program
/usr/sbin/ppp-on # skripta za klicanje/povezavo
/usr/sbin/ppp-off # skripta za prekinitev povezave
/etc/ppp/options # mo“znosti, ki jih uporablja pppd za vse povezave
/etc/ppp/options.ttyXX # mo“znosti posebej za povezavo na dolo“cenih vratih

Za PPP 2.2 so to:

/usr/sbin/pppd # PPP program
/etc/ppp/scripts/ppp-on # skripta za klicanje/povezavo
/etc/ppp/scripts/ppp-on-dialer # prvi del skripte za klicanje (chat skripta)
/etc/ppp/scripts/ppp-off # skripta za prekinitev povezave
/etc/ppp/options # splo“sne mo“znosti
/etc/ppp/options.ttyXX # mo“znosti za dolo“cena vrata

Uporabnikom Red Hat Linuxa standardna Red Hat 4.X namestitev namesti te skripte v

/usr/doc/ppp-2.2.0f-2/scripts.

V va“sem imeniku /etc bi moral bit imenik ppp:

drwxrwxr-x 2 root root 1024 Oct 9 11:01 ppp

“Ce ne obstaja, ga ustvarite s temi lastniki in pravicami.

“Ce direktorij “ze obstaja, bi moral vsebovati “sablono za datoteko z mo“znostmi imenovano options.tpl. “Ce je ni, je vklju“cena spodaj.

Natisnite si jo, ker vsebuje razlago skoraj vseh PPP mo“znosti (to je zelo uporabno branje v povezavi s pppd man stranmi). Medtem ko jo lahko uporabite kot osnovo za va“so /etc/ppp/options datoteko, je verjetno bolje, “ce si ustvarite lastno datoteko z mo“znostmi, ki ne vsebuje vseh opomb iz “sablone. Tako bo mnogo kraj“sa in bolj jasna. “Ce imate ve“c zaporednih linij/modemov (navadno pri PPP stre“znikih), ustvarite splo“sno datoteko /etc/ppp/options, ki vsebuje le mo“znosti skupne vsem serijskim vratom, na katerih uporabljate klicanje/sprejemanje klicev, in posamezne datoteke za vsako zaporedno linijo z nastavitvami za vsaka vrata.

Te posamezne datoteke se imenujejo options.ttyx1, options.ttyx2 in tako naprej (kjer je x primerna “crka za va“sa serijska vrata).

Za eno samo PPP povezavo lahko veselo uporabite datoteko /etc/ppp/options. Vse mo“znosti lahko podate tudi kot argumente pppd-ju.

La“zje je vzdr“zevati postavitev, ki uporablja datoteke /etc/ppp/options.ttySx. “Ce uporabljate PPP za povezavo z razli“cnimi mesti, lahko pripravite datoteko z mo“znostmi za vsako mesto v /etc/ppp/options.mesto in potem posredujete ime datoteke kot parameter pppd-ju ko se povezujete (uporabite parameter file option-file v ukazni vrstici).

12.1 Datoteka options.tpl

Nekatere distribucije PPP-ja so o“citno izgubile datoteko options.tpl, zato je tu v celoti. Predlagam, da je NE urejate, da bi dobili svojo datoteko /etc/ppp/options. Raje si to datoteko skopirajte v novo datoteko in urejajte tisto. “Ce boste zme“sali va“se popravke, lahko za“cnete znova z originalom.

# /etc/ppp/options -*- sh -*- splo“sne opcije za pppd
# created 13-Jul-1995 jmk
# autodate: 01-Aug-1995
# autotime: 19:45

# Uporabi izvr“silno datoteko ali lupinsko skripto za nastavitev serijske
# linije. Ta skripta navadno uporabi ,,chat‘‘ za klicanje z modemom in zagon

# PPP-ja na oddaljenem ra“cunalniku.
#connect "echo Nastaviti morate ukaz za povezovanje."
# Po“zene izvr“silno datoteko ali lupinsko skripto, kadar pppd prekine
# povezavo. Ta skripta bi lahko modemu poslala ukaz za prekinitev, “ce
# strojna kontrola modema ni na voljo.
#disconnect "chat -- \d+++\d\c OK ath0 OK"
# async character map -- 32-bit hex; vsak bit je znak, ki mora biti
# ,ube“zan‘, da ga pppd lahko sprejme. 0x00000001 predstavlja ,\x01‘,
# 0x80000000 pa ,\x1f‘.
#asyncmap 0
# Zahteva, da se drugi konec predstavi, preden se paketi lahko za“cnejo
# sprejemati ali oddajati.
#auth
# Uporabljaj strojno kontrolo pretoka (RTS/CTS) za kontrolo pretoka podatkov
# na serijskih vratih.
#crtscts
# Uporabljaj programsko kontrolo pretoka (XON/XOFF) za kontrolo pretoka
# podatkov na serijskih vratih.
#xonxoff
# Dodaj privzeto pot v sistemske usmerjevalne tabele z uporabo drugega konca
# povezave kot vozla, ko je IPCP dogovarjanje uspe“sno kon“cano. Ta vnos bo
# umaknjen, ko se povezava prekine.
#defaultroute
# Dolo“ca, da bojo nekateri znaki pri prenosu ,ube“zani‘ (ne glede na to, “ce
# drugi konec to zahteva z async control tabelo znakov). Znaki so dolo“ceni
# kot niz “sestnajsti“skih “stevilk, lo“cenih z vejico. Pomnite, da je lahko tu
# dolo“cen skoraj vsak znak, ne kot pri opciji asyncmap, ki dovoljuje le
# kontrolne znake. Znaki, ki ne morejo biti ube“zani so tisti z vrednostmi
# 0x20 - 0x3f ali 0x5e.
#escape 11,13,ff
# Ne uporabljaj linij za nadzor modema.
#local

# Dolo“ca, naj pppd zaklene serijsko napravo z klju“cem UUCP stila za
# ekskluziven dostop do naprave.

#lock

# Uporabi linije za nadzor modema. Na Ultrixu ta opcija vklju“cuje strojno
# kontrolo pretoka, kot opcija crtscst. (Ta opcija ni popolnoma
# implementirana.)

#modem

# Nastavi vrednost MRU [Maximum Receive Unit] za pogajanje na <n> . Pppd bo
# od drugega konca zahteval, da ne po“silja ve“cjih paketov. Najmanj“sa
# vrednost je 128. Privzeta vrednost je 1500. Za po“casne povezave je
# priporo“cena vrednost 296 (40 bytov za TCP/IP glavo in 256 bytov
# podatkov).

#mru 542

# Nastavi vmesnikovo omre“zno masko na <n>, ki je 32-bitna maska v zapisu
# ,,decimal dot‘‘ (npr. 255.255.255.0)

#netmask 255.255.255.0

# Razveljavi privzeto obna“sanje, ko ni dolo“cen noben lokalni IP naslov, ki
# je, da ga posku“sa (“ce je mogo“ce) dobiti iz gostiteljskega imena. S to opcijo
# bo drugi konec moral podati lokalni IP naslov med IPCP pogajanjem (razen “ce
# je dolo“cen v ukazni vrstici ali v datoteki options).

#noipdefault

# Omogo“ci ,pasivno‘ opcijo v LCP. S to opcijo bo pppd posku“sal ustvariti
# povezavo. “Ce ne bo prejel nobenega odgovora, bo “cakal na veljaven LCP
# paket od drugega konca, namesto da bi se (brez te opcije) prekinil.

#passive

# S to opcijo pppd ne bo oddal nobenega LCP paketa, dokler ne bo dobil
# veljavnega LCP paketa od drugega konca (kot ,passive‘ opcija pri starej“sih
# verzijah pppd-ja).

#silent

# Ne zahtevaj ali dovoli pogajanja o kakr“snihkoli LCP in IPCP opcijah
# (uporabi privzete vrednosti).

#-all

# Onemogo“ci pogajanje o Address/Control stiskanju (uporabi privzete
# vrednosti, t.j. brez address/control polja).

#-ac
# Onemogo“ci pogajanje asyncmap-a (uporabi privzetega, t.j. ubeg vseh
# kontrolnoh znakov).
#-am
# Ne razcepi se in pojdi v ozadje (sicer bo pppd naredil tako, “ce je
# dolo“cena serijska naprava).
#-detach
# Onemogo“ci pogajanje o IP naslovu (s to opcijo mora biti oddaljen IP naslov
# podan v ukazni vrstici ali datoteki options).
#-ip
# Onemogo“ci dogovarjanje magi“cne “stevilke. S to opcijo pppd ne more zaznati,
# “ce je linija zanka.
#-mn
# Onemogo“ci dogovarjanje MRU [Maximum Receive Unit] (uporabi privzeto, 1500).
#-mru
# Onemogo“ci kompresijo protokolnega polja. (uporabi privzeto, brez
# kompresije)
#-pc
# Zahtevaj od drugega konca, da se predstavi z uporabo PAP-a. To zahteva
# DVOSMERNO avtentikacijo - NE uporabljajte tega, ko se povezujete s PIS-om,
# ker bo zahtevalo od PIS-ovega ra“cunalnika, da se vam predstavi (in tega ne
# bo mogel).
#+pap
# Ne pristani na PAP avtentikacijo.
#-pap
# Zahtevaj od drugega konca, da se predstavi s CHAP-om. [Cryptographic
# Handshake Authentication Protocol].
# To zahteva DVOSMERNO avtentikacijo - NE uporabljajte tega pri povezovanju
# s PIS-om, ker bo zahtevalo od njegovega ra“cunalnika, da se predstavi vam.
#+chap

# Ne pristani na CHAP avtentikacijo.
#-chap
# Onemogo“ci pogajanje o Van Jacobsonovem kompresiranju IP glave (uporabi
# privzeto, brez kompresije).
#-vj
# Pove“caj razhro“s“cevalni nivo (isto kot -d). “Ce je ta opcija podana, bo pppd
# zapisal vsebino vseh kontrolnih paketov, ki jih sprejme, v berljivi
# obliki. Paketi bodo zapisani v sistemski dnevnik. Te informacije lahko
# spravite dolo“ceno v datoteko, preberite man 5 syslog.conf.
#debug
# Pripni ime domene <d> lokalnemu gostiteljskemu imenu zaradi avtentikacije.
# “Ce vam, naprimer, funkcija gethostname() vrne porsche, polno ime domene pa
# je porsche.Quotron.COM, uporabite to opcijo s parametrom Quotron.COM.
#domain <d>
# Omogo“ci razhro“s“cevalno kodo v PPP gonilniku v jedru. Parameter n je
# “stevilka, sestavljena iz vsote slede“cih vrednosti:
# 1 - splo“sna razhro“s“cevalna sporo“cila
# 2 - izpisala se bo vsebina prispelih paketov
# 4 - izpisala se bo vsebina oddanih paketov
#kdebug n
# Nastavi vrednost MTU [Maximum Transfer Unit] na <n>. Razen “ce drugi konec
# zahteva manj“se pakete med MRU pogajanjem, bo pppd zahteval, da jedro
# po“silja najve“c n-bajtne pakete “cez ppp vmesnik.
#mtu <n>
# Nastavi ime lokalnega sistema za avtentikacijo na <n>. Za PAP/CHAP bo to
# moralo verjetno biti nastavljeno na va“se uporabni“sko ime.
#name <n>
# Nastavi uporabni“sko ime za avtentikacijo s PAP-om na <u>.
# NE uporabljajte tega, “ce uporabljate name.
#user <u>
# Prisili uporabo lokalnega gostiteljskega imena kot imena za avtentikacijo
# (povozi opcijo name).
#usehostname

# Nastavi ime oddaljenega sistema za avtentikacijo na <n>
#remotename <n>
# dodaj vnos IP “stevilko drugega konca in lokalnim Ethernet naslovom v ARP
# [Address Resolution Protocol] tabelo tega sistema.
#proxyarp
# Uporabi sistemsko bazo gesel za PAP avtentikacijo.
#login
# S to opcijo bo pppd poslal LCP zahtevo ,echo‘ vsakih n sekund. Pod Linuxom
# je zahteva echo poslana, ko drugi konec n sekund ne po“slje ni“cesar. Normalno
# mora oddaljeni konec poslati odgovor ,echo‘. Ta opcija se lahko uporabi v
# povezavi z lcp-echo-failure opcijo za zaznavanje, da drugi konec ni ve“c
# povezan.
#lcp-echo-interval <n>
# S to opcijo bo pppd predvideval, da je drugi konec mrtev, “ce po n echo
# zahtevah ni dobil LCP echo odgovora. “Ce se to zgodi, bo prekinil povezavo.
# Uporaba te opcije zahteva neni“celni parameter lcp-echo-interval. Ta opcija
# se lahko uporabi za prekinitev povezave, ko je bila fizi“cno prekinjena
# (naprimer ko modem prekine linijo) v primerih, ko strojni nadzor modema ni
# mo“zen.
#lcp-echo-failure <n>
# Nastavi LCP restart interval (“cas po katerem se paket znova po“slje) na <n>
# sekund. (privzeto 3)
#lcp-restart <n>
# Nastavi najve“cje “stevilo LCP terminate zahtev na <n> (privzeto 3).
#lcp-max-terminate <n>
# Nastavi najve“cje “stevilo LCP configure zahtev na <n> (privzeto 10).
# Nekateri PPP stre“zniki se po“casi za“zenejo. Mogo“ce boste morali to vrednost
# pove“cati, “ce dobivate sporo“cila ,serial line looped back‘ in ste
# PREPRI“CANI, da ste se pravilno prijavili na PPP stre“znik.
#lcp-max-configure <n>
# Nastavi najve“cje “stevilo vrnjenih LCP configure-NAK-ov preden za“cne“s
# po“siljati configure-Reject na <n> (privzeto 10)
#lcp-max-failure <n>

# Nastavi IPCP restart interval na <n> sekund (privzeto 3).
#ipcp-restart <n>
# Nastavi najve“cje “stevilo IPCP terminate zahtev na <n> (privzeto 3).
#ipcp-max-terminate <n>
# Nastavi najve“cje “stevilo IPCP cobfigure zahtev na <n> (privzeto 10).
#ipcp-max-configure <n>
# Nastavi najve“cje “stevilo vrnjenih IPCP configure-NAK-ov preden za“cne“s
# po“siljati configure-Rejecte na <n> (privzeto 10).
#ipcp-max-failure <n>
# Nastavi PAP restart interval na <n> sekund (privzeto 3).
#pap-restart <n>
# Nastavi najve“cje “stevilo PAP authenticate zahtev na <n> (privzeto 10).
#pap-max-authreq <n>
# Nastavi CHAP restart interval na <n> sekund (privzeto 3).
#chap-restart <n>
# Nastavi najve“cje “stevilo CHAP zahtev na <n> (privzeto 10).
#chap-max-challenge <n>
# S to opcijo bo pppd zahteval CHAP avtentikacijo vsakih <n> sekund.
#chap-interval <n>
# S to opcijo bo pppd sprejel idejo oddaljenega konca o lokalni IP “stevilki,
# “ceprav je bila lokalna “stevilka podana kot opcija.
#ipcp-accept-local
# S to opcijo bo pppd sprejel oddaljeno IP “stevilko, ki jo bo podal
# oddaljeni konec, “ceprav je bila ta podana kot opcija.
#ipcp-accept-remote

12.2 Katere mo“znosti naj uporabim? (Brez PAP/CHAP)

Kot vedno je to odvisno :-]. Navedene mo“znosti bi morale delovati z ve“cino stre“znikov.

“Ce to NE deluje, preberite datoteko s ısablono (/etc/ppp/options.tpl) in man strani za pppd in se pogovorite z administratorjem/slu“zbo za podporo uporabnikov ki skrbijo za stre“znik, s katerim se povezujete.

Vedeti morate tudi, da te skripte za povezovanje uporabljajo nekatere mo“znosti v ukazni vrstici, da bi bile stvari bolj jasne in enostavne za spreminjanje.

# /etc/ppp/options (BREZ PAP/CHAP)
#
# Prepre“ci pppd-ju, da bi se podvojil v ozadje
-detach
#
# uporabljaj linije za nadzor modema
modem
# uporabi uucp zaklepanje za izklju“cen dostop do serijske naprave
lock
# uporabi strojni nadzor pretoka
crtscts
# ustvari privzeto pot v usmerjevalni tabeli
defaultroute
# NE nastavi nobenih ,ube“znih‘ kontrolnih sekvenc
asyncmap 0
# po“siljaj pakete z najve“c 552 bajti
mtu 552
# sprejemaj pakete z najve“c 552 bajti
mru 552
#
#-------KONEC VZOR“CNE DATOTEKE /etc/ppp/options (brez PAP/CHAP)

13 ıCe vaıs PPP streıznik uporablja PAP (Password Authentication Protocol)

“Ce stre“znik, s katerim se povezujete, zahteva avtentikacijo PAP ali CHAP, imate malenkost ve“c dela.

Zgornji datoteki z mo“znostmi dodajte slede“ce vrstice

#
# prisili pppd, da uporabi uporabni“sko pri PIS-u kot ,gostiteljsko ime‘ med
# avtentikacijo

name <va“se uporabni“sko ime pri PIS-u> # to vrstico morate spremeniti

#
# “Ce imate PPP stre“znik in morate prisiliti uporabo PAP/CHAP, odstranite
# znak ,#‘ pred pravo opcijo. NE uporabljajte tega, “ce se povezujete s PPP
# stre“znikom.
#+chap
#+pap
#
# “Ce uporabljate “SIFRIRANA gesla v datoteki /etc/ppp/pap-secrets, odstranite
# znak ,#‘ na za“cetku slede“ce vrste.
# Opomba: to NI isto kot MS “sifrirana gesla, ki se jih da nastaviti v MS

# RAS-u na Windows NT.
#+papcrypt

13.1 Uporaba MSCHAP-a

Microsoft Windows NT RAS lahko uporablja variacijo CHAP-a (Challenge/Handshake Authentication Protocol). V datoteki tar z izvorno kodo PPP-ja boste na“sli datoteko README.MSCHAP80, ki obravnava to. Ali stre“znik zahteva avtentikacijo s tem protokolom boste ugotovili z omogo“cenjem odkrivanja napak (,,razhro“s“cevanjeŞ) v pppd-ju. “Ce stre“znik zahteva tako avtentikacijo, boste videli take vrstice

rcvd [LCP ConfReq id=0x2 <asyncmap 0x0> <auth chap 80> <magic 0x46a3>]

Pomemben podatek je auth chap 80.

Da bi uporabljali MS CHAP, morate prevesti pppd, da bo to podpiral. Oglejte si datoteko README.MSCHAP80 za navodila za prevajanje in uporabo te variacije.

Trenutno to omogo“ca le povezavo Linux PPP odjemalca z MS Windows NT stre“znikom. NE podpira uporabe MSCHAP80 avtentikacije na Linux stre“zniku.

13.2 PAP/CHAP secrets datoteka

“Ce uporabljate pap ali chap avtentikacijo, morate ustvariti datoteki s ,,skrivnostmiŞ. To sta:

/etc/ppp/pap-secrets
/etc/ppp/chap-secrets

Biti morata last uporabnika root, skupine root in imeti pravice 740 zaradi varnosti.

Najprej morate o PAP-u in CHAP-u vedeti to, da sta zasnovana za avtentikacijo raıcunalniıskih sistemov, ne uporabnikov.

,,Huh? Kak“sna je razlika?Ş vas sli“sim spra“sevati.

Ko je va“s ra“cunalnik ustvaril PPP povezavo s stre“znikom, jo lahko uporablja VSAK uporabnik na va“sem sistemu, ne samo vi. Zato lahko z uporabo PPP-ja ustvarite povezavo dveh lokalnih omre“zij v omre“zje “sirokega dosega (WAN). PAP lahko (in CHAP to tudi NAREDI) zahteva dvosmerno avtentikacijo - veljavno ime in geslo je potrebno na obeh vpletenih straneh. Kljub temu pa to NI na“cin na katerega ve“cina PPP stre“znikov ponuja klicne povezave s PAP avtentikacijo.

Va“s PIS vam bo verjetno dal uporabni“sko ime in geslo da bi se povezali z njegovim sistemom. Va“sega PIS-a sploh ne zanima ime va“sega ra“cunalnika, zato boste verjetno morali uporabiti va“se uporabni“sko ime kot ime va“sega ra“cunalnika. To boste dosegli z uporabo pppd opcije name uporabni“sko ime. Da bi uporabili uporabni“sko ime, katerega vam je dodelil va“s PIS, dodajte vrstico

name va“se_uporabni“sko_ime_pri_PISu

v va“so datoteko /etc/ppp/options.

Na“celoma bi morali za PAP uporabiti opcijo user va“se uporabni“sko ime pri PISu, vendar je pppd dovolj pameten, da uporabi name kot user, kadar mora uporabiti PAP. Prednost uporabe name je v tem, da je na voljo tudi za CHAP.

Ker se PAP uporablja za avtentikacijo raıcunalnikov, bi morali dolo“citi tudi ime ra“cunalnika na drugi strani linije. Ker pa ima ve“cina ljudi samo enega PIS-a, lahko uporabite zvezdico (*) za ime oddaljenega ra“cunalnika v datoteki

secrets.

Potrebno je tudi omeniti, da mnogo PIS-ov upravlja ve“c terminalskih stre“znikov, na katere so priklju“ceni modemi - vsakega z drugim imenom, toda dosegljivih prek ISTE telefonske “stevilke. V takih primerih je zelo te“zko vnaprej vedeti, kako bo ime ra“cunalniku, na katerega se bomo priklju“cili.

13.3 Datoteka PAP secrets

Datoteka /etc/ppp/pap-secrets izgleda takole

# Gesla za avtentikacijo z uporabo PAP-a
# odjem. stre“zn. geslo sprejemljivi lokalni IP naslovi

“Stiri polja so lo“cena s tabulatorjem, zadnje je lahko prazno (kar ho“cete za povezavo z dinami“cnimi in verjetno tudi stati“cnimi IP “stevilkami).

Recimo da vam je PIS dodelil uporabni“sko ime fred in geslo flintstone. V datoteki /etc/ppp/options[.ttySx] nastavite opcijo name fred in nastavite datoteko /etc/ppp/pap-secrets:

# Gesla za avtentikacijo z uporabo PAP-a
# odjem. stre“zn. geslo sprejemljivi lokalni IP naslovi
fred * flintstone

To pove pppd-ju, naj za ime ra“cunalnika uporabi fred (“ceprav ni pravo ime ra“cunalnika) in za VSAK stre“znik uporabi geslo flintstone.

Ni vam treba vpisati lokalnega IP naslova, razen “ce morate VSILITI dolo“cen lokalni stati“cni IP naslov. “Cetudi to posku“sate, verjetno ne bo delovalo, ker ve“cina PPP stre“znikov (iz varnostnih razlogov) ne dovoli oddaljenemu sistemu nastaviti IP “stevilke.

13.4 Datoteka CHAP secrets

To zahteva da imate vzajemne avtentikacijske metode - kar pomeni da morate dovoliti da se va“s ra“cunalnik predstavi stre“zniku IN da se stre“znik predstavi va“semu ra“cunalniku.

“Ce je va“s ra“cunalnik fred in oddaljeni barney, bi va“s ra“cunalnik imel name fred remotename barney, oddaljeni pa name barney remotename fred v datoteki /etc/ppp/options.ttySx.

Fredova datoteka /etc/chap-secrets bi izgledala takole,

# gesla za avtentikacijo z uporabo CHAP-a
# odjem. stre“zn. geslo sprejemljivi lokalni IP naslovi
fred barney flintstone
barney fred wilma

takole pa barneyeva

# gesla za avtentikacijo z uporabo CHAP-a
# odjem. stre“zn. geslo sprejemljivi lokalni IP naslovi
barney fred flintstone
fred barney wilma

Zapomnite si, da morata oba ra“cunalnika imeti vnose za dvosmerno avtentikacijo. To dovoli, da se lokalni ra“cunalnik predstavi oddaljenemu IN oddaljeni lokalnemu.

13.5 Ve“c povezav s PAP avtentikacijo

Nekateri uporabniki se povezujejo z ve“c kot enim stre“znikom z uporabo PAP-a. “Ce imajo na vsakem drugo uporabni“sko ime, to sploh ni problem.

Nekateri uporabniki pa imajo na dveh (ali celo ve“c) stre“znikih enako uporabni“sko ime. To ustvari problem izbire pravilne vrstice iz datoteke /etc/ppp/pap-secrets.

Kot verjetno pri“cakujete, PPP ponuja mehanizem za premaganje te te“zave. PPP vam dovoli, da nastavite ,,domnevno imeŞ za oddaljeni ra“cunalnik z uporabo pppd opcije remotename.

Recimo da imate uporabni“sko ime fred na dveh stre“znikih. V datoteko /etc/ppp/pap-secrets vpi“sete nekaj takega:

fred pppserver1 barney
fred pppserver2 wilma

Za povezavo s stre“znikom pppserver1 uporabite name fred remotename pppserver1 v va“si datoteki options, za stre“znik pppserver2 name fred remotename pppserver2.

Ker lahko izberete datoteko s ppp opcijami z uporabo opcije file filename, lahko napi“sete skripto za povezavo z vsakim va“sim PPP stre“znikom, ki bo izbrala pravilno remotename opcijo.

14 Roıcna vzpostavitev PPP povezave

ko ste uredili datoteki /etc/ppp/options in /etc/resolv.conf (in po potrebi tudi /etc/ppp/pap|chap-secrets), lahko preizkusite nastavitve z ro“cno vzpostavitvijo PPP povezave. (Ko bo PPP povezava delovala, bomo proces avtomatizirali).

Za ta preizkus mora biti va“s komunikacijski program sposoben izhoda BREZ resetiranja modema. Minicom to lahko naredi - ALT Q (ali v starej“sih verzijah CTRL A Q) Prepri“cajte se, da ste prijavljeni kot root.

Za“zenite komunikacijski program (naprimer minicom), pokli“cite PPP stre“znik in se prijavite kot navadno. “Ce morate za zagon PPP-ja na stre“zniku vpisati ukaz, ga vpi“site. Sedaj boste kot prej videli smeti.

“Ce uporabljate pap ali chap, bi morali takoj po povezavi - brez prijavljanja - z oddaljenim ra“cunalnikom videti smeti (“ceprav se to na nekaterih stre“znikih ne zgodi. Poskusite pritisniti Enter in poglejte “ce se za“cnejo nabirati smeti). Sedaj zapustite komunikacijski program brez resetiranja modema (ALT Q ali CTRL A Q v minicomu) in na Linuxovem pozivu (kot root) vtipkajte

pppd -d -detach /dev/ttySx 38400 &

Opcija -d vklju“ci razhro“s“cevanje - pogovor za vzpostavitev ppp povezave se bo vpisal v sistemski dnevnik - kar je uporabno, “ce boste imeli te“zave.

Lu“cke na va“sem modemu bi morale utripati medtem ko se vzpostavlja povezava PPP. Da se vzpostavi bo trajalo nekaj “casa.

Na tej to“cki lahko pogledate vmesnik za PPP z ukazom ifconfig

Kot dodatek k Ethernet in loop back napravam, ki jih imate, bi morali videti nekaj takega:

ppp0 Link encap:Point-Point Protocol
         inet addr:10.144.153.104 P-t-P:10.144.153.51 Mask:255.255.255.0
         UP POINTOPOINT RUNNING MTU:552 Metric:1
         RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0
         TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0

Kjer je

• inet addr:10.144.153.10 IP “stevilka na va“si strani povezave,

• P-t-P:10.144.153.5 STRE “ZNIKOVA IP “stevilka.

(Seveda ifconfig ne bo izpisal teh “stevilk, ampak tiste, ki jih uporablja va“s PPP stre“znik.)

Opomba: ifconfig vam pove tudi, da je povezava VZPOSTAVLJENA in TE “CE! “Ce ne dobite nobenih ppp naprav ali nekaj takega

ppp0 Link encap:Point-Point Protocol
         inet addr:0.0.0.0 P-t-P:0.0.0.0 Mask:0.0.0.0
         POINTOPOINT MTU:1500 Metric:1
         RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0
         TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0

Va“sa PPP povezava ni bila vzpostavljena... oglejte si poznej“si razdelek za razhro“s“cevanje!

Morali bi videti tudi pot do oddaljenega gostitelja (in naprej). Za to uporabite ukaz

route -n

Morali bi videti nekaj takega:

Kernel routing table
Destination Gateway Genmask Flags MSS Window Use Iface
10.144.153.3 * 255.255.255.255 UH 1500 0 1 ppp0
127.0.0.0 * 255.0.0.0 U 3584 0 11 lo
10.0.0.0 * 255.0.0.0 U 1500 0 35 eth0
default 10.144.153.3 * UG 1500 0 5 ppp0

Posebno pomembno je, da vidite DVA vnosa, ki ka“zeta na na“s ppp vmesnik.

Prvi je pot do GOSTITELJA (na katero opozarja zastavica H) in nam omogo“ca videti gostitelja, na katerega smo priklju“ceni - toda ni“c dlje.

Druga je privzeta pot (ustvarjena z uporabo izbire pppd-ja defaultroute). To je pot, ki pove na“semu ra“cunalniku z Linuxom, naj po“slje vse pakete, ki NISO namenjeni na lokalni Ethernet(-e) - za katere imamo speci^“cne omre“zne poti - PPP stre“zniku samemu. Nato je PPP stre“znik odgovoren za usmerjanje paketov v Interet in usmerjanje povratnih paketov nazaj k nam.

“Ce ne vidite usmerjevalne tabele z dvema vnosoma, je nekaj narobe. “Ce va“s sistemski dnevnik poka“ze sporo“cilo, da pppd ni zamenjal obstoje“ce privzete poti, potem privzeta pot ka“ze na va“s Ethernet vmesnik - ki MORA biti zamenjana z speci^“cno omre“zno potjo: IMATE LAHKO SAMO ENO PRIVZETO POT!!!

Morali boste preiskati va“se inicializacijske datoteke, da najdete mesto, kjer je nastavljena privzeta pot (uporabljen bo ukaz route add default...). Spremenite to v nekaj takega kot route add net....

Sedaj preizkusite povezavo s ,,pinganjemŞ stre“znika na njegovi IP “stevilki, kot jo poro“ca ifcon^g, npr.

ping 10.144.153.51

Prejeti bi morali nekaj takega:

PING 10.144.153.51 (10.144.153.51): 56 data bytes
64 bytes from 10.144.153.51: icmp_seq=0 ttl=255 time=328.3 ms
64 bytes from 10.144.153.51: icmp_seq=1 ttl=255 time=190.5 ms
64 bytes from 10.144.153.51: icmp_seq=2 ttl=255 time=187.5 ms
64 bytes from 10.144.153.51: icmp_seq=3 ttl=255 time=170.7 ms

Ta izpis se bo nadaljeval v neskon“cnost - za ustavitev pritisnite CTRL C, takrat boste dobili nekaj informacij:

--- 10.144.153.51 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 170.7/219.2/328.3 ms

Zaenkrat vse dobro.

Sedaj posku“sajte ,,pingatŞ gostitelja po imenu (ne ime samega PPP stre“znika, ampak nekega drugega stre“znika, za katerega veste, da bo verjetno tekel...). Naprimer:

ping sunsite.unc.edu

Tokrat bo nekaj presledka, ko bo Linux iskal IP “stevilko za polno ime domene, katero ,,pingateŞ, od DNS-a, ki ste ga vpisali v /etc/resolv.conf - torej ne skrbite (videli pa boste utripanje modemovih lu“ck). Kmalu boste videli podoben izpis:

 PING sunsite.unc.edu (152.2.254.81): 56 data bytes
64 bytes from 152.2.254.81: icmp_seq=0 ttl=254 time=190.1 ms
64 bytes from 152.2.254.81: icmp_seq=1 ttl=254 time=180.6 ms
64 bytes from 152.2.254.81: icmp_seq=2 ttl=254 time=169.8 ms
64 bytes from 152.2.254.81: icmp_seq=3 ttl=254 time=170.6 ms
64 bytes from 152.2.254.81: icmp_seq=4 ttl=254 time=170.6 ms

Znova ustavite itpis s CTRL C in poglejte statistiko...

--- sunsite.unc.edu ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 169.8/176.3/190.1 ms

“Ce ne dobite odgovora, poskusite pingati IP naslov DNS stre“znika pri va“sem PIS-u. “Ce dobite odgovor, imate o“citno te“zavo z /etc/resolv.conf.

“Ce to ne deluje, imate usmerjevalni problem, ali pa ima va“s PIS probleme z usmerjanjem paketov k vam. Preverite va“so usmerjevalno tabelo, kot je opisano zgoraj, in “ce je ta v redu pokli“cite va“sega PIS-a. Dober test PIS-a je uporaba drugega operacijskega sistema za povezavo. “Ce lahko pridete mimo PIS-a s tem, potem je napaka na va“sem koncu. “Ce vse deluje, prekinite povezavo z ukazom

ppp-off

Po kratkem premoru, bi moral modem sprostiti linijo.

“Ce to ne deluje, izklopite modem ali za“zenite komunikacijski program in prekinite modem z +++ in nato odlo“zite z

ATH0 ko dobite odziv OK.

Mogo“ce boste morali tudi odstraniti datoteko lock, ki jo ustvari pppd:

rm -f /var/lock/LCK..ttySx

15 Avtomatizacija povezav - priprava povezovalnih skript

Medtem ko se lahko nadaljujete prijavljati ro“cno kot zgoraj, je dosti bolj “cedno, da naredite nekaj skript, ki to delo opravijo namesto vas.

Skupina skript avtomatizira prijavljanje in zagon PPP-ja, tako da je vse kar morate narediti (kot root ali “clan PPP skupine) za vzpostavitev povezave, vnos enega samega ukaza

15.1 Skripte za uporabni“sko ime/geslo avtentikacijo

“Ce va“s PIS NE zahteva uporabe PAP/CHAP-a, so to skripte za vas!

“Ce je ppp paket pravilno name“s“cen, bi morali imeti dve vzor“cni datoteki. Za PPP 2.1.2 sta v /usr/sbin, za PPP 2.2 pa v /etc/ppp/scripts/. Imenujeta se: za PPP-2.1.2

ppp-on
ppp-off

in za PPP-2.2

ppp-off
ppp-on
ppp-on-dialer

“Ce uporabljate PPP 2.1.2, vas rotim, da zbri“sete vzor“cni datoteki. Z njima so mo“zne te“zave - in ne govorite mi, da delujeta v redu - tudi jaz sem ju uporabljal dosti “casa (in priporo“cal v prvi verziji tega HOWTO-ja)! Za dobro uporabnikov PPP 2.1.2, sta tu BOLJ“SA primera, vzeta iz distribucije PPP 2.2. Priporo“cam, da skopirate ti skripti namesto starih skript PPP 2.1.2.

15.2 skripta ppp-on

To je prva izmed PARA skript, ki dejansko vzpostavita povezavo.

#!/bin/sh
#
# Skripta za vzpostavitev PPP povezave. To je prva izmed para skript.
# Te skripte niso varne, ker je geslo vidno z uporabo ukaza ,,ps‘‘.
# Vsekakor pa sta skripti enostavni.
#
# To so parametri. Po potrebi jih spremenite.
TELEPHONE=555-1212 # Telefonska “stevilka
ACCOUNT=janez # Uporabni“sko ime
PASSWORD=geselce # Geslo za to uporabni“sko ime
LOCAL_IP=0.0.0.0 # Lokalna IP “stevilka, “ce je znana, sicer 0.0.0.0
REMOTE_IP=0.0.0.0 # Oddaljena IP “stevilka. Navadno 0.0.0.0
NETMASK=255.255.255.0 # Pravilen netmask, “ce je potreben
#
# Izvozimo jih, da bodo na voljo skripti ,,ppp-on-dialer‘‘
export TELEPHONE ACCOUNT PASSWORD
#
# To je lokacija skripte, ki pokli“ce in se prijavi. Prosimo uporabljajte
# absolutne poti, ker spremenljivke $PATH tu ni. (Kaj takega pri ,,root-u‘‘
# bi bila varnostna luknja, zato ne spra“sujte.)
#
DIALER_SCRIPT=/etc/ppp/ppp-on-dialer
#
# Vzpostavimo povezavo
#
#
exec /usr/sbin/pppd debug /dev/ttySx 38400 \
        $LOCAL_IP:$REMOTE_IP \
        connect $DIALER_SCRIPT

Tu je skripta ppp-on-dialer

#!/bin/sh
#
# To je drugi del povezovalnih skript. Vzpostavil bo povezavo.
#
/usr/sbin/chat -v \
        TIMEOUT 3 \
        ABORT ’\nBUSY\r’ \
        ABORT ’\nNO ANSWER\r’ \
        ABORT ’\nRINGING\r\n\r\nRINGING\r’ \
        ’’ \rAT \
        ’OK-+++\c-OK’ ATH0 \
        TIMEOUT 30 \
        OK ATDT$TELEPHONE \
        CONNECT ’’ \
ogin:--ogin: $ACCOUNT \
assword: $PASSWORD

Za PPP-2.2, izgleda skripta ppp-off takole:

#!/bin/sh
######################################################################
#
# Ugotovimo napravo, ki jo je treba ,,pokon“cati‘‘.
#
if [ "$1" = "" ]; then
        DEVICE=ppp0
else
        DEVICE=$1
fi

######################################################################
#
# “Ce je ppp0 pid datoteka prisotna, program te“ce. Ustavimo ga.
if [ -r /var/run/$DEVICE.pid ]; then
        kill -INT ‘cat /var/run/$DEVICE.pid‘
#
# “Ce ukaz kill ne deluje, na tem pid-u ne te“ce noben proces. Lahko pomeni
# tudi, da bo lock datoteka ostala. Dobro bi bilo zbrisati tudi lock datoteko.
        if [ ! "$?" = "0" ]; then
                rm -f /var/run/$DEVICE.pid
                echo "NAPAKA: odstranjena stara pid datoteka"
                exit 1
        fi
#
# Uspeh. Pustimo pppd-ju po“cistit lastno svinjarijo.
        echo "PPP povezava na $DEVICE kon“cana."
        exit 0
fi
#
# na ppp0 ne te“ce ppp proces
echo "NAPAKA: na $DEVICE ni PPP povezave"
exit 1

15.3 Urejanje priskrbljenih PPP zagonskih skript

Ker so nove skripte v dveh delih, jih bomo urejali posebej.

15.3.1 Skripta ppp-on

Skripto boste morali urediti, da bo odra“zala VA“SE uporabni“sko ime pri va“sem PIS-u, VA“SE geslo pri va“sem PIS-u in telefonsko “stevilko va“sega PIS-a.

Vsaka od vrst kot TELEPHONE= dejansko ustvari lupinsko spremenljivko, ki vsebuje podatek desno od znaka ,=‘ (Seveda brez komentarjev). Uredite vsako od teh vrst, da bo pravilna za va“sega PIS-a in povezavo.

Ker IP “stevilko (“ce je potrebno) nastavite v /etc/ppp/options/, IZBRI“SITE vrstico

$LOCAL_IP:$REMOTE_IP \

Preverite tudi , da spremenljivka DIALER SCRIPT ka“ze na polno pot in ime skripte, ki jo boste dejansko uporabljali. “Ce ste jo torej premaknili ali preimenovali, popravite ppp-on skripto!

15.3.2 ppp-on-dialer skripta

To je druga od skript, ki dejansko vzpostavijo na“so ppp povezavo.

Opomba: chat skripta je navadno v eni vrstici. Leve po“sevnice so uporabljene za nadaljevanje vrstice “cez ve“c ^zi“cnih vrst (za “clove“sko branje) in ne tvorijo same skripte.

Vseeno pa jo je dobro podrobno pogledati, da razumemo kaj naj bi dejansko po“cela!

15.4 Kaj Chat skripta pomeni...

Chat skripta je zaporedje parov ,,pri“cakovani nizŞ, ,,poslani nizŞ. Zapomnite si, da ZMERAJ nekaj pri“cakujemo, preden nekaj po“sljemo.

“Ce moramo nekaj poslati, ne da bi nekaj prejeli, moramo uporabiti prazen pri“cakovan niz (viden kot Ť) in podobno, ko nekaj pri“cakujemo brez po“siljanja! “Ce niz sestoji iz ve“c besed (npr. NO CARRIER), moramo niz dati v narekovaje, da ga chat vidi kot celoto. chat vrstica v na“si skripti je:

exec /usr/sbin/chat -v

Ta pokli“ce chat, -v mu pove, naj ves svoj V/I (vhod/izhod) vpi“se v sistemski dnevnik (navadno /var/log/messages). Ko skripta chat deluje zanesljivo, zbri“site -v, da ne boste imeli nepotrebnega smetja v va“sem dnevniku.

TIMEOUT 3

To nastavi, koliko “casa chat “caka na niz, ki ga pri“cakuje (v sekundah). Mogo“ce boste morali to pove“cati na 5 ali 10 sekund, “ce imate res po“casen modem!

ABORT ’\nBUSY\r’

“Ce sprejme niz BUSY, prekine operacijo.

ABORT ’\nNO ANSWER\r’

Podobno.

ABORT ’\nRINGING\r\n\r\nRINGING\r’

“Ce chat ve“ckrat sprejme niz RINGING, prekine operacijo. To je zato, ker vas po telefonu nekdo kli“ce!

’’ \rAT

Chat ne pri“cakuje ni“cesar, in po“slje niz AT.

OK-+++\c-OK ATH0

Ta niz je nekoliko bolj kompliciran, ker uporablja nekatere chatove mo“znosti odpravljanja napak. Pravi pa tole... pri“cakuj OK, “ce ga NE sprejme“s (ker modem ni v ukaznem na“cinu), po“slji +++ (standardni Hayes kompatibilni ukaz, ki modem vrne v ukazni na“cin) in pri“cakuj OK. Potem po“slji ATH0 (niz za prekinitev linije). To omogo“ca, da je skripta kos situaciji, ko modem obti“ci na liniji!

TIMEOUT 30

Nastavi “cas na 30 sekund za preostanek skripte. “Ce imate te“zave z zaklju“cevanjem chat skripte zaradi timeouta, pove“cajte vrednost na 45 sekund ali ve“c.

OK ATDT$TELEPHONE

Pri“cakuj OK (modemov odgovor na ukaz ATH0) in kli“ci “stevilko, ki jo “zelimo klicati.

CONNECT ’’

Pri“cakuj CONNECT (kar modem po“slje, ko se oddaljeni modem oglasi) in ne po“slji ni“cesar.

ogin:--ogin: $ACCOUNT

Znova vgrajenega nekaj okrevanja po napakah. Pri“cakuj login poziv (...ogin:), “ce pa ga ne dobi“s do timeouta, po“slji return in zopet “cakaj na poziv. Ko poziv prejme“s, po“slji uporabni“sko ime (shranjeno v lupinski spremenljivki $AC- COUNT).

assword: $PASSWORD

Pri“cakuj poziv za geslo in po“slji svoje geslo (znova, shranjeno v lupinski spremenljivki). Ta chat skripta vsebuje nekaj sposobnosti okrevanja po napakah. Chat ima “se mnogo mo“znosti, ki tukaj niso prikazane. Za podrobnosti si oglejte man 8 chat.

15.4.1 Zagon PPP-ja na streızniku Medtem ko je ppp-on-dialer skripta dobra za stre“znike, ki samodejno za“zenejo pppd na stre“zniku, ko se prijavite, nekateri stre“zniki zahtevajo ekspliciten zagon PPP-ja na stre“zniku.

“Ce morate vnesti ukaz za zagon PPP-ja na stre“zniku, MORATE popraviti ppp-on-dialer skripto. Na koncu skripte (po vrstici z geslom) dodajte “se en priıcakovano poslano par - Ta naj “caka na va“s ukazni poziv (pazite na znake, ki imajo v Bourneovi lupini poseben pomen - kot so $ in [ ali ] (odprt in zaprt oglati oklepaj). Ko chat sprejme lupinski poziv, mora poslati ukaz za zagon ppp-ja, potreben na PPP stre“zniku va“sega PIS-a. V mojem primeru, ima PPP stre“znik standarden Linux Bash poziv

[hartr@kepler hartr]$ in zahteva naj vpi“sem

ppp

za zagon PPP-ja na stre“zniku.

Tu je dobro dovoliti nekaj okrevanja po napakah, tako da v mojem primeru uporabim

hartr--hartr ppp

to pravi naj, “ce pred dolo“cenim “casom ne dobi poziva, chat po“slje return in znova “caka na poziv.

Ko ga sprejme, po“slje niz ppp.

Opomba: ne pozabite dodati \ na konec prej“snje vrste, da chat misli, da je celotna skripta v eni vrsti!

Na “zalost nekateri stre“zniki producirajo razli“cne pozive! Mogo“ce se boste morali ro“cno povezati ve“ckrat, da boste vedeli, kaj se dogaja in izbrali prave pri“cakovane nize.

15.5 Chat skripta za PAP/CHAP povezave

“Ce va“s PIS uporablaj PAP/CHAP, je chat skripta mnogo bolj enostavna. Vse kar mora narediti je, da pokli“ce “stevilko, po“caka na povezavo in prepusti prijavljanje pppd-ju!

#!/bin/sh
#
# To je drugi del ppp-on skripte. Izvedel bo povezovanje za “zeleno povezavo.
#
exec /usr/sbin/chat -v \
        TIMEOUT 3 \
        ABORT ’\nBUSY\r’ \
        ABORT ’\nNO ANSWER\r’ \
        ABORT ’\nRINGING\r\n\r\nRINGING\r’ \
        ’’ \rAT \
        ’OK-+++\c-OK’ ATH0 \
        TIMEOUT 30 \
        OK ATDT$TELEPHONE \
        CONNECT ’’ \

15.6 Pppd opciji debug in file option file

Kot smo “ze videli, lahko vklju“cite izpis razhro“s“cevalnih informacij z opcijo -d pppd-ju. Opcija ,debug‘ je enakovredna.

Ker vzpostavljamo novo povezavo z novo skripto, to opcijo zaenkrat pustimo. (pozor: “ce imate malo prostora na disku, lahko ta izpis hitro pove“ca va“s sistemski dnevnik in vas spravi v te“zave - toda za kaj takega se morate poskusiti povezati kar nekajkrat).

Ko enkrat vse deluje v redu, lahko to opcijo umaknete.

“Ce ste va“so datoteko z mo“znostmi imenovali druga“ce kot /etc/ppp/options ali /etc/ppp/options.ttySx, imenujte datoteko z uporabo opcije file pppd-ju - naprimer:

exec /usr/sbin/pppd debug file options.mojpis /dev/ttyS0 38400 \

16. Preizkus vaıse povezovalne skripte 43

16 Preizkus vaıse povezovalne skripte

Odprite nov Xterm (“ce ste v X-ih) ali odprite novo navidezno konzolo in se prijavite kot root.

Tukaj vnesite ukaz

tail -f /var/log/messages

(ali kakorkoli se imenuje va“s sistemski dnevnik).

V prvem oknu (ali navidezni konzoli) vnesite ukaz

ppp-on &

(ali kakorkoli ste imenovali popravljeno verzijo /usr/sbin/ppp-on). “Ce skripte ne po“zenete v ozadju z & na koncu ukaza, ne boste dobili nazaj poziva, dokler povezava ne bo prekinjena.

Sedaj preklopite nazaj v okno, kjer se izpisuje va“s sistemski dnevnik.

Videli boste nekaj takega kot sledi (“ce ste seveda uporabili opciji -v za chat in -d za pppd)....tu so chat skripta in odgovori vpisani v dnevnik, sledijo jim zagonski podatki pppd-ja:

Oct 21 16:09:58 hwin chat[19868]: abort on (NO CARRIER)
Oct 21 16:09:59 hwin chat[19868]: abort on (BUSY)
Oct 21 16:09:59 hwin chat[19868]: send (ATZĹM)
Oct 21 16:09:59 hwin chat[19868]: expect (OK)
Oct 21 16:10:00 hwin chat[19868]: ATZĹMĹM
Oct 21 16:10:00 hwin chat[19868]: OK -- got it
Oct 21 16:10:00 hwin chat[19868]: send (ATDT722298ĹM)
Oct 21 16:10:00 hwin chat[19868]: expect (CONNECT)
Oct 21 16:10:00 hwin chat[19868]: ĹM
Oct 21 16:10:22 hwin chat[19868]: ATDT722298ĹMĹM
Oct 21 16:10:22 hwin chat[19868]: CONNECT -- got it
Oct 21 16:10:22 hwin chat[19868]: send (ĹM)
Oct 21 16:10:22 hwin chat[19868]: expect (ogin:)
Oct 21 16:10:23 hwin chat[19868]: kepler login: -- got it
Oct 21 16:10:23 hwin chat[19868]: send (hartrĹM)
Oct 21 16:10:23 hwin chat[19868]: expect (ssword:)
Oct 21 16:10:23 hwin chat[19868]: hartrĹM
Oct 21 16:10:23 hwin chat[19868]: Password: -- got it
Oct 21 16:10:23 hwin chat[19868]: send (??????ĹM)
Oct 21 16:10:23 hwin chat[19868]: expect (hartr)
Oct 21 16:10:24 hwin chat[19868]: [hartr -- got it
Oct 21 16:10:24 hwin chat[19868]: send (pppĹM)
Oct 21 16:10:27 hwin pppd[19872]: pppd 2.1.2 started by root, uid 0
Oct 21 16:10:27 hwin pppd[19873]: Using interface ppp0
Oct 21 16:10:27 hwin pppd[19873]: Connect: ppp0 <--> /dev/cua1
Oct 21 16:10:27 hwin pppd[19873]: fsm_sdata(LCP): Sent code 1, id 1.
Oct 21 16:10:27 hwin pppd[19873]: LCP: sending Configure-Request, id 1
Oct 21 16:10:27 hwin pppd[19873]: fsm_rconfreq(LCP): Rcvd id 1.
Oct 21 16:10:27 hwin pppd[19873]: lcp_reqci: rcvd MRU
Oct 21 16:10:27 hwin pppd[19873]: (1500)
Oct 21 16:10:27 hwin pppd[19873]: (ACK)

17. Prekinitev PPP povezave 44

Oct 21 16:10:27 hwin pppd[19873]: lcp_reqci: rcvd ASYNCMAP
Oct 21 16:10:27 hwin pppd[19873]: (0)
Oct 21 16:10:27 hwin pppd[19873]: (ACK)
Oct 21 16:10:27 hwin pppd[19873]: lcp_reqci: rcvd MAGICNUMBER
Oct 21 16:10:27 hwin pppd[19873]: (a098b898)
Oct 21 16:10:27 hwin pppd[19873]: (ACK)
Oct 21 16:10:27 hwin pppd[19873]: lcp_reqci: rcvd PCOMPRESSION
Oct 21 16:10:27 hwin pppd[19873]: (ACK)
Oct 21 16:10:27 hwin pppd[19873]: lcp_reqci: rcvd ACCOMPRESSION
Oct 21 16:10:27 hwin pppd[19873]: (ACK)
Oct 21 16:10:27 hwin pppd[19873]: lcp_reqci: returning CONFACK.
Oct 21 16:10:27 hwin pppd[19873]: fsm_sdata(LCP): Sent code 2, id 1.
Oct 21 16:10:27 hwin pppd[19873]: fsm_rconfack(LCP): Rcvd id 1.
Oct 21 16:10:27 hwin pppd[19873]: fsm_sdata(IPCP): Sent code 1, id 1.
Oct 21 16:10:27 hwin pppd[19873]: IPCP: sending Configure-Request, id 1
Oct 21 16:10:27 hwin pppd[19873]: fsm_rconfreq(IPCP): Rcvd id 1.
Oct 21 16:10:27 hwin pppd[19873]: ipcp: received ADDR
Oct 21 16:10:27 hwin pppd[19873]: (10.144.153.51)
Oct 21 16:10:27 hwin pppd[19873]: (ACK)
Oct 21 16:10:27 hwin pppd[19873]: ipcp: received COMPRESSTYPE
Oct 21 16:10:27 hwin pppd[19873]: (45)
Oct 21 16:10:27 hwin pppd[19873]: (ACK)
Oct 21 16:10:27 hwin pppd[19873]: ipcp: returning Configure-ACK
Oct 21 16:10:28 hwin pppd[19873]: fsm_sdata(IPCP): Sent code 2, id 1.
Oct 21 16:10:30 hwin pppd[19873]: fsm_sdata(IPCP): Sent code 1, id 1.
Oct 21 16:10:30 hwin pppd[19873]: IPCP: sending Configure-Request, id 1
Oct 21 16:10:30 hwin pppd[19873]: fsm_rconfreq(IPCP): Rcvd id 255.
Oct 21 16:10:31 hwin pppd[19873]: ipcp: received ADDR
Oct 21 16:10:31 hwin pppd[19873]: (10.144.153.51)
Oct 21 16:10:31 hwin pppd[19873]: (ACK)
Oct 21 16:10:31 hwin pppd[19873]: ipcp: received COMPRESSTYPE
Oct 21 16:10:31 hwin pppd[19873]: (45)
Oct 21 16:10:31 hwin pppd[19873]: (ACK)
Oct 21 16:10:31 hwin pppd[19873]: ipcp: returning Configure-ACK
Oct 21 16:10:31 hwin pppd[19873]: fsm_sdata(IPCP): Sent code 2, id 255.
Oct 21 16:10:31 hwin pppd[19873]: fsm_rconfack(IPCP): Rcvd id 1.
Oct 21 16:10:31 hwin pppd[19873]: ipcp: up
Oct 21 16:10:31 hwin pppd[19873]: local IP address 10.144.153.104
Oct 21 16:10:31 hwin pppd[19873]: remote IP address 10.144.153.51

(Opomba: jaz uporabljam stati“cne IP “stevilke, zato je moj ra“cunalnik poslal te PPP stre“zniku. “Ce uporabljate dinami“cne IP “stevilke, tega ne boste videli.) Ta stre“znik tudi potrebuje poseben ukaz za zagon ppp-ja na njegovem koncu.

To izgleda v redu - kot prej testirajte s ,,pinganjemŞ IP “stevilk in imen.

Za“zenite va“s spletni brskalnik in surfajte - povezani ste!

17 Prekinitev PPP povezave

Ko ste kon“cali z PPP povezavo, uporabite standardni ppp-off ukaz za prekinitev. (pomnite - biti morate root ali “clan skupine PPP!).

V sistemskem dnevniku bo nekaj takega:

Oct 21 16:10:45 hwin pppd[19873]: Interrupt received: terminating link
Oct 21 16:10:45 hwin pppd[19873]: ipcp: down
Oct 21 16:10:45 hwin pppd[19873]: default route ioctl(SIOCDELRT): Bad address
Oct 21 16:10:45 hwin pppd[19873]: fsm_sdata(LCP): Sent code 5, id 2.
Oct 21 16:10:46 hwin pppd[19873]: fsm_rtermack(LCP).
Oct 21 16:10:46 hwin pppd[19873]: Connection terminated.
Oct 21 16:10:46 hwin pppd[19873]: Exit.

Ne skrbite zaradi SIOCDELRT - to je le pppd, ki umira, in ni vam treba skrbeti.

18 Odpravljanje teızav

Obstaja morje razlogov, zakaj va“sa povezava ne deluje - chat ni uspel pravilno dokon“cati svojega dela, imate motnje na liniji itd. Preglejte sistemski dnevnik za namige.

18.1 V jedro sem vklju“cil PPP podporo vendar...

Zelo pogosta te“zava je, da ljudje vklju“cijo PPP podporo v jedro, in ko posku“sajo pognati pppd, se jedro prito“zi da ne podpira ppp-ja! Za tak“sno obna“sanje obstajajo razli“cni razlogi.

18.1.1 Ali ste zagnali raıcunalnik s pravim jedrom?

Medtem ko ste prevedli jedro s posporo za ppp, ne poganjate pravega jedra. To se lahko zgodi, “ce ne osve“zite datoteke

/etc/lilo.conf in po“zenete lilota.

Dober test jedra lahko dobite z ukazom uname -a, ki bi moral izpisati tak“sno vrstico

Linux archenland 2.0.28 #2 Thu Feb 13 12:31:37 EST 1997 i586

To izpi“se verzijo jedra ter datum, ko je bilo jedro prevedeno - kar bi vam moralo dati kar dober namig, kaj se dogaja.

18.1.2 Ali ste vkljuıcili ppp podporo kot modul?

“Ce ste prevedli podporo za ppp v jedru kot modul, toda niste prevedli modulov in jih namestili, lahko dobite tako napako. Preberite Kernel-HOWTO in datoteko README v /usr/src/linux!

“Se ena mo“znost v povezavi z moduli je, da pri“cakujete, da bodo potrebni moduli avtomatsko nalo“zeni, vendar ne poganjate kerneld-ja. (ki avtomatsko nalaga in odstranjuje module po potrebi). Preverite kerneld mini-HOWTO za navodila za namestitev kerneld-ja.

18.1.3 Ali uporabljate pravo verzijo PPP-ja za vaıse jedro?

Z jedrom 2.0.x morate uporabljati ppp-2.2. Ppp-2.2 lahko uporabljate z jedri 1.2.x (“ce popravite jedro), sicer morate uporabljati ppp 2.1.2.

18.1.4 Ali poganjate pppd kot root?

“Ce pppd-ja ne poganjate kot root (in pppd ni suid root), lahko prejmete to sporo“cilo.

18.2 Moj modem se pove“ze, toda ppp se nikoli ne za“zene

Na to temo obstajajo brez“stevilne variacije (poglejte v comp.os.linux...).

ZELO pogosta napaka je, da ste nekaj zatipkali v va“sih skriptah. Edina stvar, ki jo lahko naredite je, da zapisujete chatov pogovor med va“sim ra“cunalnikom z Linuxom in stre“znikom v sistemski dnevnik (/var/log/messages) in greste skozi ta izpis vrsto po vrsto. Mogo“ce se boste morali ro“cno prijaviti na stre“znik, da stvari spet preverite. Dnevnik morate zelo pazljivo primerjati z dejanskimi pozivi in ves “cas misliti, da imamo ljudje navado, da preberemo kar mislimo, da smo napisali, ne pa kar je dejansko napisano!

18.3 Sistemski dnevnik pravi: ,,serial line is not 8 bit clean...Ş

Tudi na to obstajajo variacije - kot naprimer serial line looped back ipd., razlog pa je lahko ena (ali zaporedje) od “stevilnih stvari.

Za razumevanje kaj se dogaja, je nujno nekoliko doumeti, kaj se dogaja ,,za odromŞ, kjer nastopa pppd. Ko se pppd za“zene, po“slje LCP (link control protocol) pakete oddaljenemu ra“cunalniku. “Ce sprejme veljaven odgovor, gre na naslednjo stopnjo (uporabi IPCP - kontrolne pakete za IP) in “sele ko se to pogajanje kon“ca, se za“zene dejanski sloj IP, tako da lahko uporabljate PPP povezavo.

“Ce na drugem koncu ni ppp stre“znika ko va“s PC po“slje lcp pakete, se ti zrcalijo na prijavnem procesu na oddaljenem koncu. Ker ti paketki uporabljajo 8 bitov, odbijanje olupi 8. bit (ASCII je 7-bitna koda). PPP to vidi in se potemtakem prito“zi.

Obstaja ve“c razlogov, da se pripeti to odbijanje.

18.3.1 Na streıznik se ne prijavljate pravilno

Ko se va“sa chat skripta zaklju“ci, se na va“sem ra“cunalniku za“zene pppd. “Ce niste kon“cali prijavnega procesa na stre“zniku (vklju“cno s po“siljanjem ukaza za zagon PPP-ja na stre“zniku), se PPP ne bo zagnal. Torej se lcp paketi odbijejo in dobite to napako.

Skrbno morate preveriti ni popraviti (po potrebi) va“so chat skripto (glejte zgoraj).

18.3.2 Na streızniku ne zaganjate PPP-ja

Nekateri PPP stre“zniki zahtevajo, da vpi“sete ukaz in/ali RETURN po zaklju“cku prijave, preden oddaljeni ra“cunalnik za“zene ppp.

Preverite chat skripto (glejte zgoraj).

“Ce se prijavite ro“cno in ugotovite, da morate po tem poslati RETURN za zagon PPP-ja, enostavno dodajte prazen pri“cakuj/po“slji par na konec va“se chat skripte (prazen niz dejnsko po“slje RETURN).

18.3.3 Oddaljeni PPP proces se poıcasi zaızene

Ta problem je nekoliko bolj prebrisan!

19. Kam po pomoıc, ko se popolnoma zatakne 47

Po privzeti vrednosti va“s ra“cunalnik z Linuxom po“slje najve“c 10 lcp kon^guracijskih zahtevkov. “Ce je stre“znik nekoliko po“casen, je lahko vseh 10 poslanih preden je oddaljeni PPP pripravljen za njihov sprejem. Na va“sem ra“cunalniku vidi pppd vseh 10 zahtev vrnjenih (z osmim bitom odtrganim) in odneha. Obstajata dve re“sitvi:

Dodajte lcp-max-configure 30 va“sim ppp mo“znostim. To pove“ca najve“cje “stevilo lcp kon^guracijskih paketov, ki jih pppd po“slje preden odneha. Za res po“casen stre“znik jih boste morda potrebovali “se ve“c. Lahko pa ste prebrisani tudi vi! Mogo“ce ste opazili, da ko se prijavite na PPP stre“znik in po“zenete PPP, je prvi znak od ppp smetja vedno tilda (Ÿ).

Z uporabo tega podatka lahko dodamo nov pri“cakuj/po“slji par na konec chat skripte, ki bo pri“cakoval tildo ali kaj podobnega. To bi izgledalo takole:

\Ÿ ’’

Opomba: ker ima tilda v ukazni lupini poseben pomen, ji moramo dodati ube“zni znak (leva po“sevnica)

18.4 Privzeta pot ni nastavljena

“Ce pppd no“ce nastaviti privzete poti, je to zato, ker (dokaj pravilno) no“ce odstraniti oz. zamenjati “ze obstoje“ce privzete omre“zne poti.

Obi“cajni razlog za to napako je, da v nekaterih distribucijah privzeta pot ka“ze na Ethernet kartico namesto da bi bila to speci^“cna omre“zna pot.

Glejte Linux NAG (Network Administrators Guide) in NET2/3 HOWTO-je za informacije o pravilni nastavitvi Ethernet kartice in pripadajo“cih poti.

Mo“zno je tudi, da va“sa mre“za “ze uporablja ,vozel‘ (gateway) ali usmerjevalnik in je va“sa usmerjevalna tabela nastavljena, da ka“ze privzeta pot na to.

Urejanje te situacije zahteva kar precej znanja o IP omre“zjih in presega namen tega HOWTO-ja. Priporo“cljivo je, da dobite nekaj strokovnih nasvetov (v novi“carskih skupinah ali “ce koga poznate).

18.5 Ostale te“zave

Poleg na“stetih je “se precej drugih razlogov, da se ppp ne pove“ze oz. deluje pravilno.

Poglejte v PPP-FAQ (ki je niz vpra“sanj in odgovorov). To je zelo ob“siren dokument, in odgovori SO v njem! Iz mojih (“zalostnih) izku“senj lahko povem, da “ce odgovora ni tam, te“zava ni na strani PPP-ja! V mojem primeru sem uporabljal ELF jedro, programja za module pa nisem nadgradil. Zapravil sem samo 2 dni (in skoraj celo no“c) preklinjajo“c tisto, kar je bil predtem odli“cen PPP stre“znik!

19 Kam po pomoıc, ko se popolnoma zatakne

“Ce va“se PPP povezave ne morete pripraviti do delovanja, “se enkrat preberite ta dokument in vse preverite - v povezavi s tistim, kar vam povesta ,,chat -v...Ş in ,,pppd -dŞ.

Preglejte tudi dokumentacijo PPP-ja in FAQ ter ostale omenjene dokumente!

“Ce “se vedno niste re“sili te“zav, poskusite v novi“carskih skupinah comp.os.linux.misc in comp.os.linux.

networking, katere dokaj redno pregledujejo ljudje, ki vam lahko pomagajo pri PPP-ju, prav tako kot comp.
protocols.ppp.

20. Pogoste teızave, ko povezava deluje 48

Lahko mi po“sljete elektronsko po“sto, toda imam slu“zbo (in “zivljenje), zato ne zagotavljam hitrega odgovora (“ce sploh). ker je to odvisno od moje obremenitve in zasebnega “zivljenja!

“Se posebej pomembno je da NE POıSILJATE RAZHROıS ıCEVALNEGA IZHODA V NOVI ıCARSKE SKUPINE, NITI MENI OSEBNO - prvo zapravlja velike koli“cine omre“znega pretoka, drugo pa bo romalo v /dev/null (razen, “ce sem vas prosil za tak izpis).

20 Pogoste teızave, ko povezava deluje

Ena je, da boste na“sli mnogo PIS-ov, ki podpirajo samo povezovalno programje, ki ga sami razdeljujejo novim uporabnikom, to pa je (navadno) za Microsoft Windows :-( - in mnogo slu“zb za pomo“c uporabnikom ne ve ni“c o Unixu (ali Linuxu). Zatorej bodite od njih pripravljeni na zelo omejeno pomo“c!

Lahko pa boste tem ljudem seveda naredili uslugo in jih izobrazili o Linuxu (vsak zaposleni pri PIS-ovi slu“zbi za pomo“c uporabnikom bi moral biti dokaj seznanjen z Internetnimi termini in to pomeni, da bi moral imeti doma ra“cunalnik z Linuxom - seveda)!

20.1 Ne vidim dlje kot do PPP stre“znika

Va“sa PPP povezava je pokonci in deluje in lahko ,,pingateŞ PPP stre“znik z njegovo IP “stevilko (drugo ali ,,remoteŞ IP “stevilko, ki jo izpi“se ifconfig ppp0), toda ne morete nikamor dlje.

Najprej poskusite ,,pingatŞ IP “stevilko, ki ste jo vpisali v /etc/resolv.conf kot imenski stre“znik. “Ce to deluje, lahko pridete mimo PPP stre“znika (razen “ce imata isto PPP “stevilko). Zato sedaj ,,pingajteŞ polno ime va“sega ponudnika:

ping moj.ponudnik.si

“Ce to NE deluje, imate problem z razre“sevanjem imen. Verjetno ste se zatipkali pri vnosu v /etc/resolv.conf. To datoteko natan“cno preglejte in primerjajte s podatki, ki vam jih je posredoval va“s PIS.

“Ce povezava “SE VEDNO ne deluje (in je va“s ponudnik potrdil, da njegovi imenski stre“zniki delujejo), imate te“zavo nekje drugje. Priporo“cam, da pregledate svojo namestitev Linuxa (posebej pazite na dovoljenja datotek). “Ce “SE VEDNO ne morete ,,pingatŞ imenskega stre“znika va“sega ponudnika z IP “stevilko, je imenski stre“znik ustavljen (pokli“cite ponudnika in preverite) ali pa ima ponudnik problem z usmerjanjem. Znova ga pokli“cite in preverite. Ena mo“znost je, da je ,,oddaljeni konecŞ Linux PPP stre“znik, ki v jedru nima opcije IP forwarding! Dober splo“sni test je, da se poskusite povezati s ponudnikovim PPP stre“znikom z uporabo (gulp) Microsoft Windows. “Ce v drugem operacijskem sistemu vse deluje z istim uporabni“skim imenom, potem je problem v Linuxu in NE pri va“sem ponudniku.

20.2 Lahko po“siljam elektronsko po“sto, toda ne morem je sprejemati

“Ce uporabljate dinami“cne IP “stevilke, je to popolnoma normalno. Oglejte si razdelek 21 (Uporaba storitev Interneta z dinami“cnimi IP “stevilkami).

20.3 Zakaj ljudje ne morejo uporabljati ^nger, WWW, gopher, talk ipd. na mojem ra“cunalniku?

Znova, “ce uporabljate dinami“cne IP “stevilke, je to popolnoma normalno. Oglejte si razdelek 21 (Uporaba storitev Interneta z dinami“cnimi IP “stevilkami).

21. Uporaba storitev Interneta z dinamiıcnimi IP ıstevilkami 49

21 Uporaba storitev Interneta z dinamiıcnimi IP ıstevilkami

“Ce uporabljate dinami“cne IP “stevilke (in mnogo ponudnikov vam bo dodelilo le dinami“cno “stevilko, razen “ce boste pla“cali bistveno ve“c), boste morali spoznati omejitve, ki jih to postavlja.

Najprej, zunanji servisi bodo delovali “cisto normalno. Lahko boste po“siljali elektronsko po“sto s sendmailom (“ce ste ga seveda pravilno nastavili), prena“sali datoteke z oddaljenih mest, uporabljali finger na uporabnikih drugje, uporabljali splet itd.

Na elektronsko po“sto boste lahko odgovarjali, ko ne boste povezani. Po“sta bo “cakala v vrsti, dokler se ne boste znova povezali.

Va“s ra“cunalnik pa NI povezan 24 ur na dan, niti nima iste IP “stevilke vsaki“c, ko se pove“zete. Zato ne morete sprejemati elektronske po“ste naravnost na va“s ra“cunalnik, zelo te“zko je tudi nastaviti ftp ali spletni stre“znik, ki bi ga va“si prijatelji lahko uporabljali! Kar se ti“ce Interneta, va“s ra“cunalnik ne obstaja kot en stalno povezan ra“cunalnik, ker nima svoje stalne IP “stevilke (pomnite, drugi ra“cunalniki bodo lahko uporabljali isto IP “stevilko, ko se bodo povezali). “Ce postavite spletni (ali kak“sen drug) stre“znik, je popolnoma neznan ostalim uporabnikom na internetu, razen “ce vejo da je priklju“cen IN njegovo trenutno IP “stevilko. Obstaja mnogo na“cinov, da dobijo te podatke, od tega da jim telefonirate, po“sljete elektronsko sporo“cilo do zvite uporabe datoteke .plan na lupinskem ra“cunu pri va“sem PIS-u (“ce vam le-ta dovoli uporabo ^nger-ja in lupinski dostop).

Za ve“cino uporabnikov to ni problem. Vse, kar “zeli ve“cina ljudi, je po“siljanje in prejemanje elektronske po“ste (z uporabo ra“cuna pri njihovem ponudniku), uporaba izhodnih povezav z WWW, ftp in drugimi stre“zniki na Internetu. “Ce morate imeti vhodne povezave, bi res morali dobiti stati“cno IP “stevilko. Lahko pa poizkusite tudi z zgornjimi namigi...

21.1 Nastavljanje elektronske po“ste

Celo z dinami“cnimi IP “stevilkami lahko nastavite sendmail, da bo poslal vsa sporo“cila, ki jih boste napisali. Nastavljanje sendmaila je lahko nejasno in te“zko, zato se ga ta dokument ne loteva. Sendmail bi verjetno morali nastaviti, da bi po“siljal po“sto preko po“stnega stre“znika pri va“sem PIS-u (DS opcija v sendmail.cf). Za ve“c podatkov si oglejte sendmailovo dokumentacijo in m4 kon^guracije, ki so mu dodane. Skoraj gotovo bo tam ena, ki bo ustrezala va“sim potrebam.

O sendmailu obstaja tudi nekaj dobrih knjig (“se posebej O’Reillyjeva ,biblija‘), vendar so te skoraj gotovo prezahtevne za ve“cino uporabnikov!

Ko imate sendmail kon^guriran, boste verjetno hoteli, da sendmail po“slje vsa sporo“cila, ki “cakajo v izhodni vrsti takoj, ko se vzpostavi povezava. Dodajte ukaz

sendmail -q &

v va“so skripto /etc/ppp/ip-up (glejte spodaj).

Vhodna po“sta je pri dinami“cnih IP “stevilkah problem. Lahko jo sposobite takole:

• kon^gurirajte po“stni program, da ima vsa poslana po“sta header ,,Reply-ToŞ, ki ka“ze na va“s naslov pri PIS-u.

“Ce je mo“zno, tako nastavite tudi header ,,FromŞ.

• uporabite popclient ali fetchmail za prenos po“ste od va“sega ponudnika. “Ce va“s PIS uporablja IMAP, uporabite po“stni program, ki podpira IMAP (naprimer Pine).

Ta proces lahko avtomatizirate z uporabo skripte /etc/ppp/ip-up (glejte spodaj).

22. Povezava dveh omreızij z uporabo PPP-ja 50

21.2 Postavljanje lokalnega imenskega stre“znika

Medtem ko lahko dokaj veselo uporabljate imenske stre“znike pri va“sem ponudniku, lahko postavite tudi lokalni predpomnilni (sekundarni) imenski stre“znik, ki ga za“zenete preko skripte ip-up. Prednost pri poganjanju tak“snega stre“znika je, da vam bo pri dolgem priklopu prihranil “cas, “ce pogosto uporabljate iste stre“znike.

DNS kon^guracija za predpomnilni imenski stre“znik (ki uporablja vrstico ,,forwardersŞ v datoteki named.bootin ka“ze na imenski stre“znik pri va“sem PIS-u) je preprosta. O’Reillyjeva knjiga DNS and Bind vam razlo“zi vse, kar morate vedeti o tem.

Na voljo je tudi DNS-HOWTO.

“Ce upravljate majhno omre“zje, ki dostopa do Interneta preko va“sega ra“cunalnika z Linuxom (naprimer z uporabo IP Masquerade), je verjetno dobro, da imate lokalni imenski stre“znik. Medtem ko je povezava vzpostavljena, vam bo to prihranilo dosti pretoka in zmanj“salo zastoje povezane z razre“sevanjem imen.

Pravilo omre“znega bontona: vpra“sajte va“sega PIS-a za dovoljenje preden za“cnete uporabljati sekundarni, predpomnilni imenski stre“znik v njegovi domeni. Pravilno kon^guriran imenski stre“znik ne bo povzro“cal te“zav, toda “ce ga kon^gurirate narobe, jih lahko.

22 Povezava dveh omreızij z uporabo PPP-ja

V osnovi ni nobene razlike med povezavo enega samega Linuxa s stre“znikom za PPP in povezavo dveh omre“zij z uporabo PPP-ja na ra“cunalniku na obeh mre“zah. Zapomnite si, PPP je istoleızni protokol.

DEFINITIVNO pa morate vedeti, kako se ureja usmerjanje. Preberite NET-2 howto in NAG. Zelo uporabna je tudi knjiga ,,TCP/IP Network AdministrationŞ (izdana pri zalo“zbi O’Reilley - ISBN 0-937175-82-X). “Ce boste razdelili IP mre“zno “stevilko na obe strani povezave (subnetworking), vam bo pomagal osnutek Linux Sub networking mini-HOWTOja <http://www.interweft.com.au/other/>.

Da bi povezali dve mre“zi, morate uporabiti druga“cne IP mre“zne “stevilke (ali dva subneta na isti omre“zni “stevilki). Morali boste tudi uporabljati stati“cne IP “stevilke ali IP masquerade. Za slednje poglejte navodila v IP masquerade mini-howto.

22.1 Nastavljanje IP “stevilk

Z administratorjem omre“zja na drugi strani se dogovorite za IP “stevilke, ki jih boste uporabljali za vsak konec vmesnika PPP. “Ce uporabljate stati“cne IP “stevilke, boste verjetno morali klicati na posebno telefonsko “stevilko.

Sedaj uredite primerno datoteko /etc/ppp/options[.ttyXX]. Dobro je, da imate na va“sem koncu dolo“cen modem in vrata za to povezavo. Mogo“ce boste morali spremeniti tudi datoteko /etc/ppp/options in ustvariti primerne datoteke options.ttyXX za ostale povezave.

Dolo“cite IP “stevilke za va“s konec PPP povezave v primerni options datoteki ravno tako kot je prikazano zgoraj za stati“cne IP “stevilke.

22.2 Nastavitev usmerjanja

Va“s ra“cunalnik morate prirediti, da bodo paketi na va“sem omre“zju usmerjeni “cez vmesnik, ki ga ustvari PPP povezava. To je dvostopenjski proces.

Najprej morate ustvariti pot od ra“cunalnika, na katerem te“ce povezava, do omre“zja(-ij) za oddaljenim koncem povezave. “Ce je to povezava z Internetom, lahok to uredite z privzeto potjo, ki jo ustvari pppd z opcijo ,defaultroute‘.

“Ce pa je povezava le med dvema omre“zjema, morate ustvariti speci^“cno omre“zno pot za vsako omre“zje, ki je dosegljivo “cez povezavo. To naredite z ukazom ,route‘ za vsako mre“zo v skripti /etc/ppp/ip-up (za navodila glejte razdelek 23 (Ko se povezava vzpostavi)).

Druga stvar je, da ra“cunalnikom na va“si mre“zi poveste, da je va“s ra“cunalnik z Linuxom ,,vozelŞ (gateway) za omre“zja na drugem koncu PPP povezave.

Seveda mora vse to narediti tudi upravitelj omre“zja na drugi strani! Ker pa bo on usmerjal pakete v va“se speci^“cne mre“ze, bo moral ustvariti speci�ıcno omreızno pot, ne pa privzeto pot (razen “ce bo preko vas povezan v Internet).

22.3 Omre“zna varnost

“Ce povezujete va“se omre“zje z Internetom z uporabo PPP-ja (ali le s ,tujim‘ omre“zjem), morate razmi“sljati o varnosti. Spodbujam vas, da postavite po“zarni zid!

Morali bi tudi govoriti s skrbnikom va“sega omre“zja PREDEN se za“cnete na ta na“cin povezovati z drugimi omre“zji ali Internetom. “Ce tega ne storite, se morda ne bo zgodilo ni“c, lahko pa si naprtite velike te“zave!

23 Ko se povezava vzpostavi - /etc/ppp/ip-up skripta

Ko se povezava vzpostavi, pppd poi“s“ce datoteko /etc/ppp/ip-up. “Ce ta obstaja in je izvr“silna, jo pppd izvr“si. To vam omogo“ca, da avtomatizirate vse posebne usmerjevalne ukaze, ki so morda potrebni, in ostale stvari, katere ho“cete izvr“siti vsaki“c, ko se povezava vzpostavi.

To je le lupinska skripta in lahko naredi karkoli, kar lahko taka skripta naredi (prakti“cno karkoli). Sendmail lahko naprimer odpremi vsa sporo“cila, ki “cakajo v izhodni vrsti. Podobno lahko v to skripto dodate ukaze za prenos po“ste, ki “caka pri va“sem PIS-u, k vam. Za /etc/ppp/ip-up pa obstajajo nekatere omejitve:

• Zaradi pove“cane varnosti te“ce v premi“sljeno omejenem okolju. To pomeni, da morate podati polne poti do datotek ipd.

• Tehni“cno gledano je /etc/ppp/ip-up program, ne skripta. To pomeni, da je lahko direktno izvr“sena in zato potrebuje na za“cetku prve vrste (#!/bin/bash) in mora imeti prava dovoljenja (branje in izvr“sevanje od roota).

23.1 Posebno usmerjanje

“Ce povezujete dve omre“zji, boste morali urediti speci^“cne poti do ,tujih‘ omre“zij. To je enostavno narediti z uporabo skripte /etc/ppp/ip-up. Edina te“zava nastane, “ce mora va“s ra“cunalnik obvladovati ve“c PPP povezav. To je zato, ker je skripta /etc/ppp/ip-up izvr“sena za VSAKO ppp povezavo, ki se vzpostavi, zato morate previdno izvr“siti prave usmerjevalne ukaze za vsako povezavo in ne ko se vzpostavi kak“sna druga povezava!

23.2 Ravnanje s po“stnimi vrstami

Ko se vzpostavi povezava med dvema omre“zjema, se ho“cete verjetno prepri“cati, da je vsa “cakajo“ca po“sta izplaknjena - poslana na svojo pot. To naredite s primernim klicem sendmaila.

Z uporabo basheve izjave ,case‘ na primernem parametru, ki ga pppd poda skripti, se da to urediti. To je skripta /etc/ppp/ip-up, ki jo uporabljam za na“se WAN povezave in povezavo z mojim doma“cim Ethernetom (na istem ppp stre“zniku).

23.3 Vzor“cna /etc/ppp/ip-up skripta

Spodnji primer podaja razli“cne primere uporabe.

#!/bin/bash
#
# Skripta, ki poskrbi za pppd-jeve usmerjevalne potrebe.
# Potrebuje jo le povezava z Newmanom.
#
# Ko se povezava vzpostavi, se ta skripta za“zene s slede“cimi parametri
# $1 ime vmesnika (npr. ppp3)
# $2 ime naprave tty
# $3 hitrost naprave tty
# $4 lokalni IP naslov za vmesnik
# $5 oddaljeni IP naslov
# $6 parameter dolo“Ren z ,ipparam opcijo pppd-ju.
#
case "$5" in
# Poskrbi za usmerjanje do stre“znika Newman Campus
        202.12.126.1)
                /sbin/route add -net 202.12.126.0 gw 202.12.126.1
# in izplakni po“stno vrsto, da pride po“sta “cimprej tja!
                /usr/sbin/sendmail -q &
                ;;
        139.130.177.2)
# Na“sa povezava v Internet
# Ko se vzpostavi, za“zeni “casovni stre“znik in sinhroniziraj uro.
                if [ ! -f /var/lock/subsys/xntpd ]; then
                        /etc/rc.d/init.d/xntpd.init start &
                fi
# Za“zeni novi“carski stre“znik
                if [ ! -f /var/lock/subsys/news ]; then
                        /etc/rc.d/init.d/news start &
                fi
                ;;
        203.18.8.104)
# Po“slji po“sto na moj doma“ci ra“cunalnik takoj ko se povezava vzpostavi.
# Ne potrebujemo nobenega usmerjanja, ker za moj doma“ci Ethernet skrbi
# IP Masquerade in proxyarp.
                /usr/sbin/sendmail -q &
                ;;
        *)
esac
exit 0

Kot rezultat vzpostavitve povezave z na“sim Newman Campusom in te skripte, imamo slede“co usmerjevalno tabelo (ta ra“cunalnik je na“s vstopni PPP stre“znik IN skrbi za na“so povezavo z Internetom). V izhod sem dodal komentarje za bolj“se razumevanje.

[root@kepler /root]# route -n

Kernel routing table
Destination Gateway Genmask Flags MSS Window Use Iface
# GOSTITELJSKA (HOST) pot do na“sega oddaljenega internetnega ,vozla‘
139.130.177.2 * 255.255.255.255 UH 1500 0 134 ppp4
# GOSTITELJSKA pot do Newman campus stre“znika
202.12.126.1 * 255.255.255.255 UH 1500 0 82 ppp5
# GOSTITELJSKA pot do mojega doma“cega etherneta
203.18.8.104 * 255.255.255.255 UH 1500 0 74 ppp3
# dve na“si dostopni liniji
203.18.8.64 * 255.255.255.255 UH 552 0 0 ppp2
203.18.8.62 * 255.255.255.255 UH 552 0 1 ppp1
# specifi“cna omre“zna pot do omre“zja v Newman campusu
202.12.126.0 202.12.126.1 255.255.255.0 UG 1500 0 0 ppp5
# pot do lokalnega Etherneta
203.18.8.0 * 255.255.254.0 U 1500 0 1683 eth0
# pot do loopback naprave
127.0.0.0 * 255.0.0.0 U 3584 0 483 lo
# privzeta pot v Internet
default 139.130.177.2 * UG 1500 0 3633 ppp4

23.4 Ravnanje z elektronsko po“sto

Prej“snji razdelek je pokazal kako ravnati z izhodno po“sto - enostavno z izplakovanjem izhodne vrste ko se vzpostavi povezava.

“Ce imate WAN povezavo, se lahko z skrbnikom oddaljenega omre“zja dogovorite, da naredi popolnoma isto stvar. V Newman campusu, na drugem koncu povezave, je /etc/ppp/ip-up skripta taka:

#!/bin/bash
#
# Skripta, ki obvladuje usmerjevalne zadeve.
# Potrebuje jo le povezava s Hedlandom.
#
# Ko se povezava vzpostavi, se ta skripta za“zene s slede“cimi parametri
# $1 ime vmesnika (npr. ppp3)
# $2 ime naprave tty
# $3 hitrost naprave tty
# $4 lokalni IP naslov za vmesnik
# $5 oddaljeni IP naslov
# $6 parameter dolo“cen z ,ipparam‘ opcijo pppd-ju.
#
case "$5" in
        203.18.8.4)
                /usr/sbin/sendmail -q
                ;;
        *)
esac
exit 0

24. Uporaba /etc/ppp/ip-down 54

“Ce pa imate samo dinami“cno povezavo z va“sim PIS-om, morate dobiti va“so po“sto z uporabo POP (Post Of^ce Protocola). To lahko uredite s programom popclient, ip-up skripta pa vam lahko to avtomatizira! (op.prev.: uporabite lahko tudi novej“si program fetchmail) Enostavno ustvarite /etc/ppp/ip-up skripto, ki vsebuje primeren klic popclienta. Za moj prenosnik, na katerem te“ce Red Hat Linux (in ga nosim na vsa potovanja), je to

popclient -3 -c -u hartr -p <password> kepler.hedland.edu.au |formail -s procmail

Za novice bi lahko uporabili slurp ali kaj drugega, itd. Pomnite, ip-up je le standardna bash skripta in jo lahko uporabite za VSAKO stvar, ki jo ho“cete narediti vsaki“c, ko vzpostavite PPP povezavo.

24 Uporaba /etc/ppp/ip-down

Ustvarite lahko tudi skripto, ki se bo izvr“sila, ko se povezava prekine. Imenuje se /etc/ppp/ip-down. Z njo lahko razveljavite vse posebne stvari, ki ste jih naredili v skripti /etc/ppp/ip-up.

25 Usmerjevalne zadeve na lokalnem omreızju

“Ce ste povezani v omre“zje, toda bi “se vedno radi uporabljali PPP na va“sem Linux ra“cunalniku, morate urediti nekaj stvari v zvezi s potmi, ki jih morajo paketi ubrati, da bi pri“sli z va“sega ra“cunalnika na lokalno omre“zje (“cez Ethernet vmesnik) in tudi na PPP stre“znik in naprej.

Ta razdelek vas NE namerava nau“citi o usmerjanju. Ukvarja se le z enostavnim, posebnim primerom (stati“cnega) usmerjanja!

Toplo vam priporo“cam, da preberete Linux Network Administrators Guide (NAG), “ce NISTE seznanjeni z usmerjanjem. O’Reilleyeva knjiga ,,TCP/IP Network AdministrationŞ pokriva to temo v zelo razumljivi obliki. Osnovno pravilo stati“cnega usmerjanja je, da naj bo PRIVZETA pot tista, ki ka“ze na kar NAJVE “C omre“znih naslovov. Za druga omre“zja dodajte speci^“cne poti v usmerjevalno tabelo.

EDINA situacija, ki jo tukaj pokrivam je ta, kjer je va“s Linux ra“cunalnik na lokalnem omre“zju, ki ni povezano v Internet, vi pa se ho“cete povezati z Interentom za va“so osebno rabo medtem ko ste “se vedno povezani z omre“zjem. Najprej se prepri“cajte, da je va“sa Ethernet pot nastavljena na speci^“cne omre“zne naslova, ki so na voljo na va“sem lokalnem omre“zju - Ne kot privzeta pot!

To preverite z ukazom route in videti bi morali nekaj takega:

[root@hwin /root]# route -n
Kernel routing table
Destination Gateway Genmask Flags MSS Window Use Iface
loopback * 255.255.255.0 U 1936 0 50 lo
10.0.0.0 * 255.255.255.0 U 1436 0 565 eth0

“Ce va“s Ethernet vmesnik (eth0) ka“ze na privzeto pot (v prvem stolpcu vrstice eth0 bo pisalo ,,defaultŞ), morate spremeniti va“se inicializacijske skripte za Ethernet, da bodo kazale na speci^“cne mre“zne “stevilke namesto na privzeto pot (glejte Net2 HOWTO in NAG).

To bo dovolilo pppd-ju nastaviti privzeto pot, kot je prikazano:

[root@hwin /root]# route -n
Kernel routing table

Destination Gateway Genmask Flags MSS Window Use Iface
10.144.153.51 * 255.255.255.255 UH 488 0 0 ppp0
127.0.0.0 * 255.255.255.0 U 1936 0 50 lo
10.1.0.0 * 255.255.255.0 U 1436 0 569 eth0
default 10.144.153.51 * UG 488 0 3 ppp0

Kot vidite, imamo gostiteljsko pot do PPP stre“znika (10.144.153.51) “cez ppp0 in tudi privzeto omre“zno pot, ki uporablja PPP stre“znik kot svoj vozel.

“Ce so va“se usmerjevalne potrebe bolj kompleksne, preberite “ze omenjene dokumente in se posvetujte s strokovnjakom pri vas.

“Ce va“se lokalno omre“zje “ze ima usmerjevalnike, boste “ze imeli narejene vozle za “sir“sa omre“zja dostopna na va“sem mestu. “SE VEDNO bi morala va“sa privzeta pot kazati na PPP vmesnik, ostale poti pa bi morale biti za speci^“cna omre“zja, katerim slu“zijo.

25.1 Opomba o varnosti

Ko nastavite Linux ra“cunalnik na va“sem lokalnem omre“zju za povezavo z Internetom, ste celotno omre“zje potencialno odprli Internetu - in tam zunaj “zivijo crackerji. Preden to storite, preu“cite NAG in va“so varnostno politiko. “Ce bo va“sa PPP povezava z Internetom uporabljena za uspe“sen napad na va“se omre“zje, si boste prislu“zili najmanj hudo jezo drugih uporabnikov, mre“znih in sistemskih skrbnikov. Lahko se boste zna“sli tudi v mnogo huj“sih te“zavah!

Preden pove“zete omre“zje z Internetom, morate preu“citi mo“zne varnostne te“zave celo DINAMI “CNE povezave, zato prej“snji sklic na O’Reilleyevo knjigo ,,Building Internet FirewallsŞ.

26 Postavitev PPP streıznika

Kot je bilo “ze omenjeno, obstaja mnogo poti za to. Kar je tukaj predstavljeno, je na“cin, kako to dose“zem jaz. (z uporabo Cyclades ve“cvratne serijske kartice) in ,,kro“znihŞ vhodnih telefonskih “stevilk - oglasi se prvi prosti modem) “Ce vam ta na“cin ni v“se“c, naredite to po svoje. Vesel pa bi bil, “ce bi v naslednjih izdajah tega HOWTOja lahko vklju“cil druge metode. Zato mi, prosim, po“sljite va“se komentarje in ,recepte‘!

Prosim pomnite, da ta razdelek skrbi samo za nastavitev Linuxa kot PPP stre“znika. Nikoli ne nameravam vklju“citi napotkov za postavitev posebnih terminalskih in podobnih stre“znikov.

Poleg tega moram “sele eksperimentirati s shadow gesli (ampak bom to enkrat po“cel). Trenutni napotki torej NE vklju“cujejo kakr“snihkoli dodatkov, ki so potrebni za shadow gesla.

26.1 Prevajanje jedra

Vsa prej“snja navodila glede prevajanja jedra in verzij jedra ter pppd-ja veljajo tudi tukaj! Ta razdelek predvideva, da ste dokument brali od za“cetka!

Za PPP stre“znik MORATE v jedro vklju“citi IP forwarding. Mogo“ce “zelite vklju“citi tudi druge zmo“znosti (kot so IP ^rewalls, accounting ipd.).

“Ce uporabljate ve“cvratno serijsko kartico, morate seveda vklju“citi primerne gonilnike zanjo!

26.2 Pregled stre“zni“skega sistema

Ponujamo klicne PPP (in SLIP) ra“cune ter lupinske ra“cune z uporabo istega uporabni“skega imena in gesla. Za nas to predstavlja prednost, ker uporabnik lahko uporablja en ra“cun za vse vrste povezovanja.

Ker smo izobra“zevalna organizacija, na“semu osebju in “studentom ne zara“cunavamo dostopa, zato nam ni treba skrbeti za obra“cun stro“skov.

Med nami in Internetom imamo po“zarni zid, kar nekaterim uporabnikom omejuje dostop, ker so klicne linije za na“sim po“zarnim zidom. (zaradi o“citnih razlogov podrobnosti o na“sih ostalih po“zarnih zidovih tukaj niso predstavljeni in so nepomembni).

Kaj mora uporabnik narediti za vzpostavitev PPP povezave (seveda ko ima ra“cun):

• Klicati na na“so “stevilko (to je ena sama “stevilka, ki kli“ce v serijo modemov - prvi prosti modem se oglasi), • Se prijaviti z uporabni“skim imenom in geslom, • Na lupinskem pozivu mora vnesti ukaz ppp za zagon PPPja na stre“zniku, • Pognati PPP na njihovem ra“cunalniku (na katerem te“ce Linux, Windows, MAC OS ali karkoli drugega - to je njihov problem).

Stre“znik uporablja posamezne datoteke /etc/ppp/options.ttyXX za vsaka vhodna vrata, ki nastavijo IP “stevilko za dinami“cno dodeljevanje. Stre“znik uporablja proxyarp usmerjanje k oddaljenim odjemalcem (nastavljeno z uporabo opcije pppd-ju). To obide potrebo po routed ali gated daemonih.

Ko uporabnik prekine povezavo, pppd to zazna in modemu uka“ze naj odlo“zi, s tem pa isto“casno prekine PPP povezavo.

26.3 Zbiranje programja

Potrebovali boste naslednje programje:

• Linux, primerno preveden z vklju“cenimi potrebnimi mo“znostmi, • Jedru primerno verzijo pppd-ja, • ,getty‘ program za inteligentno ravnanje z modemom,

mi uporabljamo getty ps2.0.7h, toda razmi“sljamo o mgettyju. Kot sem razumel, mgetty lahko zazna klic, ki uporablja pap/chap (pap je standard za windows 95) in avtomati“cno za“zene pppd, toda to moram “sele raziskati.

• Delujo“c imenski stre“znik (DNS), ki je dosegljiv va“sim uporabnikom.

Res bi morali imeti svoj DNS stre“znik, “ce je mogo“ce...

26.4 postavitev standardnega (lupinskega) klicnega dostopa

Preden lahko postavite PPP stre“znik, mora biti va“s ra“cunalnik sposoben obvladovanja standardnega klicnega dostopa. Ta HOWTO tega NE pokriva! Oglejte si dokumentacijo gettyja in Serial-HOWTO.

26.5 Priprava PPP options datotek

Nastaviti boste morali skupno datoteko /etc/ppp/options, z mo“znostmi, ki veljajo za vsa klicna vrata. Mo“znosti, ki jih uporabljamo mi so:

asyncmap 0
netmask 255.255.254.0
proxyarp
lock
crtscts
modem

Opomba: mi NE uporabljamo nobenega (o“citnega) usmerjanja - “se posebej nimamo defaultroute mo“znosti. Razlog za to je, da je vse kar morate (kot PPP stre“znik) narediti to, da usmerjate pakete od ppp odjemalca na va“se omre“zje in naprej in jih usmerjate k odjemalcu iz va“sega omre“zja.

Za to je potrebna le gostiteljaska pot do odjemal“cevega ra“cunalnika in uporaba ,proxyarp‘ mo“znosti pppd-ju.

Mo“znost ,proxyarp‘ nastavi (presenetljivo!) proxy ARP vnos v stre“znikovo ARP tabelo, ki v bistvu govori ,,po“slji vse pakete za PPP odjemalca k meniŞ. To je najla“zja pot za usmerjanje k enemu samemu PPP odjemalcu, vendar je ne morete uporabiti za usmerjanje med dvema omre“zjema. Za to morate dodati pravilne omre“zne poti, ki ne morejo uporabljati proxy ARP-ja.

Skoraj gotovo boste “zeleli ponuditi dinami“cno dodeljevanje IP “stevilk va“sim uporabnikom. To lahko dose“zete z dodelitvijo IP “stevilke vsakim vratom. Sedaj ustvarite datoteko /etc/ppp/options.ttyXX za vsaka vrata.

V to enostavno vstavite lokalno (stre“znikovo) IP “stevilko in IP “stevilko, ki naj se uporabi za ta vrata. Naprimer:

kepler:slip01

zapomnite si, da lahko v tej datoteki uporabljate veljavna imena (ugotovil sem, da si zapomnim samo IP “stevilke najbolj pomembnih ra“cunalnikov na mre“zi - imena so bolj pomenljiva)!

26.6 nastavitev pppd-ja, da ga lahko uporabniki (uspe“sno) za“zenejo

Ker postavitev PPP povezave obsega nastavitev jedrne naprave (omre“znega vmesnika) in manipulacijo usmerjevalnih tabel, so potrebne posebne pravice - pravzaprav popolne root pravice.

Na sre“co je bil pppd ,varno‘ oblikovan - navaden uporabnik ga lahko poganja z root pravicami. Torej boste morali

chmod u+s /usr/sbin/pppd

Ko uporabite ls, bi morala ta datoteka izgledati takole:

-rwsr-xr-x 1 root root 74224 Apr 28 07:17 /usr/sbin/pppd

“Ce tega ne naredite, uporabniki ne bojo sposobni postaviti PPP povezave.

26.7 Nastavitev drugega imena za pppd

Da bi poenostavili stvari za na“se klico“ce PPP uporabnike, smo ustvarili globalni alias (v /etc/bashrc), da en enostaven ukaz po“zene pppd na stre“zniku, ko je uporabnik prijavljen.

To izgleda kot

alias ppp="exec /usr/sbin/pppd -detach"

27. Uporaba PPP-ja preko null modem (direktne serijske) povezave 58

Kaj to naredi?

• exec : to pomeni, da nadomesti delujo“ci program (v tem primeru lupino) z programom, ki bo pognan. • pppd -detach : za“zene pppd in ga NE po“slje v ozadje. To zagotavlja, da ko bo pppd kon“cal z delovanjem ne bo ostal noben proces.

Ko se uporabnik tako prijavi, ga bo ,w‘ zaznal kot

  6:24pm up 3 days, 7:00, 4 users, load average: 0.05, 0.03, 0.00
User tty login@ idle JCPU PCPU what
hartr ttyC0 3:05am 9:14 -

To je to...Povedal sem vam, da je to preprost, osnoven PPP stre“zni“ski sistem!

27 Uporaba PPP-ja preko null modem (direktne serijske) povezave

To je zelo enostavno - vmes ni modema, zato so stvari mnogo enostavnej“se.

Najprej izberite enega od ra“cunalnikov za ,stre“znik‘, nastavite getty na serijskih vratih, tako da lahko preverite povezljivost z minicomom na ,odjemalcu‘.

Ko to deluje, lahko getty odstranite, RAZEN “ce “zelite, da je povezava avtenticirana z uporabo uporabni“skega imena in gesla kot zaklicne povezave. Ker imate ^zi“cni dostop do obeh ra“cunalnikov, bom predvideval, da tega NE potrebujete. Sedaj na stre“zniku odstranite getty in se prepri“cajte, da imate serijska vrata na obeh ra“cunalnikih pravilno kon^gurirana z uporabo ,setserial‘.

Vse kar morate narediti je, da na obeh ra“cunalnikih za“zenete pppd. Predvideval bom, da povezava na obeh ra“cunalnikih uporablja vrata /dev/ttyS3. Na obeh ra“cunalnikih torej vnesemu ukaz:

pppd -detach crtscts lock <local IP>:<remote IP> /dev/ttyS3 38400 &

To bo postavilo povezavo, toda zaenkrat nimate nobenega usmerjanja. Povezavo lahko preverite s ,,pinganjemŞ drug drugega. “Ce to deluje, prekinite povezavo z ,,ubijanjemŞ enega od pppd-jev.

Usmerjanje, ki ga boste morali urediti je odvisno od tega, kaj ho“cete. Navadno bo eden od ra“cunalnikov povezan z Ethernetom (in naprej), torej bo usmerjanje popolnoma enako kot za PPP stre“znik in odjemalec. Na ra“cunalniku z Ethernetom bi ukaz pppd izgledal takole:

pppd -detach crtscts lock proxyarp <local IP>:<remote IP> /dev/ttyS3 38400 &

na drugem pa:

pppd -detach crtscts lock defaultroute <local IP>:<remote IP> /dev/ttyS3 38400 &

“Ce povezujete dve omre“zji (s serijsko povezavo!) ali imate bolj zapletene usmerjevalne potrebe, lahko uprabite skripto

/etc/ppp/ip-up ravno tako, kot je “ze bilo omenjeno.

28. Administrativne zadeve 59

28 Administrativne zadeve

28.1 Licenca

Ta dokument se lahko raz“sirja pod pogoji GPL (GNU Public License).

28.2 Raz“sirjanje

Ta dokument bo poslan v novi“carsko skupino comp-os-linux.answers, kadar bojo na voljo nove verzije. Dostopen je tudi v HTML formatu na:

• Linux Howto Index <http://sunsite.unc.edu/mdw/linux.html\#howto>

• PPP-HOWTO <http://www.interweft.com.au/other/ppp-howto/ppp-howto.html>

Prevod v formatu HTML lahko dobite na prevod Linux PPP-Howto-ja <http://www.lugos.si/delo/slo/

HOWTO-sl/PPP-HOWTO-sl.html>

Ostali formati (SGML, ASCII, postscript, DVI) so na voljo na Howtoji - ostali formati <ftp://sunsite.unc.edu/

pub/Linux/docs/HOWTO/other-formats>.

Ker je sunsite.unc.edu zelo obremenjen prosimo da uporabljate zrcalni stre“znik v va“si bli“zini (naprimer sunsite.fri.unilj.si)

28.3 Obvestila

Zmeraj ve“c ljudi mi pomaga pri pripravljanju tega dokumenta. Posebna zahvala Alu Longyearu za razlago PPP-ja samega (“ce so na tem podro“cju napake, sem jih napravil jaz, ne on), Gregu Hankinsu (vzdr“zevalec sistema Linux HOWTO) in Debi Tackett (iz MaximumAccess.com) za mnogo predlogov o stilu, vsebini, vrstnem redu in jasnosti razlag.

In kon“cno, mnogim ljudem, ki so mi poslali e-po“sto s komentarji - hvala. Kot pri vseh avtorjih HOWTO-jev je zadovoljstvo pri pomo“ci vse pla“cilo, ki ga prejmemo in je dovolj. S pisanjem tega HOWTO-ja v majhni meri odpla“cujem dolg, ki ga jaz - in vsi drugi uporabniki Linuxa - dolgujemo ljudem, ki ustvarjajo in vzdr“zujejo operacijski sistem, katerega smo izbrali.

Prevajalec se zahvaljuje ,,razhroısıcevalcuŞ slovenskega prevoda, Romanu Maurerju. Brez njegove pomo“ci ta prevod ne bi bil to, kar je.

Robert Hart Port Hedland, Western Australia Melbourne, Victoria, Australia avgust/oktober 1996 januar/marec 1997 prevedel:

Borut Mrak 7. avgust 1998 zadnji popravek: 15. avgust 1998